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Об утверждении перечня вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
В соответствии с подпунктом 5.4.6 подпункта 5.4 пункта 5 Положения 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 26 Положения 
об аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. 
№ 271 «О порядке аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» 
п р и к а з ы в а ю:
1.  Утвердить перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий согласно приложению к настоящему приказу.
2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Н. Антипину.
Министр 




                                                          М.А. Мень

Приложение 

к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от __________ № ____

Перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
1.1 Инженерно-геодезические изыскания

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства».
3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства».
4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание».
6 Дайте определение понятия «сооружение».
7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства».
9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

19 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

20 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

21 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

22 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности?

23 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?
24 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

27 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

28 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

29 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

30 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

31 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

32 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

35 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

36 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

37 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

38 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

39 Из каких составляющих состоит проектная документация?

40 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

41 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

42 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

43 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

44 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

45 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

46 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

47 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

48 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

49 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

50 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

51 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

52 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

53 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

54 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
56 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

57 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

58 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

59 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

60 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

61 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

62 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

63 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

64 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

65 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

66 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

67 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

68 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

69 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

70 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

71 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

72 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

73 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

74 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

75 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

76 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

77 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

78 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы от сложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

122 Что является результатом государственной экспертизы?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает:
145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя:
150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден технический регламент о требованиях пожарной безопасности?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»?

202 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента? 

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Кем и как осуществляется заявление о соответствии проектной документации, разработанной на стадии проектирования, требованиям Технических регламентов и результатам инженерных изысканий?

218 В каких целях выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

219 Какие существуют виды инженерных изысканий?

220 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий, кто определяет объем необходимых изысканий?

221 Каков порядок направления на экспертизу результатов инженерных изысканий?

222 Каковы цель и задачи инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

223 Какова цель инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

224 В каких случаях проводится обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений?

225 Какова цель инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

226 Какова цель инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно СНиП 11-02-96?

227 Цель выполнения инженерно-геотехнических изысканий.
228 Для каких объектов в обязательном порядке необходимо выполнение инженерно-геотехнических изысканий?

229 Что обязан предоставить застройщик (технический заказчик) физическому или юридическому лицу, выполняющему по договору подготовку проектной документации?

230 На кого и как могут быть возложены обязанности по выполнению инженерных изысканий и получению технических условий?

231 Каким документом установлены Правила определения и предоставления технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения?

232 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений»?

233 Положениями каких стандартов следует руководствоваться отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

234 Какие лица могут выполнять инженерные изыскания?

235 Какое количество основных видов инженерных изысканий установлено Правительством Российской Федерации?

236 Какое количество специальных видов инженерных изысканий определено Правительством Российской Федерации?

237 Каким документом утверждено Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства?

238 В каком случае не проводится государственная экспертиза результатов инженерных изысканий?

239 Необходимо ли проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации?

240 Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации выдача разрешений на выполнение инженерных изысканий?

241 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий?

242 Что должна содержать программа инженерных изысканий?

243 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

244 Кто определяет состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий?

245 В какой форме передаются заказчику результаты инженерных изысканий?

246 Что содержится в текстовой части технического отчета?

247 Что может содержаться в текстовой части технического отчета?

248 Что должно содержаться в текстовой части технического отчета?

249 Что относится к инженерным изысканиям для строительства?

250 Что должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

251 Может ли техническое задание на выполнение инженерных изысканий выдаваться на весь комплекс инженерных изысканий, а также раздельно по видам инженерных изысканий и стадиям проектирования?

252 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

253 Что входит в техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

254 Что в соответствии с нормативными требованиями должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

255 Что должно включаться в состав приложений к техническому отчету о выполненных инженерных изысканиях?

256 Кто подписывает техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, в случае если исполнитель инженерных изысканий и заказчик представляют одну проектную (проектно-изыскательскую) организацию?

257 Могут ли органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывать и утверждать порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации?

258 В соответствии с какими требованиями выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно постановлению правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.  20?

259 Что является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

260 Что не является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

261 Каким документом утвержден перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства?

262 Кем устанавливаются требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий?

263 С какой целью выполняют инженерные изыскания для подготовки проектной документации, реконструкции объектов капитального строительства?

264 В каком порядке могут направляться на экспертизу результаты инженерных изысканий?

265 Каким правовым актом установлены обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемым при осуществлении геодезической и картографической деятельности?

266 Какие измерения входят в Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении геодезической деятельности?

267 Назовите геодезические измерения при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

268 Что входит в состав инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

269 Плотность пунктов опорной геодезической сети при производстве инженерно-геодезических изысканий на застроенных территориях следует устанавливать в программе изысканий из расчета:
270 Инженерно-геодезические изыскания для разработки предпроектной документации должны обеспечивать:
271 Какие виды работ должны выполняться при инженерно-геодезических изысканиях для разработки проекта?

272 Какой масштаб принимается при составлении планов подземных коммуникаций для территорий нефтепромыслов?

273 Какой масштаб принимается при составлении планов подземных коммуникаций для сельских населенных пунктов?

274 Какой масштаб принимается при составлении планов подземных коммуникаций для территорий городов, поселков и промышленных предприятий с малоэтажной застройкой и небольшой плотностью инженерных коммуникаций?

275 Какой масштаб принимается при составлении планов подземных коммуникаций для территорий городов и промышленных предприятий с многоэтажной застройкой или плотной сетью коммуникаций?

276 От каких факторов зависит технологическая последовательность выполнения работ по съемке существующих подземных коммуникаций?

277 Какой частью топографической съемки участка является съемка сооружений существующих инженерных коммуникаций, расположенных на поверхности земли? 

278 Каким способом производится съемка существующих подземных коммуникаций?

279 Длины перпендикуляров при съемке в масштабе 1:1000 не должны превышать:
280 Длины перпендикуляров при съемке в масштабе 1:500 не должны превышать:

281 Длины перпендикуляров при съемке в масштабе 1:2000 не должны превышать:
282 Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением и проверяться инструментально:
283 Создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на монтажном горизонте следует выполнять:

284 Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей следует определять:

285 Плановое и высотное положение элементов инженерных сетей следует определять:

286 Когда следует проводить измерения деформаций оснований фундаментов строящихся зданий и сооружений?

287 Когда следует проводить измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации?

288 Какой класс точности измерения вертикальных и горизонтальных перемещений для зданий и сооружений, возводимых на песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах, допускается устанавливать при отсутствии данных по расчетным величинам деформаций оснований фундаментов?

289 Какой класс точности измерения вертикальных и горизонтальных перемещений для зданий и сооружений, возводимых на насыпных, просадочных, заторфованных и других сильно сжимаемых грунтах, допускается устанавливать при отсутствии данных по расчетным величинам деформаций оснований фундаментов?

290 Какие типы реперов следует устанавливать для I и II классов точности измерений?

291 Какой метод следует применять в качестве основного для измерения вертикальных перемещений?

292 Какой метод следует применять при измерениях вертикальных перемещений фундаментов в условиях резких перепадов высот (больших насыпей, глубоких котлованов, косогоров и т.п.)?

293 Каким методом не допускается проводить измерения вертикальных перемещений для зданий или сооружений, испытывающих динамические нагрузки и воздействия?

294 Для измерения горизонтальных перемещений методом отдельных направлений необходимо установить не менее трех опорных знаков, образующих треугольник с углами не менее:

295 Какой метод следует применять для измерения горизонтальных перемещений фундаментов зданий и сооружений, возводимых в пересеченной или горной местности?

296 Что входит состав геодезической исполнительной документации по инженерным сетям?

297 Что входит состав геодезической исполнительной документации по объектам производственного назначения?

298 Допускается ли совмещение исполнительных чертежей различных инженерных сетей?

299 Что отмечается на исполнительном чертеже при перекладке подземных инженерных сетей?

300 Показываются ли номинальные значения геометрических параметров подземных инженерных сетей на исполнительных чертежах и продольных профилях?

301 Как определяется соответствие состава, полноты содержания и оформления геодезической исполнительной документации требованиям стандарта ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения"?

302 Как проверяется правильность отображения результатов исполнительной съемки в геодезической исполнительной документации?

303 Как контролируется правильность отображения действительных значений или отклонений геометрических параметров по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений, геодезической разбивочной основе, наземным и внутренним инженерным сетям в геодезической исполнительной документации?

304 Как контролируется правильность отображения действительных значений или отклонений геометрических параметров по подземным инженерным сетям в геодезической исполнительной документации?

305 Сколько времени хранится оригинал геодезической исполнительной документации по подземным инженерным сетям?

306 Кто утверждает программу комплексных инженерно-геодезических изысканий для проектирования строительства железных и автомобильных дорог?

307 Какого масштаба топографические карты следует использовать для отбора возможных направлений проектируемой железной или автомобильной дороги и определения границ района изысканий?

308 По топографическим картам какого масштаба должно выполняться камеральное трассирование для выбора направления проектируемой железной или автомобильной дороги?

309 На каком этапе инженерно-геодезических изысканий железных и автомобильных дорог производится полевое трассирование (вынос трассы в натуру)?

310 На каком этапе инженерно-геодезических изысканий железных и автомобильных дорог производится полевое трассирование (вынос трассы в натуру) улучшающих вариантов?

311 Какие ходы съемочной геодезической сети следует прокладывать вблизи трассы проектируемой дороги или вдоль земляного полотна существующего железнодорожного пути?

312 Какие ходы съемочной геодезической сети следует прокладывать вдоль главного пути или парка железнодорожной станции?

313 Какие ходы съемочной геодезической сети следует прокладывать в местах, удобных для геодезических измерений и обеспечивающих съемку путевого развития и пристанционной территории?

314 Какова наименьшая площадь контуров, подлежащая отображению на инженерно-топографических планах, для хозяйственно ценных угодий или расположенных внутри участков, не имеющих хозяйственного значения?

315 Какова наименьшая площадь контуров, подлежащая отображению на инженерно-топографических планах, для участков, не имеющих хозяйственного значения?

316 Сколько высот характерных точек местности должно быть подписано на каждом квадратном дециметре инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000 - 1:500?

317 Какая информация отображается на инженерно-топографических планах по дополнительному заданию заказчика?

318 Какая спутниковая система определения координат используется для геодезических гражданских измерений при инженерных изысканиях для строительства?

319 Какие виды работ следует определить по завершении подготовительных работ, на основе составленной схемы расположения сетей?

320 В состав рекогносцировки входят:

321 Максимальные расстояния от снимаемых сооружений до точек стояния мензулы не должны превышать при съемке в масштабе 1:1000:

322 Максимальные расстояния от снимаемых сооружений до точек стояния мензулы не должны при съемке в масштабе 1:5000 превышать:

323 Максимальные расстояния от снимаемых сооружений до точек стояния мензулы при съемке в масштабе 1:2000 не должны превышать:

1.2 Инженерно-геологические изыскания

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства».
3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства».
4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание».
6 Дайте определение понятия «сооружение».
7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства».
9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?
57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы от сложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

123 Что является результатом государственной экспертизы?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику?

128Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы?

135Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

профессиональное образование по профилю, соответствующему заявленному направлению деятельности эксперта.

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает:
146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя:
151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия  это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден технический регламент о требованиях пожарной безопасности?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»?

203 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205В соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента?
214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Кем и как осуществляется заявление о соответствии проектной документации, разработанной на стадии проектирования, требованиям Технических регламентов и результатам инженерных изысканий?

219 В каких целях выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

220 Какие существуют виды инженерных изысканий?

221 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий, кто определяет объем необходимых изысканий?

222 Каков порядок направления на экспертизу результатов инженерных изысканий?

223 Какова цель инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

224 В каких случаях проводится обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений?

225 Какова цель инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно СНиП 11-02-96?

226 Цель выполнения инженерно-геотехнических изысканий.
227 Для каких объектов в обязательном порядке необходимо выполнение инженерно-геотехнических изысканий?

228 Что обязан предоставить застройщик (технический заказчик) физическому или юридическому лицу, выполняющему по договору подготовку проектной документации?

229 На кого и как могут быть возложены обязанности по выполнению инженерных изысканий и получению технических условий?

230 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений»?

231 Положениями каких стандартов следует руководствоваться отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

232 Какие лица могут выполнять инженерные изыскания?

233 Какое количество основных видов инженерных изысканий установлено Правительством Российской Федерации?

234 Какое количество специальных видов инженерных изысканий определено Правительством Российской Федерации?

235 Каким документом утверждено Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства?

236 В каком случае не проводится государственная экспертиза результатов инженерных изысканий?

237 Необходимо ли проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации?

238 Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации выдача разрешений на выполнение инженерных изысканий?

239 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий?

240 Что должна содержать программа инженерных изысканий?

241 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

242 Кто определяет состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий?

243 В какой форме передаются заказчику результаты инженерных изысканий?

244 Что содержится в текстовой части технического отчета?

245 Что может содержаться в текстовой части технического отчета?

246 Что должно содержаться в текстовой части технического отчета?

247 Что относится к инженерным изысканиям для строительства?

248 Что должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

249 Может ли техническое задание на выполнение инженерных изысканий выдаваться на весь комплекс инженерных изысканий, а также раздельно по видам инженерных изысканий и стадиям проектирования?

250 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

251 Что входит в техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

252 Что в соответствии с нормативными требованиями должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

253 Что должно включаться в состав приложений к техническому отчету о выполненных инженерных изысканиях?

254 Кто подписывает техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, в случае если исполнитель инженерных изысканий и заказчик представляют одну проектную (проектно-изыскательскую) организацию?

255 Могут ли органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывать и утверждать порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации?

256 В соответствии с какими требованиями выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно постановлению правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.  20?

257 Что является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

258 Что не является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

259 Каким документом утвержден перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства?

260 Кем устанавливаются требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий?

261 С какой целью выполняют инженерные изыскания для подготовки проектной документации, реконструкции объектов капитального строительства?

262 В каком порядке могут направляться на экспертизу результаты инженерных изысканий?

263 Каким правовым актом установлены обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемым при осуществлении геодезической и картографической деятельности?

264 Каким документом устанавливается состав основных видов работ, входящих в состав инженерно-геологических изысканий?

265 Что означает термин «инженерно-геологические условия»?

266 Каким документом осуществляется нормативно-правовое регулирование в области инженерных изысканий, в том числе инженерно-геологических?

267 Что должно дополнительно учитываться к СП 11-105-97 при выполнении инженерно-геологических изысканий в сложных условиях - в районах развития геологических и инженерно-геологических процессов, на территориях распространения специфических грунтов, и в районах с особыми условиями?

268 Что означает термин «инженерно-геологический элемент (ИГЭ)»?

269 Кем выполняются виды инженерно-геологических работ, оказывающие влияние на безопасность зданий и сооружений I и II уровня ответственности?

270 Что означает термин «опасные природные процессы и явления»?

271 С какой целью выполняются стационарные наблюдения?
272 Что означает термин «карта риска от природных и техноприродных процессов (карта риска)»?

273 Когда необходимо выполнять гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканиях?

274 В каких случаях выполняются инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства зданий и сооружений повышенного уровня ответственности?

275 Какие виды работ не входят в состав инженерно-геологических изысканий?

276 От чего зависят границы инженерно-геологической съемки?

277 Чем определяется система инженерно-геологического опробования?

278 Какие задачи в рамках инженерно-геологических изысканий позволяют решать геофизические исследования?

279 На чем основано виброударное зондирование?

280 Что входит в понятие сложных природных условий?

281 Что входит в понятие «техногенных воздействий»?

282 Какова глубина горных выработок для насыпей до 12 м на слабосжимаемых грунтах?

283 В каких случаях при выполнении инженерных изысканий необходимо научное сопровождение?

284 На какой площади следует проводить инженерно-геологические изыскания для оценки устойчивости склонов?

285 Какова интенсивность провалобразования VI категории устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов?

286 Что следует понимать под термином «сель»?

287 Что понимается под процессом подтопления территории?

288 Какой вид бурения не допускается для составления геокриологического разреза?

289 Какими геофизическими методами устанавливается рельеф кровли скальных и мерзлых грунтов?

290 Для чего используется комплект карт ОСР-97?

291 Что такое эталонная свая?

292 Для чего предназначен метод среза целиков грунта?

293 На какой глубине принимается нижняя граница сферы взаимодействия сооружения с геологической средой в районах распространения просадочных грунтов?

294 Какой метод является эталонным при определении деформационных характеристик грунтов:

295 Для чего производится обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений?

296 Чем регламентируются инженерные изыскания для гидротехнических сооружений?

297 Какие грунты относятся к средненабухающим?

298 Какие зоны различаются в строении хемогенных зон выветривания?

299 Какие материалы входят в графическую часть отчета по инженерно-геологическим изысканиям?

300 Чем определяются требования техники безопасности при выполнении инженерно-геологических изысканий?

301 Какие задачи возлагаются на технического заказчика для выполнения инженерных изысканий?

302 В каком размере определяются расходы по организации и ликвидации изыскательских работ на объекте?

303 Какой должна быть глубина скважин при плитном типе фундамента?

304 Что подразумевается под термином «инженерная защита территорий, зданий и сооружений»?

305 Что такое «карст»?

306 Что означает понятие «оползни»?

307 Что такое геодинамическая зона?

308 Кто осуществляет формирование, определение порядка использования и распоряжение государственными территориальными фондами материалов инженерно-геологических изысканий?

309 Что такое мониторинг?

310 Какое количество испытаний на прессиометре следует выполнять для каждого инженерно-геологического элемента?

311 Каковы особенности инженерных изысканий на континентальном шельфе?

312 Для чего выполняют инженерно-геологические изыскания?
313 Согласно Федеральному закону 184-ФЗ Свод правил -это:

314 В состав инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий входят следующие основные виды работ:

315 Проектная подготовка строительства включает в себя:

316 Инженерно-геологические изыскания для строительства должны выполняться в порядке, установленном:

317 Что должно дополнительно учитываться к СП 11-105-97 при выполнении инженерно-геологических изысканий в сложных условиях – в районах развития геологических и инженерно-геологических процессов, на территориях распространения специфических грунтов, и в районах с особыми условиям?
318 Что должны обеспечивать инженерно-геологические изыскания?

319 Кем выполняются инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности?

320 Кто осуществляет регистрацию (выдачу разрешений) производства инженерно-геологических изысканий?

321 Кем определяется перечень документов, представляемых на регистрацию?

322 Кто осуществляет формирование, определение порядка использования и распоряжение государственными территориальными фондами материалов инженерно-геологических изысканий?

323 Какие дополнительные данные необходимо приводить в техническом задании изыскания для обоснования решений выбора площадки или трассы строительства?

324 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории в зависимости от состава решаемых задач должен содержать:

325 Допускается ли составление предписаний взамен программ инженерно-геологических изысканий?

326 Что является основным документом при проведении изыскательских работ, при внутреннем контроле качества, приемке материалов изысканий, а также при экспертизе технических отчетов?

327 Кем составляется Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

328 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий может выдаваться:

329 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, как правило, должно содержать следующие сведения и данные:

330 В задачу рекогносцировочного обследования территории входит:

331 Когда следует осуществлять маршрутные наблюдения?

332 С какой целью осуществляется Проходка горных выработок?

333 Бурение скважин вручную применяется:

334 Каким способом следует осуществлять проходку горных выработок в труднодоступных местах?

335 На каких стадиях (этапах) изысканий выполняются геофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях?

336 С какой целью проводятся полевые исследования грунтов?

337 В каких случаях необходимо выполнять гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканиях?

338 Стационарные наблюдения необходимо выполнять для:

339 С какой целью следует выполнять лабораторные исследования грунтов?

340 Обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений следует проводить:

341 Камеральную обработку полученных материалов необходимо осуществлять:
342 Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документации должны обеспечивать:

343 Инженерно-геологические изыскания для разработки градостроительной документации (проект районной планировки, генеральный план, проект детальной планировки, проект или схема застройки) следует производить с детальностью (в масштабах) инженерно-геологической съемки соответствующей масштабу градостроительной документации - проект районной планировки в масштабах:

344 Инженерно-геологические изыскания для разработки градостроительной документации (проект районной планировки, генеральный план, проект детальной планировки, проект или схема застройки) следует производить с детальностью (в масштабах) инженерно-геологической съемки соответствующей масштабу градостроительной документации - генеральный план города и другого поселения в масштабах:

345 Инженерно-геологические изыскания для разработки градостроительной документации (проект районной планировки, генеральный план, проект детальной планировки, проект или схема застройки) следует производить с детальностью (в масштабах) инженерно-геологической съемки соответствующей масштабу градостроительной документации - проект детальной планировки в масштабах:

346 Сколько этапов разработка предпроектной документации на строительство объектов?

347 Этапы разработки предпроектной документации на строительство объектов:
348 Инженерно-геологические изыскания для разработки обоснований инвестиций в строительство предприятий зданий и сооружений должны обеспечивать:

349 Границы инженерно-геологической съемки необходимо определять в соответствии с техническим заданием заказчика с учетом:

350 Что следует учитывать при проведении инженерно-геологических съемок?

351 Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта строительства предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать:

352 При инженерно-геологических изысканиях для разработки проекта следует выполнять инженерно-геологическую съемку исследуемой территории площадки в масштабах:

353 При инженерно-геологических изысканиях для разработки проекта следует выполнять инженерно-геологическую съемку притрассовой полосы линейных сооружений в масштабах:

354 Количество испытаний грунтов штампом и срезом целиков для каждого характерного инженерно-геологического элемента следует устанавливать:

355 Расстояния между горными выработками на поперечниках от контура накопителя до объектов в зоне их влияния следует принимать:

356 Чему равна глубина горных выработок для насыпей на слабосжимаемых грунтах на участках трасс линейных сооружений протяженностью до 12 м.?

357 Какова глубина горных выработок для насыпей на сильносжимаемых грунтах на участах трасс линейных сооружений протяженностью до 12 м.:

358 Специальные инженерно-геологические исследования (наблюдения) в период строительства объектов следует проводить для решения следующих задач:

359 Результаты инженерно-геологических изысканий следует отражать в техническом отчете (заключении) в соответствии с требованиями:

360 Выбрать наилучшее определение инженерно-геологического процесса.
361 Категории сложности инженерно-геологических условий это:

1.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства».
3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства».
4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание».
6 Дайте определение понятия «сооружение».
7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства».
9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности?

24 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

27 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

28 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

29 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

30 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

31 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

32 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

35 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

36 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

37 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

38 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

39 Из каких составляющих состоит проектная документация?

40 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

41 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

42 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

43 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

44 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

45 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

46 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

47 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

48 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

49 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

50 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

51 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

52 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

53 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

54 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?
56 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

57 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

58 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

59 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

60 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

61 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

62 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

63 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

64 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

65 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

66 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

67 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

68 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

69 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

70 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

71 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

72 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

73 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

74 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

75 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

76 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

77 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

78 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

122 Что является результатом государственной экспертизы?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает:
145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя:
150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден технический регламент о требованиях пожарной безопасности?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»?

202 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента?
213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Кем и как осуществляется заявление о соответствии проектной документации, разработанной на стадии проектирования, требованиям Технических регламентов и результатам инженерных изысканий?

218 В каких целях выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

219 Какие существуют виды инженерных изысканий?

220 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий, кто определяет объем необходимых изысканий?

221 Каков порядок направления на экспертизу результатов инженерных изысканий?

222 Каковы цель и задачи инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

223 Какова цель инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

224 В каких случаях проводится обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений?

225 Какова цель инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

226 Какова цель инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно СНиП 11-02-96?

227 Цель выполнения инженерно-геотехнических изысканий.
228 Для каких объектов в обязательном порядке необходимо выполнение инженерно-геотехнических изысканий?

229 Что обязан предоставить застройщик (технический заказчик) физическому или юридическому лицу, выполняющему по договору подготовку проектной документации?

230 На кого и как могут быть возложены обязанности по выполнению инженерных изысканий и получению технических условий?

231 Каким документом установлены Правила определения и предоставления технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения?

232 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений»?

233 Положениями каких стандартов следует руководствоваться отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

234 Какие лица могут выполнять инженерные изыскания?

235 Какое количество основных видов инженерных изысканий установлено Правительством Российской Федерации?

236 Какое количество специальных видов инженерных изысканий определено Правительством Российской Федерации?

237 Каким документом утверждено Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства?

238 В каком случае не проводится государственная экспертиза результатов инженерных изысканий?

239 Необходимо ли проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации?

240 Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации выдача разрешений на выполнение инженерных изысканий?

241 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий?

242 Что должна содержать программа инженерных изысканий?

243 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

244 Кто определяет состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий?

245 В какой форме передаются заказчику результаты инженерных изысканий?

246 Что содержится в текстовой части технического отчета?

247 Что может содержаться в текстовой части технического отчета?

248 Что должно содержаться в текстовой части технического отчета?

249 Что относится к инженерным изысканиям для строительства?

250 Что должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

251 Может ли техническое задание на выполнение инженерных изысканий выдаваться на весь комплекс инженерных изысканий, а также раздельно по видам инженерных изысканий и стадиям проектирования?

252 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

253 Что входит в техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

254 Что в соответствии с нормативными требованиями должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

255 Что должно включаться в состав приложений к техническому отчету о выполненных инженерных изысканиях?

256 Кто подписывает техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, в случае если исполнитель инженерных изысканий и заказчик представляют одну проектную (проектно-изыскательскую) организацию?

257 Могут ли органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывать и утверждать порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации?

258 В соответствии с какими требованиями выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно постановлению правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.  20?

259 Что является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

260 Что не является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

261 Каким документом утвержден перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства?

262 Кем устанавливаются требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий?

263 С какой целью выполняют инженерные изыскания для подготовки проектной документации, реконструкции объектов капитального строительства?

264 В каком порядке могут направляться на экспертизу результаты инженерных изысканий?

265 Каким правовым актом установлены обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемым при осуществлении геодезической и картографической деятельности?

266 Какие измерения входят в Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении геодезической деятельности?

267 Назовите геодезические измерения при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

268 Каковы задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий?

269 Что входит в состав гидрометеорологических наблюдений?

270 Должны ли в процессе выбора мест размещения площадки строительства решаться задачи возможности обеспечения потребности в воде и организации различных видов водопотребления?

271 В каких случаях инженерно-гидрометеорологические изыскания должны проводиться в комплексе с инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими и инженерно-экологическими изысканиями?

272 В каких случаях материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий подлежат передаче на хранение в фонды Росгидромета?

273 Для чего используются результаты сбора и анализа материалов гидрометеорологических наблюдений?

274 Отчего зависят объемы инженерно-гидрометеорологических изысканий?

275 Какие факторы дополнительно следует учитывать в составе изысканий для трасс линейных сооружений?

276 Какие специальные работы и исследования выполняются, при необходимости, в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий?

277 Какую информацию следует использовать при оценке гидрометеорологической изученности территории проектируемого объекта?

278 Какие работы входят в состав инженерно-гидрометеорологических изысканий при выборе направления трассы линейного объекта?

279 Какие задачи в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий следует решать для разработки проектной документации на объект капитального строительства?

280 В каких случаях должны проводиться инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования рабочей документации?

281 Какие измерения выполняются в гидрологических наблюдениях?

282 Что относится к основным метеорологическим наблюдениям в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий?

283 Какова наименьшая продолжительность наблюдений гидрологического режима водных объектов суши, моря (включая режимы руслового процесса, переработки берегов водохранилищ и динамики прибрежной зоны морей)?

284 Какова наименьшая продолжительность наблюдений за режимом метеорологических элементов?

285 Какова наименьшая продолжительность наблюдений за экстремальными и сезонными гидрологическими характеристиками (максимальных и минимальных уровней и стока воды, температуры воздуха и осадков, зимнего режима водоемов и др.)?

286 Какова наименьшая продолжительность наблюдений за опасными природными процессами (сели, снежные лавины)?

287 Какие гидрометеорологические характеристики определяют климатические условия?

288 Какие гидрометеорологические характеристики определяют гидрологический режим рек?

289 Какие гидрометеорологические характеристики определяют режим прибрежной зоны морей?

290 Какие гидрометеорологические характеристики определяют переработку берегов водохранилищ и абразию морских берегов?

291 Какие гидрометеорологические характеристики устанавливаются для изучения селей?

292 Какие гидрометеорологические характеристики устанавливаются для снежных лавин?

293 Что включает в себя термин «гидрологический режим»?

294 Что означает термин «гидрологический сезон»?

295 Для каких опасных гидрометеорологических процессов и явлений выполняется оценка риска для проектируемых объектов?

296 В каких случаях выполняется рекогносцировочное обследование в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий?

297 Для решения каких задач используются результаты рекогносцировочного обследования в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий?

298 Какие материалы и измерения используются при рекогносцировочном обследовании в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий?

299 В каких случаях производят наблюдения за режимом рек в условиях достаточной гидрологической изученности?

300 Что предшествует производству наблюдений на объекте изысканий?

301 Какие виды работ и измерений входят в состав гидрологических наблюдений?

302 Что должна содержать исходная информация, используемая для определения расчетных характеристик опасных процессов и явлений, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе?

303 Что входит в камеральную обработку полученных материалов?

304 Какие особенности характеризуют инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки градостроительной документации?

305 Что должны обеспечивать инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки градостроительной документации?

306 Какие работы выполняются при микроклиматическом обследовании территории?

307 Какие сооружения относятся к особо опасным?

308 Какова цель инженерно-гидрометеорологических изысканий для морских нефтегазопромысловых сооружений?

309 Какие задачи проектирования решают с исходными данными инженерно-гидрометеорологических изысканий?

310 Каковы организационные особенности выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий для морских нефтегазопромысловых сооружений?

311 Что устанавливает программа инженерно-гидрометеорологических изысканий дополнительно к общим требованиям раздела 3 по программе изысканий?

312 Что включается в состав работ при инженерно-гидрометеорологических изысканий для проектирования и строительства объектов обустройства на шельфе?

313 Выполняются ли в районах с особо сложными природными условиями дополнительные исследования?

314 Что является основными источниками информации для изучения литодинамических процессов?

315 С какой целью выполняются рекогносцировочные исследования в районе изысканий?

316 Какова продолжительность наблюдений за основными метеорологическими элементами до начала проектирования и строительства морского сооружения?

317 Что входит в состав метеорологических наблюдений, проводимых на ведомственных гидрометеорологических постах, организованных на СПБУ, ППБУ и буровых судах?

318 Для каких территорий по степени изученности при инженерно-гидрометеорологических изысканиях производится рекогносцировочное обследование на первом этапе полевых работ?

319 Характеристики опасных гидрометеорологических процессов и явлений, имеющих вероятностный характер проявления, должны устанавливаться на основе:

320 Характеристики для опасных гидрометеорологических постоянно действующих однонаправленных процессов должны устанавливаться на основе:

321 К категории больших рек относятся равнинные реки, имеющие бассейн площадью:

322 К категории средних рек относятся равнинные реки, имеющие бассейн площадью:

323 К категории малых рек относятся реки, имеющие бассейн площадью:

324 Что такое гидрографическая сеть?

325 Что такое водные ресурсы?

326 Что такое катастрофический паводок?

327 Что такое наводнение?

328 Что такое влагоемкость почвогрунта?

329 Что такое влажность почвогрунта?

330 Что такое полная влагоемкость почвогрунта?

331 Что такое ледяные поля?

332 Что такое Внутриводный лед?

333 Что такое движение ледника?

334 Что такое колебание ледника?

335 Что такое пульсация ледника?

336 Как называется повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления в воде биогенных элементов?

337 Что такое общее водопользование?

338 Что такое специальное водопользование?

339 Кислотный дождь – это дождь, водородный показатель которого:

340 Где допускаются измерения загрязнения атмосферы по сокращенной программе контроля?

341 Сколько раз в сутки отбираются пробы воздуха для среднесуточной пробы воздуха?

342 На какой высоте от поверхности земли измеряется приземная концентрация примеси в атмосфере?

343 За какой интервал времени отбирается проба для измерения разовой концентрации примеси в атмосфере?

344 Как определяется среднемесячная концентрация примеси в атмосфере?

345 Чему равен показатель солености вод морских водных объектов при неизменном океаническом соотношении солей для морских вод с повышенной соленостью?

346 Чему равен показатель солености вод морских водных объектов при неизменном океаническом соотношении солей для морских вод с пониженной соленостью?

347 Чему равен показатель солености вод морских водных объектов при неизменном океаническом соотношении солей для нормальных морских вод?

348 Чему равен показатель солености вод морских водных объектов при неизменном океаническом соотношении солей для эстуарных вод?

349 При каком показателе солености динамика водных масс континентальных водных объектов строится по пресноводному типу?

350 При каком показателе солености динамика водных масс континентальных водных объектов строится по морскому типу?

351 По какой величине водородного показателя (рН) пресные, солоноватые и эстуарные воды относят к группе нормальных?

352 По какой величине водородного показателя (рН) пресные, солоноватые и эстуарные воды относят их к группе кислых?

353 По какой величине водородного показателя (рН) пресные, солоноватые и эстуарные воды относят их к группе щелочных?

354 По какой величине водородного показателя (рН) пресные, солоноватые и эстуарные воды относят их к группе подщелочных?

355 Какие донные отложения водных объектов пригодны для обитания организмов?

356 Какие донные отложения водных объектов непригодны для обитания организмов?

357 Может ли наложение карантина на водный объект служить основанием для изменения установленной рыбохозяйственной ценности водного объекта?

358 Сколько створов в пунктах контроля устанавливают на водоемах и водотоках при отсутствии организованного сброса сточных вод в устьях загрязненных притоков, на незагрязненных участках водотоков, на предплотинных участках рек, на замыкающих участках рек, в местах пересечения государственной границы?

359 Сколько створов в пунктах контроля устанавливают на водоемах и водотоках при наличии организованного сброса сточных вод?

360 Сколько створов в пунктах контроля устанавливают на водоемах и водотоках при контроле по водоему в целом?

361 Какое опасное метеорологическое явление характеризуется количеством ожидаемых осадков 50 мм и более (в крупных городах, отдельных регионах, а также в селеопасных горных районах 30 мм и более) за 12 ч и менее?

362 Какое опасное метеорологическое явление характеризуется суммарным ожидаемым количеством осадков 120 мм и более за 2-3 суток в зависимости от региона?

363 Какое опасное метеорологическое явление характеризуется количеством ожидаемых осадков 30 мм и более за 1 ч и менее?

364 Как классифицируется устьевая область реки, впадающей в море?

365 На какие объекты не распространяется ГОСТ 17.1.1.03-86 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов»?

366 На какие требования к охране вод не распространяется ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»?

367 На какие требования к охране вод не распространяется ГОСТ 17.1.3.10-83 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу»?

368 В каких случаях выполняют наблюдения за режимом рек в условиях достаточной гидрологической изученности:

369 Данные гидрометеорологических наблюдений низкого качества при невозможности их уточнения:
370 Какой лимитирующий сезон принимается для рек с весенним половодьем при преобладании водопотребления на сельскохозяйственные нужды?

371 Какой лимитирующий сезон принимается для рек с весенним половодьем для гидроэнергетики?

372 Какой лимитирующий сезон принимается для рек с весенним половодьем в целях водоснабжения?

373 Допускается ли сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползнеопасной зоне?

374 Допускается ли устройство очистных сооружений на водосточных коллекторах, расположенных в оползнеопасной зоне?

375 Наблюдения за основными метеорологическими характеристиками и характеристиками режима моря в шельфовой зоне проводятся с использованием:

376 Инженерно-гидрометеорологические изыскания на площадках строительства и трассах коммуникаций должны обеспечивать получение необходимых материалов для:

377 Для сооружений, располагаемых в пределах акватории, определяющими являются нагрузки и воздействия, оказываемые:

1.4 Инженерно-экологические изыскания

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства».
3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства».
4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание».
6 Дайте определение понятия «сооружение».
7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства».
9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?
57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Какой установлен срок действия квалификационного аттестата эксперта?

61 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

62 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

63 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

64 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

65 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

66 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

67 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

68 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

69 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

70 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

71 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

72 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

73 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  №145?

74 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

75 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

76 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

77 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

78 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

79 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

80 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

81 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы от сложности объекта?

82 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

83 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

84 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

85 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

86 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

87 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

88 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

89 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

90 Каков срок действия экспертных заключений?

91 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

92 Что представляет собой дело экспертизы, какие документы входят в его состав?

93 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

94 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

95 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

96 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

97 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

98 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

99 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

100 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

103 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

104 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

105 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

106 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

107 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

108 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

109 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

110 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

111 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

112 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

114 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

115 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

116 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

117 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту?

118 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

119 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

120 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

122 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

123 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

124 Что является результатом государственной экспертизы?

125 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

126 Кем утверждается заключение государственной экспертизы?

127 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы?

128 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику?

129 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения?

130 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения?

131 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

132 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы?

133 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

134 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения?

135 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы?

136 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

138 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

139 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает:
146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя:
151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден технический регламент о требованиях пожарной безопасности?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»?

203 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента?
214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Кем и как осуществляется заявление о соответствии проектной документации, разработанной на стадии проектирования, требованиям Технических регламентов и результатам инженерных изысканий?

219 В каких целях выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

220 Какие существуют виды инженерных изысканий?

221 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий, кто определяет объем необходимых изысканий?

222 Каков порядок направленияна экспертизу результатов инженерных изысканий?

223 Каковы цель и задачи инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

224 Какова цель инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

225 В каких случаях проводится обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений?

226 Какова цель инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

227 Какова цель инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно СНиП 11-02-96?

228 Цель выполнения инженерно-геотехнических изысканий.
229 Для каких объектов в обязательном порядке необходимо выполнение инженерно-геотехнических изысканий?

230 Что обязан предоставить застройщик (технический заказчик) физическому или юридическому лицу, выполняющему по договору подготовку проектной документации?

231 На кого и как могут быть возложены обязанности по выполнению инженерных изысканий и получению технических условий?

232 Каким документом установлены Правила определения и предоставления технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения?

233 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений»?

234 Положениями каких стандартов следует руководствоваться отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

235 Какие лица могут выполнять инженерные изыскания?

236 Какое количество основных видов инженерных изысканий установлено Правительством Российской Федерации?

237 Какое количество специальных видов инженерных изысканий определено Правительством Российской Федерации?

238 Каким документом утверждено Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства?

239 В каком случае не проводится государственная экспертиза результатов инженерных изысканий?

240 Необходимо ли проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации?

241 Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации выдача разрешений на выполнение инженерных изысканий?

242 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий?

243 Что должна содержать программа инженерных изысканий?

244 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

245 Кто определяет состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий?

246 В какой форме передаются заказчику результаты инженерных изысканий?

247 Что содержится в текстовой части технического отчета?

248 Что может содержаться в текстовой части технического отчета?

249 Что должно содержаться в текстовой части технического отчета?

250 Что относится к инженерным изысканиям для строительства?

251 Что должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

252 Может ли техническое задание на выполнение инженерных изысканий выдаваться на весь комплекс инженерных изысканий, а также раздельно по видам инженерных изысканий и стадиям проектирования?

253 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

254 Что входит в техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

255 Что в соответствии с нормативными требованиями должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

256 Что должно включаться в состав приложений к техническому отчету о выполненных инженерных изысканиях?

257 Кто подписывает техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, в случае если исполнитель инженерных изысканий и заказчик представляют одну проектную (проектно-изыскательскую) организацию?

258 Могут ли органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывать и утверждать порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации?

259 В соответствии с какими требованиями выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно постановлению правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.  20?

260 Что является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

261 Что не является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

262 Каким документом утвержден перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства?

263 Кем устанавливаются требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий?

264 С какой целью выполняют инженерные изыскания для подготовки проектной документации, реконструкции объектов капитального строительства?

265 В каком порядке могут направляться на экспертизу результаты инженерных изысканий?

266 Каким правовым актом установлены обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемым при осуществлении геодезической и картографической деятельности?

267 Каким правовым актом инженерно-экологические изыскания введены в официальный комплекс инженерных изысканий для разработки проектной документации и обеспечения строительства?

268 Какова цель выполнения инженерно-экологических изысканий для строительства, реконструкции, эксплуатации и ликвидации объектов капитального строительства?

269 Какие задачи решаются инженерно-экологическими изысканиями?

270 Что должно быть разработано по результатам инженерно-экологических изысканий при строительстве и ликвидации объекта капитального строительства?

271 Какие методы используются в инженерно-экологических изысканиях?

272 Что включает в себя термин «зона чрезвычайной экологической ситуации»?

273 Что включает в себя оценка воздействия на окружающую среду?

274 Какой способ применяют для дешифрирования аэрокосмоснимков (АКС)?

275 Для чего выполняются маршрутные наблюдения?

276 С какой целью проходят горные выработки при выполнении инженерно-экологических изысканий?

277 Как выполняются эколого-гидрогеологические исследования?

278 Какой из видов экосистем является основным?

279 С какой целью выполняются почвенные исследования в составе инженерно-экологических изысканий?

280 В зависимости от каких факторов производится размещение точек опробования атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод?

281 Для каких целей осуществляется опробование и оценка загрязненности поверхностных (включая морские воды) и подземных вод?

282 С какой целью выполняются лабораторные исследования при инженерно-экологических изысканиях?

283 Какие документы регламентируют исследование и оценку радиационной обстановки?

284 Что включают в состав радиационно-экологических исследований?

285 Какие работы выполняются по выявлению и оценке опасности источников внешнего гамма-излучения?

286 Чем производится отбор проб для радиометрических исследований?

287 Назовите основные геологические признаки опасности территории?

288 При каких условиях в грунтах образуется биогаз?

289 Как устанавливается степень газогеохимической опасности в инженерно-экологических изысканиях?

290 Как учитываются вредные физические воздействия на организм человека?

291 Каковы предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрических полей промышленной частоты (50Гц)?

292 Какие нормативы установлены для границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль трассы высоковольтных ЛЭП?

293 Как оценивается интенсивность магнитных полей?

294 Какими нормами и стандартами установлены допустимые значения характеристик шума, инфра- и ультразвука на территории жилой застройки и в помещениях?

295 Какие показатели вибрационной безопасности нормируются?

296 В каких аспектах изучается растительный покров при выполнении инженерно-экологических изысканий?

297 Какие материалы по изучению растительного покрова должны включаться в состав исследований?

298 Какие материалы по изучению животного мира должны быть отражены в результатах инженерно-экологических изысканий на осваиваемых территориях?

299 Что входит в состав социально-экономических исследований при выполнении инженерно-экологических изысканий?

300 Что включает в себя оценка экологических условий?

301 Что входит в состав стационарных наблюдений в инженерно-экологических изысканиях?

302 Что предусматривает оптимальная организация локального экологического мониторинга?

303 Что входит в состав региональной оценки экологической ситуации?

304 Какие задачи решаются проходкой горных выработок на изучаемой территории?

305 Как осуществляются измерения объемной активности ОА радона в почвенном воздухе?

306 В какой период осуществляется корректировка программы локального экологического мониторинга?

307 Что включают газогеохимические исследования для разработки проектной документации?

308 Какую информацию о состоянии окружающей среды должен содержать отчет по инженерно-экологическим изысканиям?

309 Что включается в графическую часть технического отчета?

310 Инженерно-экологические изыскания и исследования выполняются в соответствии с установленным порядком проведения проектно-изыскательских работ для поэтапного экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности при разработке следующих видов документации:

311 Инженерно-экологические изыскания для строительства должны выполняться:

312 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий должно содержать:

313 Программа инженерно-экологических изысканий составляется в соответствии:

314 Что не должна содержать Программа инженерно-экологических изысканий?

315 В состав инженерно-экологических изысканий входят:

316 Для чего выполняется дешифрирование аэрокосмоснимков (АКС)?

317 Маршрутные наблюдения должны предшествовать другим видам полевых работ и выполняться:

318 Маршрутное геоэкологическое обследование застроенных территорий должно включать:

319 Горные выработки следует проходить для:

320 Почвенные исследования выполняются для:

321 Картирование почв по ареалам их распространения следует производить в соответствии с:

322 Измерения, обработка результатов наблюдений и оценка загрязненности воздуха должны выполняться в соответствии с:

323 Отбор проб почвы следует производить в соответствии с:

324 Опробование и оценку загрязненности поверхностных и подземных вод при инженерно-экологических изысканиях следует производить для:
325 Каким ГОСТ установлены общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения?

326 В соответствии с каким ГОСТ установлены общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами, нефтью и нефтепродуктами, минеральными удобрениями?

327 Маршрутное геоэкологическое обследование застроенных территорий должно включать:

328 Лабораторные химико-аналитические исследования должны выполняться в соответствии с унифицированными методиками и государственными стандартами:

329 Что должны включать радиационно-экологические исследования?

330 Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения проводятся: 

331 Исследование вертикального загрязнения почв и грунтов производится послойно, лабораторным методом в соответствии с:

332 Для оценки степени газогеохимической опасности насыпных грунтов, определения возможности и условий использования данной территории для строительства, а также для разработки системы мер защиты зданий от биогаза и обеспечения экологически благоприятных условий проживания населения проводятся:

333 Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние - для линий напряжением 20 кВ:

334 Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние - для линий напряжением 35 кВ:

335 Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние - для линий напряжением 110 кВ:

336 Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние - для линий напряжением 150,220 кВ:

337 Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние - для линий напряжением 330,500 кВ,:

338 Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние - для линий напряжением 750 кВ:

339 Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние - для линий напряжением 1150 кВ:

340 Расстояние от границ населенных пунктов до оси проектируемых ЛЭП напряжением 750-1150 кВ должно быть не менее:

341 Воздействие электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами, оценивается по:

342 Критерии вибрационной безопасности принимаются по:

343 Стационарные экологические наблюдения должны включать:

344 В каких случаях проводят стационарные экологические наблюдения?

345 Сколько этапов должна предусматривать оптимальная организация стационарных наблюдений (локального экологического мониторинга)?

346 Программой мониторинга устанавливаются:

347 Инженерно-экологические изыскания на предпроектных стадиях включают:

348 Задачами инженерно-экологических изысканий для обоснования прединвестиционной документации являются:

349 Материалы инженерно-экологических изысканий для обоснований инвестиций в строительство должны включать:

350 Региональная оценка экологической ситуации в зависимости от вида строительства, уровня ответственности и технических особенностей эксплуатации проектируемых предприятий, зданий и сооружений должна включать:

351 Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации включают:

352 Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации являются:

353 Маршрутное обследование площадки и прилегающей территории должно включать:
354 Для разработки проектной документации в лабораторных условиях проводится изучение компонентного состава:

355 Этапы инженерно-экологических изысканий для строительства.
356 Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки прединвестиционной документации являются:

357 При ликвидации объекта следует дополнительно устанавливать:

358 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для проектной документации дополнительно к пп. 8.16 и 8.17 в разделе «Современное экологическое состояние территории» должен содержать:

359 На карте (схеме) современного экологического состояния следует отображать:

360 По какому показателю оценивается xимическое загрязнение почв и грунтов?

1.5 Инженерно-геотехнические изыскания

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства».
3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства».
4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание».
6 Дайте определение понятия «сооружение».
7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства».
9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?
57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  №145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы от сложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

123 Что является результатом государственной экспертизы?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения? 

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает:
145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя:
150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден технический регламент о требованиях пожарной безопасности?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»?

202 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента?
213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Кем и как осуществляется заявление о соответствии проектной документации, разработанной на стадии проектирования, требованиям Технических регламентов и результатам инженерных изысканий?

218 В каких целях выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

219 Какие существуют виды инженерных изысканий?

220 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий, кто определяет объем необходимых изысканий?

221 Каков порядок направления на экспертизу результатов инженерных изысканий?

222 Каковы цель и задачи инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

223 Какова цель инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

224 В каких случаях проводится обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений?

225 Какова цель инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

226 Какова цель инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно СНиП 11-02-96?

227 Цель выполнения инженерно-геотехнических изысканий.
228 Для каких объектов в обязательном порядке необходимо выполнение инженерно-геотехнических изысканий?

229 Что обязан предоставить застройщик (технический заказчик) физическому или юридическому лицу, выполняющему по договору подготовку проектной документации?

230 На кого и как могут быть возложены обязанности по выполнению инженерных изысканий и получению технических условий?

231 Каким документом установлены Правила определения и предоставления технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения?

232 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений»?

233 Положениями каких стандартов следует руководствоваться отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

234 Какие лица могут выполнять инженерные изыскания?

235 Какое количество основных видов инженерных изысканий установлено Правительством Российской Федерации?

236 Какое количество специальных видов инженерных изысканий определено Правительством Российской Федерации?

237 Каким документом утверждено Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства?

238 В каком случае не проводится государственная экспертиза результатов инженерных изысканий?

239 Необходимо ли проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации?

240 Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации выдача разрешений на выполнение инженерных изысканий?

241 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий?

242 Что должна содержать программа инженерных изысканий?

243 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

244 Кто определяет состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий?

245 В какой форме передаются заказчику результаты инженерных изысканий?

246 Что содержится в текстовой части технического отчета?

247 Что может содержаться в текстовой части технического отчета?

248 Что должно содержаться в текстовой части технического отчета?

249 Что относится к инженерным изысканиям для строительства?

250 Что должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

251 Может ли техническое задание на выполнение инженерных изысканий выдаваться на весь комплекс инженерных изысканий, а также раздельно по видам инженерных изысканий и стадиям проектирования?

252 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

253 Что входит в техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

254 Что в соответствии с нормативными требованиями должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

255 Что должно включаться в состав приложений к техническому отчету о выполненных инженерных изысканиях?

256 Кто подписывает техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, в случае если исполнитель инженерных изысканий и заказчик представляют одну проектную (проектно-изыскательскую) организацию?

257 Могут ли органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывать и утверждать порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации?

258 В соответствии с какими требованиями выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно постановлению правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.  20?

259 Что является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

260 Что не является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

261 Каким документом утвержден перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства?

262 Кем устанавливаются требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий?

263 С какой целью выполняют инженерные изыскания для подготовки проектной документации, реконструкции объектов капитального строительства?

264 В каком порядке могут направляться на экспертизу результаты инженерных изысканий?

265 Каким правовым актом установлены обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемым при осуществлении геодезической и картографической деятельности?

266 Какие измерения входят в Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении геодезической деятельности?

267 Назовите геодезические измерения при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

268 Какова цель инженерно-геотехнических изысканий?

269 Что входит в задачу инженерно-геотехнических изысканий (исследований)?

270 Что входит в состав работ инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий?

271 Какими документами осуществляется нормативное и правовое регулирование в области инженерно-геотехнических изысканий?

272 Следует ли включать результаты выявленных опасных геофизических воздействий и их влияние на проектируемые здания и сооружения в отчетные материалы?

273 Как называется метод статистической оценки функциональной зависимости путем установления таких ее параметров, при которых сумма квадратов отклонений опытных данных от этой зависимости является минимальной?

274 Какие основные элементы противокарстовой защиты следует предусматривать в подземной части сооружений?

275 К какой категории опасности природных процессов относятся лавины продолжительностью 30с?

276 К какой категории опасности природных процессов относится просадочность лессовых пород при площадной пораженности территории 35%?

277 К какой категории опасности природных процессов относится солифлюкция при площадной пораженности территории 12%?.

278 От чего зависит выбор метода полевых испытаний грунтов?

279 Какими методами определяют прочностные характеристики дисперсных грунтов?

280 Что включает в себя динамическое зондирование?

281 Что включает в себя статическое зондирование?

282 Какие методы используют для среза целиков грунта?

283 Какие методы полевых испытаний используются для определения деформационных показателей?

284 Какими методами определяются прочностные и деформационные свойства грунтов основания для зданий и сооружений нормального (при нагрузках на фундаменты 0,25 МПа) и пониженного уровней ответственности?

285 Какое количество испытаний грунтов штампом для каждого характерного инженерно-геологического элемента следует устанавливать?

286 Как осуществляется опробование на определение агрессивности водной среды по отношению к бетону или коррозионной активности к металлам, если они используются в подземных коммуникациях и фундаментах?

287 Что входит в состав инженерно-геотехнических изысканий для проектирования линейных объектов?

288 Как следует размещать горные выработки на участках ограждающих и водорегуляционных плотин (дамб) водотоков и накопителей промышленных отходов и стоков высотой до 25 м?

289 С какой целью выполняются геодезические наблюдения за деформациями и осадками объектов строительства?

290 В течение какого периода производятся геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений?

291 С какой целью выполняются инженерно-геотехнические изыскания?

292 Что включается в задание на выполнение инженерно-геотехнических изысканий?

293 Что должна содержать программа инженерно-геотехнических изысканий?

294 Какие материалы должны прилагаться дополнительно к заданию на инженерно-геотехнические изыскания в период строительства?

295 Что входит в состав геотехнического контроля?

296 Что входит в состав работ при обследовании котлованов и выемок?

297 В каких случаях выполняются инженерно-геотехнические исследования в период эксплуатации здания?

298 Что должен содержать технический отчет по результатам геотехнических исследований в период эксплуатации объектов капитального строительства?

299 Для каких объектов нового строительства и реконструкции выполняется геотехнический мониторинг?

300 Что необходимо учитывать при проведении дополнительного разделения первоначально выделенного ИГЭ, определяя границы вновь выделяемых ИГЭ?

301 С учетом каких факторов исследуемую толщу грунтов предварительно разделяют на ИГЭ?

302 Для каких целей осуществляют статическую обработку результатов испытаний грунта?

303 К каким нагрузкам относят давление подземных вод при неустановившемся режиме фильтрации?

304 К каким нагрузкам относят температурно-климатические воздействия?

305 К каким нагрузкам относят нагрузки от складируемых на поверхности грунта материалов?

306 На основании каких исследований необходимо получать достоверные прогнозные оценки изменений гидрогеологических условий при проектировании сооружений I и II уровней ответственности?

307 Какие данные необходимы для разработки проектов сооружений и производства земляных работ?

308 Какой документ устанавливает основные положения по определению опасных природных воздействий, вызывающих проявления и (или) активизацию природных процессов, учитываемых при разработке предпроектной документации:

309 Что следует учитывать при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений?

310 Должны ли быть включены Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, в данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений:

311 С какой целью результаты оценки опасности природных воздействий, должны быть включены в данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений?

312 С какой целью результаты оценки опасности природных воздействий, должны быть включены в данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений?

313 К какой категории оценки сложности природных условий относится Равнинный, слаборасчлененный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса?

314 К какой категории оценки сложности природных условий относится два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором:

315 К какой категории оценки сложности природных условий относится местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию?

316 К какой категории оценки сложности природных условий относится горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом?

317 К какой категории опасности природных процессов относятся оползни, площадная пораженность территории которых равна от 11-30%:

318 К какой категории опасности природных процессов относятся лавины при Площади проявления равной 1000 км2?

319 К какой категории опасности природных процессов относятся лавины продолжительность 30 с?

320 К какой категории опасности природных процессов относятся просадочность лессовых пород при площадной пораженность территории 35%?

321 К какой категории опасности природных процессов относятся солифлюкция при площадной пораженность территории 12%?

322 Как называется метод статистической оценки функциональной зависимости путем установления таких ее параметров, при которых сумма квадратов отклонений опытных данных от этой зависимости является минимальной?

323 Как называется основная грунтовая единица, выделяемая с учетом применяемого при проектировании грунтового объекта расчетного или экспериментального метода?

324 Статистическую обработку результатов испытаний выполняют для каких элементов?

325 Какой комплекс образует расчетную геомеханическую модель объекта?

326 Опытные данные, для которых проводится статистическая обработка, должны быть получены каким методом испытания?

327 Могут ли для выделения ИГЭ наряду с физическими и механическими характеристиками грунтов использоваться фиксируемые в опытах величины или показатели, получаемые с помощью зондирования и других экспресс-методов?

328 Чем характеризуются предельные состояния первой группы?

329 Чем характеризуются предельные состояния второй группы?

330 Что следует принимать под «несколькими нагрузками» при расчете конструкций и оснований?

331 Грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями, это:

332 Дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой, это:

333 Природные грунты, в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т.д.) изменяет строение и фазовый состав, это:

334 Какие основные конструктивные элементы противокарстовой защиты следует предусматривать в подземной части сооружений?

335 Какие конструктивные элементы для противокарстовой защиты в подземной части сооружений не допускаются?

336 При какой сейсмичности основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий?

337 Для каких сооружений результаты геотехнического прогноза и программа геотехнического мониторинга должны проходить геотехническую экспертизу?

338 Для каких сооружений результаты геотехнического прогноза и программа геотехнического мониторинга должны проходить геотехническую экспертизу?

339 К каким нагрузкам относят давление подземных вод при установившейся фильтрации (при определении нагрузок и воздействий на основания и конструкции подземных частей сооружений)?

340 К каким нагрузкам относят давление подземных вод при неустановившемся режиме фильтрации (при определении нагрузок и воздействий на основания и конструкции подземных частей сооружений)?

341 К каким нагрузкам относят динамические воздействия от эксплуатируемых линий метрополитена, транспортных сооружений или промышленных объектов (при определении нагрузок и воздействий на основания и конструкции подземных частей сооружений)?

342 К каким нагрузкам относят температурно-климатические воздействия (при определении нагрузок и воздействий на основания и конструкции подземных частей сооружений)?

343 К каким нагрузкам относят аварийные воздействия (при определении нагрузок и воздействий на основания и конструкции подземных частей сооружений)?

344 Когда осуществляется геотехнический мониторинг вновь возводимых или реконструируемых объектов?

345 Для каких объектов нового строительства и реконструкции необходимо проводить геотехнический мониторинг оснований, фундаментов и конструкций сооружений?

346 Для каких объектов нового строительства и реконструкции необходимо проводить геотехнический мониторинг ограждающих конструкций котлованов?

347 Для каких объектов нового строительства и реконструкции необходимо проводить геотехнический мониторинг массива грунта, окружающего подземную часть сооружения, расположенного на застроенной территории?

348 Какова периодичность фиксации контролируемых параметров при геотехническом мониторинге сооружений окружающей застройки?

349 Сколько времени следует продолжать геотехнический мониторинг при реконструкции памятников истории, архитектуры и культуры после завершения строительства?

350 При каком сроке давности выполнения технического обследования допускается использовать его результаты для сооружений I и II категорий технического состояния?

351 При каком сроке давности выполнения технического обследования допускается использовать его результаты для сооружений III и IV категорий технического состояния?

352 При какой высоте вновь возводимых сооружений I и II уровней ответственности контролируется параметр крена при геотехническом мониторинге?

353 Для каких уровней ответственности сооружений и категорий сложности грунтовых условий проводится испытание грунтов эталонной сваей (при изысканиях для свайных фундаментов)?

2.1 Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства».
3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства».
4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание».
6 Дайте определение понятия «сооружение».
7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

51 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

52 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

53 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

54 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?
56 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

57 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

58 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

59 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

60 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

61 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

62 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

63 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

64 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

65 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

66 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

67 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

68 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

69 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

70 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

71 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

72 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

73 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

74 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

75 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции? 

76 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

77 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

78 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы от сложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает:
145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя:
150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден технический регламент о требованиях пожарной безопасности?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»?

202 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента?
213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Какие виды территориальных зон устанавливаются в результате градостроительного зонирования?

218 Зоны какого назначения могут включаться в состав жилых зон?

219 Какие объекты капитального строительства размещаются, как правило, в жилых зонах?

220 Какие объекты капитального строительства допускается размещать в жилых зонах?

221 Могут ли жилые зоны пересекаться дорогами I, II и III категорий, а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин?

222 Из каких функционально-планировочных жилых образований организуются территории жилой зоны?

223 Что означает понятие «квартал (микрорайон)»?

224 Что означает понятие "район"?

225 Можно ли в границах кварталов и микрорайонов жилых зон размещать объекты городского значения, Каков максимальный размер территории групп жилых домов?

226 Зоны какого назначения могут включаться в состав общественно-деловых зон?

227 Какие объекты капитального строительства допускается размещать в общественно-деловых зонах?

228 При каких условиях допускается формирование «смешанных территориальных зон»? Каков допустим минимальный размер таких зон?

229 Какими нормативами регламентируется требования по установлению расстояний между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями?

230 Какие расстояния (бытовые разрывы) следует принимать между длинными сторонами жилых зданий?

231 При каких условиях допускается сокращение расстояний (бытовых разрывов) между длинными сторонами жилых зданий?

232 Какое расстояние следует принимать от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха?

233 Какое расстояние следует принимать от площадок для сушки белья до окон жилых и общественных зданий?

234 Какое расстояние следует принимать от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания?

235 Какое расстояние следует принимать от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание?

236 Какими нормативно - правовыми документами устанавливаются требования к составу придомовых площадок общего пользования различного назначения и к их размерам?

237 При каких условиях допускается уменьшать, и на сколько процентов, удельные размеры придомовых площадок общего пользования различного назначения?

238 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок дошкольного и младшего школьного возраста?

239 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок для отдыха взрослого населения?

240 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик)?

241 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок для хозяйственных целей?

242 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок для выгула собак?

243 Каков порядок определения площади застройки здания?

244 Какими нормативами регулируются требования по принятию расчетной нормы проектирования мест для хранения автомобилей в подземных гаражах на территории жилых районов и микрорайонов в больших, крупных и крупнейших городах?

245 Какие объекты капитального строительства допускается размещать в санитарно-защитных зонах железных дорог?

246 Каким образом осуществляется сейсмическое микрорайонирование?

247 Чем следует подтверждать достаточность ширины санитарно-защитной зоны?

248 Какие объекты капитального строительства допускаются к размещению в составе научно-производственных зон?

249 Что следует предусматривать в санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон?

250 Какими планировочными требованиями следует руководствоваться при формировании производственных зон сельских поселений?

251 Что следует предусматривать при проектировании автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий со стороны жилой и общественной застройки?

252 В соответствии с какими критериями следует принимать плотность застройки жилых, общественно- деловых и смешанных зон?

253 Укажите правильный показатель расчетной плотности населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20кв.м. на 1 чел.?

254 Какие объекты капитального строительства не допускается размещать в производственных зонах?

255 Какие объекты капитального строительства не допускается размещать в санитарно-защитных зонах предприятий?

256 Как осуществляется архитектурно-строительное проектирование объектов капитального строительства?

257 Как осуществляется архитектурно-строительное проектирование объектов капитального ремонта?

258 Что такое Правила землепользования и застройки (ПЗЗ)?

259 Что представляет собой территориальное планирование?

260 Что относится к зонам с особыми условиями использования территорий?

261 Что такое градостроительный регламент?

262 Дайте определение понятию «красные линии».
263 Для каких земельных участков подготавливается градостроительный план?

264 Правомерен ли отказ органа местного самоуправления в выдаче градостроительного плана земельного участка, принадлежащего застройщику на праве собственности и расположенному на застроенной территории, для которой установлены градостроительные регламенты, при отсутствии проекта планировки и проекта межевания квартала, в границах которого размещается объект капитального строительства?

265 Какие территории относятся к особым экономическим зонам?

266 Что относится к особо охраняемым природным территориям?

267 Допускается ли размещение территорий садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше?

268 Данные СНиП 2.09.04-87* распространяются на проектирование административных и бытовых зданий, включая помещения предприятий, высотой до:

269 В каких зданиях следует размещать административные и бытовые помещения строительно-монтажных организаций?

270 Допускается ли использовать в качестве административных и бытовых зданий строительно-монтажных организаций здания строящихся объектов?

271 Какова допустимая высота помещений в мобильных зданиях?

272 Какой должна быть высота залов собраний, столовых и административных помещений, вместимостью более 75 чел?

273 Какой следует принимать высоту от пола до низа выступающих конструкций перекрытий, оборудования и коммуникаций в административных и бытовых помещениях строительно-монтажных организаций?

274 Какой следует принимать высоту от пола до потолка в коридорах административных и бытовых помещений строительно-монтажных организаций?

275 На какую величину следует увеличивать площадь помещений при высоте 2,4 м с постоянным пребыванием работающих?

276 Зависит ли высота технических этажей от размещаемого оборудования?

277 Какой должна быть высота технических этажей в местах прохода обслуживающего персонала?

278 Какой следует принимать площадь вестибюля, из расчета на одного работающего, в наиболее многочисленной смене?

279 При какой разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа следует предусматривать лифты?

280 Сколько лифтов должно быть в многоэтажных административных зданиях?

281 Какую глубину кабины должен иметь один из лифтов административных зданиях?

282 Какую ширину кабины должен иметь один из лифтов в административных зданиях?

283 Какой должна быть ширина лифтового холла при однорядном расположении лифтов в административном здании?

284 Какой должна быть ширина лифтового холла при двухрядном расположении лифтов в административном здании?

285 Какой должна быть ширина холла перед лифтами глубиной кабины 2,1 м и более?

286 В каких случаях тамбур-шлюз допускается располагать в лестничных клетках?

287 При какой численности работающих в одну смену допускается не предусматривать отапливаемые переходы между производственными и отдельно стоящими бытовыми зданиями?

288 При какой списочной численности работающих на предприятиях должны предусматриваться фельдшерские здравпункты?

289 Должна ли быть в составе документации на общественные здания административного назначения инструкция по эксплуатации?

290 Какой должна быть высота помещений от пола до потолка в общественных зданиях административного назначения?

291 Высота технических этажей в местах прохода обслуживающего персонала в чистоте должна быть:

292 Какие параметры должны иметь сквозные проезды в зданиях?

293 На каком расстоянии друг от друга должны быть расположены сквозные проходы через лестничные клетки зданий?

294 Допускается ли проектировать выход из кладовых и других помещений, где могут храниться горючие материалы непосредственно в лифтовой холл?

295 Следует ли предусматривать установку пассажирского лифта, рассчитанного на перевозку пожарных подразделений, при надстройке существующего здания с отметкой пола верхнего этажа не более 28 м еще одним этажом?

296 Каким должно быть наибольшее расстояние от любой точки зального помещения объемом 45 тыс. м2 до ближайшего эвакуационного выхода?

297 Какую огнезащиту допускается применять в зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания?

298 Допускается ли размещение помещений встроенных бань сухого жара (саун) в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел.?

299 Каким должен быть объем парильной сауны?

300 Какой должна быть мощность электрокаменки?

301 Сколько подъемов допускается размещать в одном марше двух- или трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа общественного здания?

302 Каким следует принимать уклон маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей?

303 Каким допускается принимать уклон маршей лестниц, не предназначенных для эвакуации людей?

304 Какой должна быть высота ограждений лестниц, балконов, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высот?

305 Какой должна быть температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления?

306 Какой должна быть температура горячей воды в системе горячего водоснабжения?

307 Какие приспособления необходимо предусматривать в зданиях, высотой 9 этажей и более, для безопасного ремонта и чистки фасадов?

308 Какие ограждения следует предусматривать при высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более?

309 На какой высоте следует размещать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции?

310 В какое время допускается рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей?

311 В каких зданиях допускается предусматривать вытяжную вентиляцию с естественным побуждением?

312 Каким должен быть радиус обслуживания одним приемным клапаном при проектировании комбинированной системы вакуумной пылеуборки?

313 Включаются ли технический и мансардный этажи в число надземных этажей при определении этажности здания?

314 Какой этажности следует проектировать специализированные квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами?

315 Как может осуществляться перепланировка и переустройство квартир в жилых домах?

316 При какой разнице между отметками пола верхнего этажа и пола первого этажа устанавливается лифт в жилом здании?

317 Какой ширины (глубины) проектируется кабина одного лифта в жилом доме?

318 Какова должна быть ширина площадок перед лифтами глубиной кабины 2100 мм, грузоподъемностью 630 кг?

319 Допускается ли размещать конторские помещения в надстраиваемых мансардных этажах зданий?

320 Как часто должны располагаться выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья в зданиях высотой более трех этажей?

321 Как должна открываться дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку?

322 В каком случае допускается устраивать один эвакуационный выход из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах?

323 Какую температуру срабатывания должны иметь тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий, высотой более 28 м?

324 В каких жилых зданиях допускается предусматривать теплогенераторы, варочные и отопительные печи, работающие на твердом топливе?

325 Назовите минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей в жилых зданиях от трех и более этажей?

326 Каково допустимое число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней?

327 Какой должна быть ширина проступи в середине винтовой внутриквартирной лестницы в многоуровневых квартирах?

328 Допустимо ли устройство каминов на твердом топливе с автономными дымоходами в квартирах верхнего этажа?

329 Какими следует принимать температуру внутреннего воздуха отапливаемых помещений и относительную влажность при теплотехническом расчете ограждающих конструкций жилых зданий?

330 Как следует предусмотреть удаление воздуха (вентиляцию) из теплого чердака зданий?

331 Каково соотношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат?

332 Каков индекс изоляции воздушного шума межквартирных стен и перегородок?

333 Какой этаж жилого здания называют надземным?

334 При определении этажности здания учитывается ли цокольный этаж?

335 На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания и помещения складов в зависимости от хранимых веществ, материалов, продукции, сырья и их упаковки?
336 Высота складских помещений от пола до низа конструкций и выступающих элементов коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации должна быть:

337 Допускается ли использовать конструкции стеллажей для опор покрытия и крепления ограждающих конструкций наружных стен в одноэтажных складских зданиях с высотным стеллажным хранением?

338 Допускается ли применение дегтей и дегтевых мастик для покрытий полов складских помещений, предназначенных для хранения пищевых продуктов?

339 Отметка края погрузочно-разгрузочной рампы для автомобильного транспорта со стороны подъезда автомобилей должна быть равной:

340 Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна превышать максимальную ширину груженого транспортного средства:

341 Каким следует принимать уклон пандусов?

342 Какой шириной следует проектировать многоэтажные складские здания категорий Б и В?

343 Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по высоте:

344 Какие величины высоты и ширины поперечных проходов должны быть предусмотрены в стеллажах?

345 Могут ли трубчатые несущие конструкции стеллажей быть использованы для транспортирования огнетушащего вещества?

346 Допускается ли по требованиям технологии хранения грузов экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками?

347 С какой отметки пола верхнего жилого этажа следует предусматривать лифты в жилых зданиях?

348 На каком расстоянии друг от друга должны располагаться выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья в общественных зданиях высотой 3 (три) этажа и более?

349 С какой высотой следует предусматривать ограждения лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас и кровли, а также в местах опасных перепадов высот?

350 Какую высоту ограждения с поручнями должны иметь лестничные марши и площадки внутренних лестниц?

351 Какие мероприятия следует предусматривать в квартирах жилых домов для обеспечения допустимого уровня шума?

352 Какую высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) принимают, как правило, для общественных зданий?

353 При какой высоте общественных зданий следует предусматривать пассажирские лифты?

354 В каких случаях допускается в общественных зданиях не предусматривать установку лифтов?

355 В каких случаях в общественных зданиях следует предусматривать устройство больничных лифтов?

356 Как определяется высота жилого многоквартирного здания в соответствии с Федеральном законом  123¬ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

357 Каким нормативным документом определен перечень помещений, размещение которых допускается в цокольных и подвальных этажах общественных зданий и сооружений?

358 Какие помещения допускается размещать в цокольном и подвальном этажах жилых зданий?

359 Какие нормативные документы определяют минимально допустимое количество пассажирских лифтов, которое может быть предусмотрено при проектировании жилых многоквартирных и общественных зданий?

360 Какую площадь на одного работника следует принимать в административных помещениях общественных зданий?

361 Какая ширина лестничных маршей должна предусматриваться во вновь проектируемых общественных зданиях?

362 По какому расчетному показателю определяют площадь и объем зрительных залов кинотеатров круглогодичного действия?

363 Допускается ли размещение в цокольных и подвальных этажах жилых зданий помещений для пребывания детей и (или) жилых помещений?

364 Каким образом определяется высота технического этажа?

365 Сколько подъемов в одном марше между площадками допускается предусматривать?

366 Что такое инсоляция? Каким нормативным документом регламентируется инсоляция жилых помещений?

367 В каком разделе проектной документации должно содержаться описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации?

368 В каком разделе проектной документации должно содержаться обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства?

369 В каком разделе проектной документации должно содержаться описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства?

370 В каком разделе проектной документации должно содержаться описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия?

371 В каком разделе проектной документации должны содержаться поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений – для объектов непроизводственного назначения?

372 При проектировании зданий и сооружений для строительства на подрабатываемых территориях какие мероприятия следует предусматривать?

373 При проектировании зданий и сооружений для строительства на подрабатываемых территориях следует ли предусматривать мероприятия, исключающие возможность образования провалов в зонах старых горных выработок?

374 При проектировании зданий и сооружений для строительства на подрабатываемых территориях следует ли предусматривать мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания?

375 Допускается ли применять для строительства на подрабатываемых территориях проекты зданий и сооружений, разработанные для обычных условий строительства?

376 Допускается ли строительство зданий и сооружений, предусмотренных ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты), на подрабатываемых территориях?

377 Какие факторы необходимо учитывать при проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах?

378 По каким конструктивным схемам следует проектировать здания и сооружения на подрабатываемых территориях?

379 На какие сооружения распространяется действие СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»?

380 Как следует располагать проектируемое сооружение по отношению к соседним зданиям?

381 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012 каналы, предназначенные для прокладки трубопроводов пара и горячей воды?

382 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012тоннели и эстакады, предназначенные для прокладки трубопроводов пара и горячей воды?

383 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012подвалы, в которых должны размешаться кабели?

384 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012каналы и тоннели, в которых должны размешаться кабели?

385 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012галереи и эстакады, в которых должны размешаться кабели?

386 На проектирование новых административных и бытовых зданий какой высоты распространяется СП 44.13330.2011?

387 Для каких зданий допускаются отступления от требований СП 44.13330.2011 в части геометрических параметров здания (этажности, высоты этажей, сетки колонн или несущих стен)?

388 В каком случае допускается не предусматривать установку лифта в административном или бытовом здании?

389 С учетом каких параметров следует предусматривать вертикальные мусоропроводы в многоэтажных административных и бытовых зданиях?

390 Минимальная ширина эвакуационного выхода из помещений и из коридоров на лестничную клетку составляет?

391 Минимальная ширина лестничных маршей при наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата составляет?

392 Лабораторные и производственные помещения различного назначения в зданиях образовательных и административных учреждений следует проектировать:

393 По каким нормативным документам следует осуществлять проектирование гостиниц и других средств размещения, в том числе состав и площади помещений и их оборудование, в зависимости от категории номеров?

394 Как правильно определить торговую площадь магазина?

395 Каков порядок определения строительного объема здания?

396 Каков порядок определения этажности здания?
397 В каких единицах и с каким округлением определяется общая площадь здания, помещения?

398 В каких единицах и с каким округлением выражаются значения измеренных расстояний, применяемых для определения площади здания, помещения?

399 Допускается ли к размещению в составе научно-производственных зон жилая застройка?

400 Как определяется площадь здания?

401 Как определяется площадь помещения?

402 Как измеряется площадь этажа при наклонных наружных стенах?

403 Какие элементы здания включаются при подсчете его общей площади?

404 Каков порядок определения площади многосветных помещений.

405 Каким минимальным количеством лифтов должны быть оборудованы жилые здания ?

406 Какой должна быть ширина площадки перед лифтом, используемым для транспортировки больного на носилках скорой помощи?

407 Допускается ли размещение квартир и жилых комнат в цокольных и подвальных этажах жилых зданий?

408 Какая должна быть высота от пола до потолка в жилых комнатах и кухнях во II В климатическом районе?

409 Какая должна быть высота помещений в чистоте (от пола до потолка) для общественных зданий?

410 Какая должна быть высота помещений в чистоте (от пола до потолка) для учебных помещений общеобразовательных учреждений?

411 На сколько отметка пола помещений у входа в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом?

412 При какой этажности допускается устройство неорганизованного водостока с крыши здания?

413 В каких случаях следует применять алюминиевые конструкции при строительстве и реконструкции зданий и сооружений для ограждающих и несущих конструкций при надлежащем технико-экономическом обосновании?

414 Элементы алюминиевых конструкций следует проектировать:

415 В зависимости от назначения алюминиевых конструкции зданий и сооружений разделяются на:

416 Оконные и дверные заполнения, подвесные потолки, перегородки, витраж относятся к алюминиевым конструкциям:

417 Кровельные и стеновые панели относятся к алюминиевым конструкциям:

418 Фермы, колонны, прогоны покрытий относятся к алюминиевым конструкциям:

419 Элементы конструкций, не имеющие сварных соединений, относятся к алюминиевым конструкциям:

420 Отливки из алюминиевых литейных сплавов следует проектировать из алюминия марки:

421 Допускается ли при проектировании алюминиевых конструкций применение сварных и клепаных монтажных соединений?

422 При проектировании алюминиевых конструкций необходимо компоновать элементы конструкций из:

423 Необходимо ли при проектировании алюминиевых конструкций предусматривать монтажные крепления элементов, обеспечивающие возможность их легкой сборки и удобного выполнения соединений на монтаже?

424 Расчетные перепады температуры между наружными и внутренними поверхностями ограждающих конструкций следует принимать:

425 Ограждающие конструкции зданий (стены и покрытия, отдельные панели, настилы и их стыки), а также детали крепления ограждений к каркасу здания следует проектировать:

426 Прогибы изгибаемых элементов следует определять:

427 Допускается ли применение алюминия в ограждающих и несущих конструкциях зданий и сооружений?

428 Выбор вида соединения следует производить в зависимости от:

429 Какими видами соединений следует проектировать тонколистовые ограждающие конструкции?

430 Толщина элементов алюминиевых ограждающих конструкций при нормальных условиях их эксплуатации допускается:

431 При заводской холодной клепке толщина склепываемого пакета на скобе не должна превышать:

432 В рабочих элементах конструкций число расположенных по одну сторону стыка заклепок, прикрепляющих элемент в узле, должно быть:

433 Свод правил СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» не распространяется:

434 При какой температуре окружающего воздуха в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять деревянные конструкции?

435 При какой влажности воздуха допускается применять конструкции из клееной древесины, если температура окружающего воздуха выше 35 °С?

436 Древесину каких пород следует применять для изготовления деревянных конструкций?

437 Из каких пород древесины разрешено изготовление нагелей, подушек и других деревянных деталей?

438 Древесину каких пород следует применять для конструкций опор линий электропередачи, напряжением 35 кВ и ниже?

439 Какова предельная влажность древесины для изготовления нагелей, вкладышей и других деталей?

440 Какую величину сбега круглых лесоматериалов следует принимать при расчете элементов конструкций?

441 Какую марку фанеры следует применять для клееных фанерных конструкций?

442 Бетон какого класса используют в композитных конструкциях из клееной древесины и бетона?

443 Каким должен быть диаметр бревна в верхнем отрубе для основных элементов опор (стоек, приставок, траверс) ЛЭП напряжением 110 кВ и выше?

444 Каким должен быть диаметр болтов для основных элементов опор воздушных линий электропередачи?

445 Допустима ли глухая заделка зазоров между стенками гнезд и опорными частями конструкций в каменных стенах здания?

446 По какой причине не допускается опирание на наружные каменные стены отапливаемых зданий и сооружений с выделкой гнезд для несущих конструкций, имеющих на опорах металлические башмаки (фермы, арки и др.)?

447 Какую древесину предпочтительнее использовать при изготовлении деревянных подкладок (подушек), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций?

448 С каким отводом воды следует проектировать покрытия с деревянными несущими и ограждающими конструкциями?

449 Доски какой толщины нужно использовать для защиты верхних граней несущих конструкций, на которые опираются плиты покрытий в зданиях, где на потолочных поверхностях возможно образование конденсата?

450 Какая пароизоляция применяется в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки)?

451 Устраиваются ли в плитах покрытия под кровлю из волнистых листов, профилированного металлического настила продухи для вентилирования?

452 Каким должно быть расстояние от отмостки до низа панелей в целях предохранения наружных стен от намокания?

453 В целях предохранения наружных стен от намокания, каким должен быть вынос карниза (свес кровли) при неорганизованном водоотводе?

454 Допускается ли крепить элементы в узле одним болтом?

455 Допускается ли применять болты, имеющие по длине ненарезанной части участки с различным диаметром, в соединениях, в которых эти болты работают на срез?

456 Допускается ли для высокопрочных болтов с увеличенными размерами головок и гаек установка одной шайбы под гайку?

457 Допускается ли в конструкциях, изготовленных из стали с временным сопротивлением не ниже 440 Н/мм?, установка одной шайбы под гайку?

458 Какой бетон следует предусмотреть для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия высоких температур свыше 200°С?

459 С каким коэффициентом динамичности следует принимать нагрузку от веса элементов при расчете сборных железобетонных конструкций на воздействие усилий при их транспортировании?

460 Каким следует принимать значение случайного эксцентриситета при расчете прочности железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы?

461 Бетон какого класса, по прочности на сжатие, рекомендуется принимать для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона, работающих в условиях воздействия высоких температур?

462 Как производят расчет температуры в бетоне ребристых конструкций, когда наружные поверхности бетонных ребер и тепловой изоляции совпадают?

463 Какова минимальная толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в монолитных конструкциях?

464 Каким следует принимать минимальное расстояние в свету между стержнями арматуры при горизонтальном положении стержней нижней арматуры, расположенной в два ряда?

465 Каким должно быть число продольных рабочих растянутых стержней в поперечном сечении в балках и ребрах, шириной более 150 мм?

466 Каким следует принимать диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов?

467 С каким шагом устанавливают поперечную арматуру в плитах, в зоне продавливания?

468 Для какой арматуры допускается применять прямую анкеровку и анкеровку с лапками?

469 Какой тип стыков для соединения арматуры применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм?

470 Температурно-усадочные швы какой ширины следует принимать в бетонных и железобетонных конструкциях?

471 Какие швы предусматривают для организованного развития усадочных трещин в бетоне со стороны рабочего пространства теплового агрегата?

472 Какую арматуру следует устанавливать на границе бетонов разных видов?

473 Каким требованиям должны удовлетворять бетонные и железобетонные конструкции всех типов?

474 Какие характеристики должны иметь бетонные и железобетонные конструкции для удовлетворения требованиям по безопасности?

475 В каких случаях следует назначать класс бетона по прочности на сжатие - В?

476 Какие качества бетона являются основными нормируемыми и контролируемыми?

477 Каким при проектировании назначают проектный возраст бетона?

478 Назовите основные прочностные характеристики бетона?

479 Какие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами, следует применять для железобетонных конструкций?

480 К какому классу по прочности на растяжение относится горячекатаная термомеханически упроченная арматура?

481 В соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в каких пределах принимается класс арматуры, соответствующий гарантированному значению предела текучести в МПа?

482 Кроме требований по прочности на растяжение, какие еще требования предъявляются к арматуре?

483 Что является основной прочностной характеристикой арматуры при растяжении (сжатии)?

484 Как определяют нормативное значение относительной деформации удлинения арматуры с условным пределом текучести?

485 Как нужно производить расчеты по прочности бетонных и железобетонных конструкций?

486 Какой толщины должен быть защитный слой бетона для арматуры в железобетонных конструкциях?

487 Какое минимальное расстояние допускается между стержнями арматуры для нижнего ряда в монолитной балке?

488 Каково минимальное относительное содержание продольной рабочей арматуры в железобетонном элементе?

489 Каким следует принимать расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры?

490 С каким шагом в железобетонных элементах следует устанавливать поперечную арматуру, если поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном?

491 С каким шагом в железобетонных элементах, содержащих расчетную сжатую продольную арматуру, следует устанавливать поперечную арматуру?

492 Каким должен быть диаметр продольной арматура при анкеровке поперечной арматуры?

493 С помощью какой сварки выполняются сварные стыки арматуры?

494 Какой контроль качества применим к бетонным и железобетонным конструкциям?

495 Дайте правильное определение сталежелезобетонных конструкций.

496 Какую арматуру называют рабочей?

497 При возведении каких стен допускается применение силикатного кирпича, камней и блоков?

498 Какие материалы можно использовать для наружных стен помещений с влажным режимом, при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия?

499 Допустим ли непосредственный контакт растворов с добавками нитрита натрия, поташа, НКМ, ННХКМ с оцинкованными и алюминиевыми закладными частями без предварительной защиты их протекторными покрытиями?

500 С какими марками силикатного кирпича в каменных конструкциях не допускается применять растворы с добавками поташа?

501 На каких растворах следует выполнять кладку каменных конструкций в зимних условиях?

502 Какую добавку к растворам допускается использовать в качестве противоморозной при возведении конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды и под водой, не имеющих гидроизоляции и помещений с повышенной влажностью воздуха?

503 Здания какой высоты разрешается возводить способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах в течение зимнего периода, при соответствующем обосновании расчетом?

504 Допускается ли выполнение бутовой кладки из рваного бута способом замораживания?

505 Каковы минимальные правила перевязки швов для сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм?

506 Каковы минимальные правила перевязки швов для сплошной кладки из кирпича, толщиной 88 мм и пустотелого кирпича, толщиной 65 мм?

507 На каком расстоянии должны быть расположены анкеры, закрепляющие карнизы и парапеты?

508 На каком расстоянии должны располагаться анкеры в кладке?

509 Какой толщины должен быть слой цементной штукатурки, если анкеры расположены снаружи кладки?

510 Какая нагрузка не учитывается при расчете карнизов и участков стен под карнизами законченных зданий?

511 С каким коэффициентом принимаются нагрузки, повышающие устойчивость карнизов и парапетов?

512 Из каких материалов следует проектировать фундаменты, стены подвалов и цоколи?

513 На какое расстояние толщина стены первого этажа может превышать толщину фундаментной стены?

514 На сколько групп подразделяют предельные состояния?

515 Каким путем получают расчетное значение нагрузки?

516 Каким образом следует обеспечивать защиту кирпичных стен и колонн со стороны фундаментов от гигроскопического воздействия воды?

517 Есть ли необходимость устройства системы связей в температурных блоках здания со стальным каркасом?

518 Что понимается под надёжностью зданий и сооружений?

519 Что является понятием «основание сооружения»?

520 Что является понятием «фундамент сооружения»?

521 Допускается ли располагать подошву фундамента отапливаемого здания выше расчётной глубины сезонного промерзания грунтов?

522 Какова величина просадки грунтов от внешней нагрузки (собственного веса) при II типе грунтовых условий площадок, сложенных просадочными грунтам?

523 В каких районах допускается проектировать здания и сооружения без учёта сейсмических воздействий?

524 На основании какого документа определяется сейсмичность района строительства?

525 При каком количестве этажей жилые и общественные здания относятся к малоэтажным зданиям?

526 Как устанавливается категория технического состояния существующего сооружения?

527 К какой категории состояния сооружения относятся здания, если существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкций к эксплуатации, об опасности их обрушения и опасности пребывания людей в зоне расположения конструкций?

528 Какая должна быть ширина марша лестниц, доступных для маломобильных групп населения?

529 Какая должна быть ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных?

530 Какая должна быть высота ступеней лестниц?

531 Какая должна быть ширина лестничных маршей в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений?

532 Какое число подъёмов должно быть в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц)?

533 Какие размеры ванной комнаты или совмещённого санитарного узла должны быть запроектированы в жилых зданиях с квартирами для проживания инвалидов?

534 К каким нагрузкам следует относить нагрузки, возникающие при хранении и перевозке конструкций?

535 Какие из перечисленных нагрузок относится к постоянным?

536 К каким нагрузкам следует относить нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в книгохранилищах?

537 К каким нагрузкам следует относить нагрузки от веса и давления грунтов (насыпей, засыпок)?

538 К каким нагрузкам следует относить ветровые нагрузки?

539 Какой коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать?

540 Какие нагрузки следует относить к особым?

541 Из каких нагрузок состоят особые сочетания нагрузок?

542 Что понимают под надежностью строительного объекта?

543 Что понимают под основанием?

544 Что понимают под несущей способностью?

545 Какие расчетные ситуации должны быть рассмотрены при расчете конструкций?

546 Для каких зданий следует производить расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок?

547 Как подразделяются здания и сооружения для учета ответственности?

548 Какой минимальный коэффициент надежности для нормального уровня ответственности?

549 Какой уровень ответственности устанавливается для жилых зданий высотой менее 75м?

550 Допускается ли устанавливать различные уровни ответственности и соответственно назначать различные значения коэффициента надежности по ответственности для разных конструктивных элементов сооружений?

551 Допускается ли проектирование фундаментов без соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности?

552 Какое количество статических испытаний натурных свай следует выполнять в пределах каждого здания и сооружения, проектируемого на свайных фундаментах?

553 Допускается ли опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов и торфов?

554 Какой должна быть глубина инженерно-геологических выработок для проектирования свайных фундаментов при нагрузках на куст свай до 3 МН?

555 Допускается ли применять сваи без поперечного армирования в сейсмических районах?

556 Какой коэффициент надежности по нагрузке следует принимать при расчете оснований по деформациям?

557 На какие усилия должны рассчитываться пояса металлических ферм при приложении нагрузок вне узлов?

558 Допускается ли не учитывать смещение осей поясов ферм при изменении сечений?

559 В каком случае при проектировании ферм покрытия следует предусматривать строительный подъем?

560 Нормируется ли марка бетона по водонепроницаемости для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха выше минус 400C?

561 Какой минимальный процент армирования необходимо устанавливать в изгибаемых и во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения, чтоб они считались железобетонными?

562 В каком из случаев необходимо устанавливать у боковых граней элементов конструктивные продольные стержни?

563 При проектировании зданий и сооружений в сейсмический районах надлежит?

564 При какой высоте зданий проектирование в сейсмических районах должно осуществляться при научном сопровождении и участии специализированных научно-исследовательских организаций?

565 При каком пролете сооружений проектирование в сейсмических районах должно осуществляться при научном сопровождении и участии специализированных научно-исследовательских организаций?

566 Кем принимается решение о выборе карты из комплекта ОСР-97 для оценки сейсмичности площадки при проектировании конкретного объекта в сейсмических районах?

567 Какими основными нормативными документами следует руководствоваться при проведении экспертизы проектной документации по разделу «Организация строительства»?

568 Наличием какого документа, соответствующего законодательству о градостроительной деятельности, предусматривается строительство зданий и сооружений?

569 Что является базовыми функциями застройщика?

570 Что является базовыми организационными функциями подрядчика (генподрядчика) как лица, осуществляющего строительство?

571 Что является базовой функцией лица, осуществившего подготовку проектной документации, (проектировщика) в процессе строительства?

572 Кто осуществляет контроль за строительством объектов?

573 О чем должны быть извещены представители надзорных органов при строительстве объекта?

574 На основании какого нормативного документа участниками строительства осуществляется строительный контроль?

575 Кто из должностных лиц несет персональную ответственность за строительство?

576 Какой документ должно иметь лицо осуществляющее строительство?

577 Какие документы передаются от заказчика лицу, осуществляющему строительство?

578 Кем утверждается ППР?

579 В каких случаях должен разрабатываться в полном объеме ППР?

580 Что включает ППР в неполном объеме?

581 Допускаются ли в ППР отступления от решений ПОС без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими его?

582 Кем согласовывается ППР с применением горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ?

583 Что на основе проектной документации следует подготовить лицу, осуществляющему строительство?

584 Что следует сделать лицу, осуществляющему строительство?

585 Действия администрации предприятия-застройщика и лица, осуществляющего строительство при подготовке к ведению СМР на территории действующего производственного объекта?

586 Какие мероприятия предусмотренные стройгенпланом согласовываются с ГИБДД и учреждениями транспорта и связи органов местного самоуправления?

587 Что должен получить застройщик до получения разрешения на строительство в случае включения в стройплощадку дополнительных территорий других земельных участков?

588 Кто осуществляет в течение всего срока строительства обязанности по охране труда, окружающей среды, безопасности строительных работ для окружающей территории в соответствии с договором подряда?

589 Что в случае осуществления строительства передает застройщик (заказчик) в пользование подрядчику (генподрядчику)?

590 Что должно обеспечивать лицо, осуществляющее строительство?

591 Что должно выполнить лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ?

592 Когда выполняются внутриплощадочные подготовительные работы?

593 Кому должно обеспечивать доступ на строительную площадку лицо, осуществляющее строительство?

594 Что должно делать лицо, осуществляющее строительство, в случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность?

595 Кто несет ответственность за сохранность временных зданий и сооружений, а также отдельных помещений в существующих зданиях и сооружениях, приспособленных к использованию для нужд строительства, за их техническую эксплуатацию?

596 Какой длины должны быть участки по восстановлению благоустройства?

597 В течение какого времени ответственный производитель работ в местах вскрытия подземных коммуникаций и сооружений вызывает представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения?

598 Как разрабатывается оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному сооружению?

599 В какие сроки по договоренности лицо, осуществляющее строительство, в случае, когда показатели качества не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, извещает застройщика (заказчика), представителей органов государственного контроля (надзора) и авторского надзора?

600 В каких случаях должна выполняться консервация объекта, если приостановлены работы по его строительству?

601 Кто несет ответственность за безопасность объекта, строительство которого прекращено или приостановлено?

602 Кто должен быть поставлен в известность о факте прекращения или приостановки строительства в трехдневный срок?

603 Кто выполняет приемку геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности?

604 Что должно представить лицо, осуществляющее строительство, при процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей)?

605 В каких случаях осуществляется обязательный авторский надзор проектировщика?

606 В чем заключается административный контроль за строительством?

607 Укажите область применения СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве:

608 Кто утверждает перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску?

609 Кому выдаётся утверждённый ранее перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску?

610 Какие мероприятия необходимо провести с работниками перед началом работ по наряду-допуску?

611 Что необходимо для получения наряда-допуска при выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций?

612 Какой должна быть минимальная ширина магистральных проходов в цехах при размещении стационарных машин на производственных территориях?

613 Какой должна быть минимальная ширина проходов между оборудованием в цехах при размещении стационарных машин на производственных территориях?

614 Какой должна быть минимальная ширина проходов между стенами производственных зданий и оборудованием в цехах?

615 Какие мероприятия должны быть осуществлены для защиты от воздействия при работе стационарных машины, выделяющих пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.)?

616 Какие защитные мероприятия необходимо предусмотреть для обеспечения безопасности при работе движущихся частей стационарных машин, являющихся источниками опасности?

617 Какие документы застройщик или технический заказчик обязан предоставить исполнителю работ по подготовке проектной документации линейного объекта в случае, если подготовка указанной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком?

618 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации технический заказчик - это...

619 Какая процедура не предусмотрена в отношении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте?

620 Кто может направить проектную документацию объектов капитального строительства, указанных в частях 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу?

621 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

622 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

623 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

624 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

625 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

626 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

627 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

628 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

629 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

630 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

631 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

632 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

633 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

634 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

635 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

636 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

637 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

638 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

639 Что такое «строительная конструкция»?

640 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

641 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

642 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

643 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

644 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

645 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

646 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

647 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

648 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

649 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

650 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

651 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

652 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  №87?

653 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87?

654 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

655 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

656 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

657 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

658 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

659 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

660 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

661 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

662 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

663 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

664 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

665 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

666 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

667 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

668 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

669 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

670 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.1.1 Схемы планировочной организации земельных участков

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства».
3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства».
4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание».
6 Дайте определение понятия «сооружение».
7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства».
9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?
57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Какие виды территориальных зон устанавливаются в результате градостроительного зонирования?

219 Зоны какого назначения могут включаться в состав жилых зон?

220 Какие объекты капитального строительства размещаются, как правило, в жилых зонах?

221 Какие объекты капитального строительства допускается размещать в жилых зонах?

222 Могут ли жилые зоны пересекаться дорогами I, II и III категорий, а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин?

223 Из каких функционально-планировочных жилых образований организуются территории жилой зоны?

224 Что означает понятие «квартал (микрорайон)»?

225 Что означает понятие "район"?

226 Можно ли в границах кварталов и микрорайонов жилых зон размещать объекты городского значения, Каков максимальный размер территории групп жилых домов?

227 Зоны какого назначения могут включаться в состав общественно-деловых зон?

228 Какие объекты капитального строительства допускается размещать в общественно-деловых зонах?

229 При каких условиях допускается формирование «смешанных территориальных зон»? Каков допустим минимальный размер таких зон?

230 Какими нормативами регламентируется требования по установлению расстояний между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями?

231 Какие расстояния (бытовые разрывы) следует принимать между длинными сторонами жилых зданий?

232 При каких условиях допускается сокращение расстояний (бытовых разрывов) между длинными сторонами жилых зданий?

233 Какое расстояние следует принимать от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха?

234 Какое расстояние следует принимать от площадок для сушки белья до окон жилых и общественных зданий?

235 Какое расстояние следует принимать от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания?

236 Какое расстояние следует принимать от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание?

237 Какими нормативно - правовыми документами устанавливаются требования к составу придомовых площадок общего пользования различного назначения и к их размерам?

238 При каких условиях допускается уменьшать, и на сколько процентов, удельные размеры придомовых площадок общего пользования различного назначения?

239 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок дошкольного и младшего школьного возраста?

240 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок для отдыха взрослого населения?

241 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик)?

242 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок для хозяйственных целей?

243 На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий следует предусматривать размещение площадок для выгула собак?

244 Каков порядок определения площади застройки здания?

245 Какими нормативами регулируются требования по принятию расчетной нормы проектирования мест для хранения автомобилей в подземных гаражах на территории жилых районов и микрорайонов в больших, крупных и крупнейших городах?

246 Какие объекты капитального строительства допускается размещать в санитарно-защитных зонах железных дорог?

247 Каким образом осуществляется сейсмическое микрорайонирование?

248 Чем следует подтверждать достаточность ширины санитарно-защитной зоны?

249 Какие объекты капитального строительства допускаются к размещению в составе научно-производственных зон?

250 Что следует предусматривать в санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон?

251 Какими планировочными требованиями следует руководствоваться при формировании производственных зон сельских поселений?

252 Что следует предусматривать при проектировании автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий со стороны жилой и общественной застройки?

253 В соответствии с какими критериями следует принимать плотность застройки жилых, общественно- деловых и смешанных зон?

254 Укажите правильный показатель расчетной плотности населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20кв.м. на 1 чел. ?

255 Какие объекты капитального строительства не допускается размещать в производственных зонах?

256 Какие объекты капитального строительства не допускается размещать в санитарно-защитных зонах предприятий?

257 Как осуществляется архитектурно-строительное проектирование объектов капитального строительства?

258 Как осуществляется архитектурно-строительное проектирование объектов капитального ремонта?

259 Что такое Правила землепользования и застройки (ПЗЗ)?

260 Что представляет собой территориальное планирование?

261 Что относится к зонам с особыми условиями использования территорий?

262 Что такое градостроительный регламент?

263 Дайте определение понятию «красные линии»

264 Для каких земельных участков подготавливается градостроительный план?

265 Правомерен ли отказ органа местного самоуправления в выдаче градостроительного плана земельного участка, принадлежащего застройщику на праве собственности и расположенному на застроенной территории, для которой установлены градостроительные регламенты, при отсутствии проекта планировки и проекта межевания квартала, в границах которого размещается объект капитального строительства?

266 Какие территории относятся к особым экономическим зонам?

267 Что относится к особо охраняемым природным территориям?

268 Допускается ли размещение территорий садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше?

269 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

270 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

271 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

272 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

273 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

274 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

275 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

276 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

277 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

278 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

279 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

280 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

281 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

282 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

283 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

284 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

285 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

286 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

287 Что такое «строительная конструкция»?

288 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

289 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

290 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

291 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

292 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

293 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

294 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

295 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

296 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

297 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

298 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

299 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

300 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

301 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

302 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

303 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

304 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

305 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

306 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

307 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

308 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

309 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

310 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

311 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

312 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

313 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

314 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

315 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

316 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

317 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

318 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.1.2 Объемно-планировочные архитектурные решения

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Данные СНиП 2.09.04-87* распространяются на проектирование административных и бытовых зданий, включая помещения предприятий, высотой до:

218 В каких зданиях следует размещать административные и бытовые помещения строительно-монтажных организаций?

219 Допускается ли использовать в качестве административных и бытовых зданий строительно-монтажных организаций здания строящихся объектов?

220 Какова допустимая высота помещений в мобильных зданиях?

221 Какой должна быть высота залов собраний, столовых и административных помещений, вместимостью более 75 чел?

222 Какой следует принимать высоту от пола до низа выступающих конструкций перекрытий, оборудования и коммуникаций в административных и бытовых помещениях строительно-монтажных организаций?

223 Какой следует принимать высоту от пола до потолка в коридорах административных и бытовых помещений строительно-монтажных организаций?

224 На какую величину следует увеличивать площадь помещений при высоте 2,4 м с постоянным пребыванием работающих?

225 Зависит ли высота технических этажей от размещаемого оборудования?

226 Какой должна быть высота технических этажей в местах прохода обслуживающего персонала?

227 Какой следует принимать площадь вестибюля, из расчета на одного работающего, в наиболее многочисленной смене?

228 При какой разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа следует предусматривать лифты?

229 Сколько лифтов должно быть в многоэтажных административных зданиях?

230 Какую глубину кабины должен иметь один из лифтов административных зданиях?

231 Какую ширину кабины должен иметь один из лифтов в административных зданиях?

232 Какой должна быть ширина лифтового холла при однорядном расположении лифтов в административном здании?

233 Какой должна быть ширина лифтового холла при двухрядном расположении лифтов в административном здании?

234 Какой должна быть ширина холла перед лифтами глубиной кабины 2,1 м и более?

235 В каких случаях тамбур-шлюз допускается располагать в лестничных клетках?

236 При какой численности работающих в одну смену допускается не предусматривать отапливаемые переходы между производственными и отдельно стоящими бытовыми зданиями?

237 При какой списочной численности работающих на предприятиях должны предусматриваться фельдшерские здравпункты?

238 Должна ли быть в составе документации на общественные здания административного назначения инструкция по эксплуатации?

239 Какой должна быть высота помещений от пола до потолка в общественных зданиях административного назначения?

240 Высота технических этажей в местах прохода обслуживающего персонала в чистоте должна быть:

241 Какие параметры должны иметь сквозные проезды в зданиях?

242 На каком расстоянии друг от друга должны быть расположены сквозные проходы через лестничные клетки зданий?

243 Допускается ли проектировать выход из кладовых и других помещений, где могут храниться горючие материалы непосредственно в лифтовой холл?

244 Следует ли предусматривать установку пассажирского лифта, рассчитанного на перевозку пожарных подразделений, при надстройке существующего здания с отметкой пола верхнего этажа не более 28 м еще одним этажом?

245 Каким должно быть наибольшее расстояние от любой точки зального помещения объемом 45 тыс. м2 до ближайшего эвакуационного выхода?

246 Какую огнезащиту допускается применять в зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания?

247 Допускается ли размещение помещений встроенных бань сухого жара (саун) в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел.?

248 Каким должен быть объем парильной сауны?

249 Какой должна быть мощность электрокаменки?

250 Сколько подъемов допускается размещать в одном марше двух- или трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа общественного здания?

251 Каким следует принимать уклон маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей?

252 Каким допускается принимать уклон маршей лестниц, не предназначенных для эвакуации людей?

253 Какой должна быть высота ограждений лестниц, балконов, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высот?

254 Какой должна быть температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления?

255 Какой должна быть температура горячей воды в системе горячего водоснабжения?

256 Какие приспособления необходимо предусматривать в зданиях, высотой 9 этажей и более, для безопасного ремонта и чистки фасадов?

257 Какие ограждения следует предусматривать при высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более?

258 На какой высоте следует размещать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции?

259 В какое время допускается рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей?

260 В каких зданиях допускается предусматривать вытяжную вентиляцию с естественным побуждением?

261 Каким должен быть радиус обслуживания одним приемным клапаном при проектировании комбинированной системы вакуумной пылеуборки?

262 Включаются ли технический и мансардный этажи в число надземных этажей при определении этажности здания?

263 Какой этажности следует проектировать специализированные квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами?

264 Как может осуществляться перепланировка и переустройство квартир в жилых домах?

265 При какой разнице между отметками пола верхнего этажа и пола первого этажа устанавливается лифт в жилом здании?

266 Какой ширины (глубины) проектируется кабина одного лифта в жилом доме?

267 Какова должна быть ширина площадок перед лифтами глубиной кабины 2100 мм, грузоподъемностью 630 кг?

268 Допускается ли размещать конторские помещения в надстраиваемых мансардных этажах зданий?

269 Как часто должны располагаться выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья в зданиях высотой более трех этажей?

270 Как должна открываться дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку?

271 В каком случае допускается устраивать один эвакуационный выход из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах?

272 Какую температуру срабатывания должны иметь тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий, высотой более 28 м?

273 В каких жилых зданиях допускается предусматривать теплогенераторы, варочные и отопительные печи, работающие на твердом топливе?

274 Назовите минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей в жилых зданиях от трех и более этажей?

275 Каково допустимое число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней?

276 Какой должна быть ширина проступи в середине винтовой внутриквартирной лестницы в многоуровневых квартирах?

277 Допустимо ли устройство каминов на твердом топливе с автономными дымоходами в квартирах верхнего этажа?

278 Какими следует принимать температуру внутреннего воздуха отапливаемых помещений и относительную влажность при теплотехническом расчете ограждающих конструкций жилых зданий?

279 Как следует предусмотреть удаление воздуха (вентиляцию) из теплого чердака зданий?

280 Каково соотношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат?

281 Каков индекс изоляции воздушного шума межквартирных стен и перегородок?

282 Какой этаж жилого здания называют надземным?

283 При определении этажности здания учитывается ли цокольный этаж?

284 На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания и помещения складов в зависимости от хранимых веществ, материалов, продукции, сырья и их упаковки

285 Высота складских помещений от пола до низа конструкций и выступающих элементов коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации должна быть:

286 Допускается ли использовать конструкции стеллажей для опор покрытия и крепления ограждающих конструкций наружных стен в одноэтажных складских зданиях с высотным стеллажным хранением?

287 Допускается ли применение дегтей и дегтевых мастик для покрытий полов складских помещений, предназначенных для хранения пищевых продуктов?

288 Отметка края погрузочно-разгрузочной рампы для автомобильного транспорта со стороны подъезда автомобилей должна быть равной:

289 Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна превышать максимальную ширину груженого транспортного средства:

290 Каким следует принимать уклон пандусов?

291 Какой шириной следует проектировать многоэтажные складские здания категорий Б и В?

292 Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по высоте:

293 Какие величины высоты и ширины поперечных проходов должны быть предусмотрены в стеллажах?

294 Могут ли трубчатые несущие конструкции стеллажей быть использованы для транспортирования огнетушащего вещества?

295 Допускается ли по требованиям технологии хранения грузов экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками?

296 С какой отметки пола верхнего жилого этажа следует предусматривать лифты в жилых зданиях?

297 На каком расстоянии друг от друга должны располагаться выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья в общественных зданиях высотой 3 (три) этажа и более?

298 С какой высотой следует предусматривать ограждения лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас и кровли, а также в местах опасных перепадов высот?

299 Какую высоту ограждения с поручнями должны иметь лестничные марши и площадки внутренних лестниц?

300 Какие мероприятия следует предусматривать в квартирах жилых домов для обеспечения допустимого уровня шума?

301 Какую высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) принимают, как правило, для общественных зданий?

302 При какой высоте общественных зданий следует предусматривать пассажирские лифты?

303 В каких случаях допускается в общественных зданиях не предусматривать установку лифтов?

304 В каких случаях в общественных зданиях следует предусматривать устройство больничных лифтов?

305 Как определяется высота жилого многоквартирного здания в соответствии с Федеральном законом  123¬ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

306 Каким нормативным документом определен перечень помещений, размещение которых допускается в цокольных и подвальных этажах общественных зданий и сооружений?

307 Какие помещения допускается размещать в цокольном и подвальном этажах жилых зданий?

308 Какие нормативные документы определяют минимально допустимое количество пассажирских лифтов, которое может быть предусмотрено при проектировании жилых многоквартирных и общественных зданий?

309 Какую площадь на одного работника следует принимать в административных помещениях общественных зданий?

310 Какая ширина лестничных маршей должна предусматриваться во вновь проектируемых общественных зданиях?

311 По какому расчетному показателю определяют площадь и объем зрительных залов кинотеатров круглогодичного действия?

312 Допускается ли размещение в цокольных и подвальных этажах жилых зданий помещений для пребывания детей и (или) жилых помещений?

313 Каким образом определяется высота технического этажа?

314 Сколько подъемов в одном марше между площадками допускается предусматривать?

315 Что такое инсоляция? Каким нормативным документом регламентируется инсоляция жилых помещений?

316 В каком разделе проектной документации должно содержаться описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации?

317 В каком разделе проектной документации должно содержаться обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства?

318 В каком разделе проектной документации должно содержаться описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства?

319 В каком разделе проектной документации должно содержаться описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия?

320 В каком разделе проектной документации должны содержаться поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений – для объектов непроизводственного назначения?

321 При проектировании зданий и сооружений для строительства на подрабатываемых территориях какие мероприятия следует предусматривать?

322 При проектировании зданий и сооружений для строительства на подрабатываемых территориях следует ли предусматривать мероприятия, исключающие возможность образования провалов в зонах старых горных выработок?

323 При проектировании зданий и сооружений для строительства на подрабатываемых территориях следует ли предусматривать мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания?

324 Допускается ли применять для строительства на подрабатываемых территориях проекты зданий и сооружений, разработанные для обычных условий строительства?

325 Допускается ли строительство зданий и сооружений, предусмотренных ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты), на подрабатываемых территориях?

326 Какие факторы необходимо учитывать при проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах?

327 По каким конструктивным схемам следует проектировать здания и сооружения на подрабатываемых территориях?

328 На какие сооружения распространяется действие СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»?

329 Как следует располагать проектируемое сооружение по отношению к соседним зданиям?

330 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012 каналы, предназначенные для прокладки трубопроводов пара и горячей воды?

331 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012тоннели и эстакады, предназначенные для прокладки трубопроводов пара и горячей воды?

332 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012подвалы, в которых должны размешаться кабели?

333 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012каналы и тоннели, в которых должны размешаться кабели?

334 Следует ли проектировать в соответствии с СП 43.13330.2012галереи и эстакады, в которых должны размешаться кабели?

335 На проектирование новых административных и бытовых зданий какой высоты распространяется СП 44.13330.2011?

336 Для каких зданий допускаются отступления от требований СП 44.13330.2011 в части геометрических параметров здания (этажности, высоты этажей, сетки колонн или несущих стен)?

337 В каком случае допускается не предусматривать установку лифта в административном или бытовом здании?

338 С учетом каких параметров следует предусматривать вертикальные мусоропроводы в многоэтажных административных и бытовых зданиях?

339 Минимальная ширина эвакуационного выхода из помещений и из коридоров на лестничную клетку составляет?

340 Минимальная ширина лестничных маршей при наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата составляет?

341 Лабораторные и производственные помещения различного назначения в зданиях образовательных и административных учреждений следует проектировать:

342 По каким нормативным документам следует осуществлять проектирование гостиниц и других средств размещения, в том числе состав и площади помещений и их оборудование, в зависимости от категории номеров?

343 Как правильно определить торговую площадь магазина?

344 Каков порядок определения строительного объема здания?

345 Каков порядок определения этажности здания

346 В каких единицах и с каким округлением определяется общая площадь здания, помещения?

347 В каких единицах и с каким округлением выражаются значения измеренных расстояний, применяемых для определения площади здания, помещения?

348 Допускается ли к размещению в составе научно-производственных зон жилая застройка?

349 Как определяется площадь здания?

350 Как определяется площадь помещения?

351 Как измеряется площадь этажа при наклонных наружных стенах?

352 Какие элементы здания включаются при подсчете его общей площади?

353 Каков порядок определения площади многосветных помещений.

354 Каким минимальным количеством лифтов должны быть оборудованы жилые здания ?

355 Какой должна быть ширина площадки перед лифтом, используемым для транспортировки больного на носилках скорой помощи ?

356 Допускается ли размещение квартир и жилых комнат в цокольных и подвальных этажах жилых зданий ?

357 Какая должна быть высота от пола до потолка в жилых комнатах и кухнях во II В климатическом районе ?

358 Какая должна быть высота помещений в чистоте (от пола до потолка) для общественных зданий ?

359 Какая должна быть высота помещений в чистоте (от пола до потолка) для учебных помещений общеобразовательных учреждений ?

360 На сколько отметка пола помещений у входа в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом ?

361 При какой этажности допускается устройство неорганизованного водостока с крыши здания ?

362 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

363 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

364 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

365 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

366 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

367 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

368 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

369 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

370 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

371 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

372 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

373 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

374 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

375 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

376 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

377 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

378 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

379 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

380 Что такое «строительная конструкция»?

381 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

382 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

383 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

384 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

385 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

386 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

387 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

388 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

389 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

390 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

391 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

392 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

393 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

394 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

395 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

396 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

397 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

398 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

399 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

400 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

401 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

402 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

403 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

404 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

405 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

406 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

407 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

408 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

409 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

410 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

411 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.1.3 Конструктивные решения

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 В каких случаях следует применять алюминиевые конструкции при строительстве и реконструкции зданий и сооружений для ограждающих и несущих конструкций при надлежащем технико-экономическом обосновании?

219 Элементы алюминиевых конструкций следует проектировать:

220 В зависимости от назначения алюминиевых конструкции зданий и сооружений разделяются на:

221 Оконные и дверные заполнения, подвесные потолки, перегородки, витраж относятся к алюминиевым конструкциям:

222 Кровельные и стеновые панели относятся к алюминиевым конструкциям:

223 Фермы, колонны, прогоны покрытий относятся к алюминиевым конструкциям:

224 Элементы конструкций, не имеющие сварных соединений, относятся к алюминиевым конструкциям:

225 Отливки из алюминиевых литейных сплавов следует проектировать из алюминия марки:

226 Допускается ли при проектировании алюминиевых конструкций применение сварных и клепаных монтажных соединений?

227 При проектировании алюминиевых конструкций необходимо компоновать элементы конструкций из:

228 Необходимо ли при проектировании алюминиевых конструкций предусматривать монтажные крепления элементов, обеспечивающие возможность их легкой сборки и удобного выполнения соединений на монтаже?

229 Расчетные перепады температуры между наружными и внутренними поверхностями ограждающих конструкций следует принимать:

230 Ограждающие конструкции зданий (стены и покрытия, отдельные панели, настилы и их стыки), а также детали крепления ограждений к каркасу здания следует проектировать:

231 Прогибы изгибаемых элементов следует определять:

232 Допускается ли применение алюминия в ограждающих и несущих конструкциях зданий и сооружений?

233 Выбор вида соединения следует производить в зависимости от:

234 Какими видами соединений следует проектировать тонколистовые ограждающие конструкции?

235 Толщина элементов алюминиевых ограждающих конструкций при нормальных условиях их эксплуатации допускается:

236 При заводской холодной клепке толщина склепываемого пакета на скобе не должна превышать:

237 В рабочих элементах конструкций число расположенных по одну сторону стыка заклепок, прикрепляющих элемент в узле, должно быть:

238 Свод правил СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» не распространяется:

239 При какой температуре окружающего воздуха в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять деревянные конструкции?

240 При какой влажности воздуха допускается применять конструкции из клееной древесины, если температура окружающего воздуха выше 35 °С ?

241 Древесину каких пород следует применять для изготовления деревянных конструкций?

242 Из каких пород древесины разрешено изготовление нагелей, подушек и других деревянных деталей?

243 Древесину каких пород следует применять для конструкций опор линий электропередачи, напряжением 35 кВ и ниже?

244 Какова предельная влажность древесины для изготовления нагелей, вкладышей и других деталей?

245 Какую величину сбега круглых лесоматериалов следует принимать при расчете элементов конструкций?

246 Какую марку фанеры следует применять для клееных фанерных конструкций?

247 Бетон какого класса используют в композитных конструкциях из клееной древесины и бетона?

248 Каким должен быть диаметр бревна в верхнем отрубе для основных элементов опор (стоек, приставок, траверс) ЛЭП напряжением 110 кВ и выше?

249 Каким должен быть диаметр болтов для основных элементов опор воздушных линий электропередачи?

250 Допустима ли глухая заделка зазоров между стенками гнезд и опорными частями конструкций в каменных стенах здания?

251 По какой причине не допускается опирание на наружные каменные стены отапливаемых зданий и сооружений с выделкой гнезд для несущих конструкций, имеющих на опорах металлические башмаки (фермы, арки и др.)?

252 Какую древесину предпочтительнее использовать при изготовлении деревянных подкладок (подушек), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций?

253 С каким отводом воды следует проектировать покрытия с деревянными несущими и ограждающими конструкциями?

254 Доски какой толщины нужно использовать для защиты верхних граней несущих конструкций, на которые опираются плиты покрытий в зданиях, где на потолочных поверхностях возможно образование конденсата?

255 Какая пароизоляция применяется в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки)?

256 Устраиваются ли в плитах покрытия под кровлю из волнистых листов, профилированного металлического настила продухи для вентилирования?

257 Каким должно быть расстояние от отмостки до низа панелей в целях предохранения наружных стен от намокания?

258 В целях предохранения наружных стен от намокания, каким должен быть вынос карниза (свес кровли) при неорганизованном водоотводе?

259 Допускается ли крепить элементы в узле одним болтом?

260 Допускается ли применять болты, имеющие по длине ненарезанной части участки с различным диаметром, в соединениях, в которых эти болты работают на срез?

261 Допускается ли для высокопрочных болтов с увеличенными размерами головок и гаек установка одной шайбы под гайку?

262 Допускается ли в конструкциях, изготовленных из стали с временным сопротивлением не ниже 440 Н/мм?, установка одной шайбы под гайку?

263 Какой бетон следует предусмотреть для бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия высоких температур свыше 200°С?

264 С каким коэффициентом динамичности следует принимать нагрузку от веса элементов при расчете сборных железобетонных конструкций на воздействие усилий при их транспортировании?

265 Каким следует принимать значение случайного эксцентриситета при расчете прочности железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы?

266 Бетон какого класса, по прочности на сжатие, рекомендуется принимать для железобетонных конструкций из жаростойкого бетона, работающих в условиях воздействия высоких температур?

267 Как производят расчет температуры в бетоне ребристых конструкций, когда наружные поверхности бетонных ребер и тепловой изоляции совпадают?

268 Какова минимальная толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в монолитных конструкциях?

269 Каким следует принимать минимальное расстояние в свету между стержнями арматуры при горизонтальном положении стержней нижней арматуры, расположенной в два ряда?

270 Каким должно быть число продольных рабочих растянутых стержней в поперечном сечении в балках и ребрах, шириной более 150 мм?

271 Каким следует принимать диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов?

272 С каким шагом устанавливают поперечную арматуру в плитах, в зоне продавливания?

273 Для какой арматуры допускается применять прямую анкеровку и анкеровку с лапками?

274 Какой тип стыков для соединения арматуры применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм?

275 Температурно-усадочные швы какой ширины следует принимать в бетонных и железобетонных конструкциях?

276 Какие швы предусматривают для организованного развития усадочных трещин в бетоне со стороны рабочего пространства теплового агрегата?

277 Какую арматуру следует устанавливать на границе бетонов разных видов?

278 Каким требованиям должны удовлетворять бетонные и железобетонные конструкции всех типов?

279 Какие характеристики должны иметь бетонные и железобетонные конструкции для удовлетворения требованиям по безопасности?

280 В каких случаях следует назначать класс бетона по прочности на сжатие - В?

281 Какие качества бетона являются основными нормируемыми и контролируемыми?

282 Каким при проектировании назначают проектный возраст бетона?

283 Назовите основные прочностные характеристики бетона?

284 Какие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами, следует применять для железобетонных конструкций?

285 К какому классу по прочности на растяжение относится горячекатаная термомеханически упроченная арматура?

286 В соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в каких пределах принимается класс арматуры, соответствующий гарантированному значению предела текучести в МПа?

287 Кроме требований по прочности на растяжение, какие еще требования предъявляются к арматуре?

288 Что является основной прочностной характеристикой арматуры при растяжении (сжатии)?

289 Как определяют нормативное значение относительной деформации удлинения арматуры с условным пределом текучести?

290 Как нужно производить расчеты по прочности бетонных и железобетонных конструкций?

291 Какой толщины должен быть защитный слой бетона для арматуры в железобетонных конструкциях?

292 Какое минимальное расстояние допускается между стержнями арматуры для нижнего ряда в монолитной балке?

293 Каково минимальное относительное содержание продольной рабочей арматуры в железобетонном элементе?

294 Каким следует принимать расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры?

295 С каким шагом в железобетонных элементах следует устанавливать поперечную арматуру, если поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном?

296 С каким шагом в железобетонных элементах, содержащих расчетную сжатую продольную арматуру, следует устанавливать поперечную арматуру?

297 Каким должен быть диаметр продольной арматура при анкеровке поперечной арматуры?

298 С помощью какой сварки выполняются сварные стыки арматуры?

299 Какой контроль качества применим к бетонным и железобетонным конструкциям?

300 Дайте правильное определение сталежелезобетонных конструкций.

301 Какую арматуру называют рабочей?

302 При возведении каких стен допускается применение силикатного кирпича, камней и блоков?

303 Какие материалы можно использовать для наружных стен помещений с влажным режимом, при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия?

304 Допустим ли непосредственный контакт растворов с добавками нитрита натрия, поташа, НКМ, ННХКМ с оцинкованными и алюминиевыми закладными частями без предварительной защиты их протекторными покрытиями?

305 С какими марками силикатного кирпича в каменных конструкциях не допускается применять растворы с добавками поташа?

306 На каких растворах следует выполнять кладку каменных конструкций в зимних условиях?

307 Какую добавку к растворам допускается использовать в качестве противоморозной при возведении конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды и под водой, не имеющих гидроизоляции и помещений с повышенной влажностью воздуха?

308 Здания какой высоты разрешается возводить способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах в течение зимнего периода, при соответствующем обосновании расчетом?

309 Допускается ли выполнение бутовой кладки из рваного бута способом замораживания?

310 Каковы минимальные правила перевязки швов для сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм?

311 Каковы минимальные правила перевязки швов для сплошной кладки из кирпича, толщиной 88 мм и пустотелого кирпича, толщиной 65 мм?

312 На каком расстоянии должны быть расположены анкеры, закрепляющие карнизы и парапеты?

313 На каком расстоянии должны располагаться анкеры в кладке?

314 Какой толщины должен быть слой цементной штукатурки, если анкеры расположены снаружи кладки?

315 Какая нагрузка не учитывается при расчете карнизов и участков стен под карнизами законченных зданий?

316 С каким коэффициентом принимаются нагрузки, повышающие устойчивость карнизов и парапетов?

317 Из каких материалов следует проектировать фундаменты, стены подвалов и цоколи?

318 На какое расстояние толщина стены первого этажа может превышать толщину фундаментной стены?

319 На сколько групп подразделяют предельные состояния?

320 Каким путем получают расчетное значение нагрузки?

321 Каким образом следует обеспечивать защиту кирпичных стен и колонн со стороны фундаментов от гигроскопического воздействия воды?

322 Есть ли необходимость устройства системы связей в температурных блоках здания со стальным каркасом?

323 Что понимается под надёжностью зданий и сооружений?

324 Что является понятием «основание сооружения» ?

325 Что является понятием «фундамент сооружения» ?

326 Допускается ли располагать подошву фундамента отапливаемого здания выше расчётной глубины сезонного промерзания грунтов ?

327 Какова величина просадки грунтов от внешней нагрузки (собственного веса) при II типе грунтовых условий площадок, сложенных просадочными грунтам ?

328 В каких районах допускается проектировать здания и сооружения без учёта сейсмических воздействий ?

329 На основании какого документа определяется сейсмичность района строительства ?

330 При каком количестве этажей жилые и общественные здания относятся к малоэтажным зданиям ?

331 Как устанавливается категория технического состояния существующего сооружения ?

332 К какой категории состояния сооружения относятся здания, если существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкций к эксплуатации, об опасности их обрушения и опасности пребывания людей в зоне расположения конструкций?

333 Какая должна быть ширина марша лестниц, доступных для маломобильных групп населения ?

334 Какая должна быть ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных ?

335 Какая должна быть высота ступеней лестниц ?

336 Какая должна быть ширина лестничных маршей в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений ?

337 Какое число подъёмов должно быть в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) ?

338 Какие размеры ванной комнаты или совмещённого санитарного узла должны быть запроектированы в жилых зданиях с квартирами для проживания инвалидов ?

339 К каким нагрузкам следует относить нагрузки, возникающие при хранении и перевозке конструкций?

340 Какие из перечисленных нагрузок относится к постоянным?

341 К каким нагрузкам следует относить нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в книгохранилищах?

342 К каким нагрузкам следует относить нагрузки от веса и давления грунтов (насыпей, засыпок)?

343 К каким нагрузкам следует относить ветровые нагрузки?

344 Какой коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать?

345 Какие нагрузки следует относить к особым?

346 Из каких нагрузок состоят особые сочетания нагрузок?

347 Что понимают под надежностью строительного объекта?

348 Что понимают под основанием?

349 Что понимают под несущей способностью?

350 Какие расчетные ситуации должны быть рассмотрены при расчете конструкций?

351 Для каких зданий следует производить расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок?

352 Как подразделяются здания и сооружения для учета ответственности?

353 Какой минимальный коэффициент надежности для нормального уровня ответственности?

354 Какой уровень ответственности устанавливается для жилых зданий высотой менее 75м?

355 Допускается ли устанавливать различные уровни ответственности и соответственно назначать различные значения коэффициента надежности по ответственности для разных конструктивных элементов сооружений?

356 Допускается ли проектирование фундаментов без соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности?

357 Какое количество статических испытаний натурных свай следует выполнять в пределах каждого здания и сооружения, проектируемого на свайных фундаментах?

358 Допускается ли опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов и торфов?

359 Какой должна быть глубина инженерно-геологических выработок для проектирования свайных фундаментов при нагрузках на куст свай до 3 МН?

360 Допускается ли применять сваи без поперечного армирования в сейсмических районах?

361 Какой коэффициент надежности по нагрузке следует принимать при расчете оснований по деформациям?

362 На какие усилия должны рассчитываться пояса металлических ферм при приложении нагрузок вне узлов?

363 Допускается ли не учитывать смещение осей поясов ферм при изменении сечений?

364 В каком случае при проектировании ферм покрытия следует предусматривать строительный подъем?

365 Нормируется ли марка бетона по водонепроницаемости для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха выше минус 400C?

366 Какой минимальный процент армирования необходимо устанавливать в изгибаемых и во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения, чтоб они считались железобетонными?

367 В каком из случаев необходимо устанавливать у боковых граней элементов конструктивные продольные стержни?

368 При проектировании зданий и сооружений в сейсмический районах надлежит?

369 При какой высоте зданий проектирование в сейсмических районах должно осуществляться при научном сопровождении и участии специализированных научно-исследовательских организаций?

370 При каком пролете сооружений проектирование в сейсмических районах должно осуществляться при научном сопровождении и участии специализированных научно-исследовательских организаций?

371 Кем принимается решение о выборе карты из комплекта ОСР-97 для оценки сейсмичности площадки при проектировании конкретного объекта в сейсмических районах?

372 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

373 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

374 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

375 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

376 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

377 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

378 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

379 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

380 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

381 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

382 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

383 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

384 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

385 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

386 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

387 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

388 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

389 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

390 Что такое «строительная конструкция»?

391 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

392 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

393 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

394 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

395 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

396 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

397 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

398 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

399 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

400 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

401 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

402 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

403 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

404 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

405 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

406 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

407 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

408 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

409 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

410 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

411 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

412 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

413 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

414 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

415 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

416 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

417 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

418 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

419 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

420 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

421 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.1.4 Организация строительства

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Какими основными нормативными документами следует руководствоваться при проведении экспертизы проектной документации по разделу «Организация строительства»?

218 Наличием какого документа, соответствующего законодательству о градостроительной деятельности, предусматривается строительство зданий и сооружений?

219 Что является базовыми функциями застройщика?

220 Что является базовыми организационными функциями подрядчика (генподрядчика) как лица, осуществляющего строительство?

221 Что является базовой функцией лица, осуществившего подготовку проектной документации, (проектировщика) в процессе строительства?

222 Кто осуществляет контроль за строительством объектов?

223 О чем должны быть извещены представители надзорных органов при строительстве объекта?

224 На основании какого нормативного документа участниками строительства осуществляется строительный контроль?

225 Кто из должностных лиц несет персональную ответственность за строительство?

226 Какой документ должно иметь лицо осуществляющее строительство?

227 Какие документы передаются от заказчика лицу, осуществляющему строительство?

228 Кем утверждается ППР?

229 В каких случаях должен разрабатываться в полном объеме ППР?

230 Что включает ППР в неполном объеме?

231 Допускаются ли в ППР отступления от решений ПОС без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими его?

232 Кем согласовывается ППР с применением горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ?

233 Что на основе проектной документации следует подготовить лицу, осуществляющему строительство?

234 Что следует сделать лицу, осуществляющему строительство?

235 Действия администрации предприятия-застройщика и лица, осуществляющего строительство при подготовке к ведению СМР на территории действующего производственного объекта?

236 Какие мероприятия предусмотренные стройгенпланом согласовываются с ГИБДД и учреждениями транспорта и связи органов местного самоуправления?

237 Что должен получить застройщик до получения разрешения на строительство в случае включения в стройплощадку дополнительных территорий других земельных участков?

238 Кто осуществляет в течение всего срока строительства обязанности по охране труда, окружающей среды, безопасности строительных работ для окружающей территории в соответствии с договором подряда?

239 Что в случае осуществления строительства передает застройщик (заказчик) в пользование подрядчику (генподрядчику)?

240 Что должно обеспечивать лицо, осуществляющее строительство?

241 Что должно выполнить лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ?

242 Когда выполняются внутриплощадочные подготовительные работы?

243 Кому должно обеспечивать доступ на строительную площадку лицо, осуществляющее строительство?

244 Что должно делать лицо, осуществляющее строительство, в случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность?

245 Кто несет ответственность за сохранность временных зданий и сооружений, а также отдельных помещений в существующих зданиях и сооружениях, приспособленных к использованию для нужд строительства, за их техническую эксплуатацию?

246 Какой длины должны быть участки по восстановлению благоустройства?

247 В течение какого времени ответственный производитель работ в местах вскрытия подземных коммуникаций и сооружений вызывает представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения?

248 Как разрабатывается оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному сооружению?

249 В какие сроки по договоренности лицо, осуществляющее строительство, в случае, когда показатели качества не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, извещает застройщика (заказчика), представителей органов государственного контроля (надзора) и авторского надзора?

250 В каких случаях должна выполняться консервация объекта, если приостановлены работы по его строительству?

251 Кто несет ответственность за безопасность объекта, строительство которого прекращено или приостановлено?

252 Кто должен быть поставлен в известность о факте прекращения или приостановки строительства в трехдневный срок?

253 Кто выполняет приемку геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности?

254 Что должно представить лицо, осуществляющее строительство, при процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей)?

255 В каких случаях осуществляется обязательный авторский надзор проектировщика?

256 В чем заключается административный контроль за строительством?

257 Укажите область применения СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве:

258 Кто утверждает перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску?

259 Кому выдаётся утверждённый ранее перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску?

260 Какие мероприятия необходимо провести с работниками перед началом работ по наряду-допуску?

261 Что необходимо для получения наряда-допуска при выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций?

262 Какой должна быть минимальная ширина магистральных проходов в цехах при размещении стационарных машин на производственных территориях?

263 Какой должна быть минимальная ширина проходов между оборудованием в цехах при размещении стационарных машин на производственных территориях?

264 Какой должна быть минимальная ширина проходов между стенами производственных зданий и оборудованием в цехах?

265 Какие мероприятия должны быть осуществлены для защиты от воздействия при работе стационарных машины, выделяющих пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.)?

266 Какие защитные мероприятия необходимо предусмотреть для обеспечения безопасности при работе движущихся частей стационарных машин, являющихся источниками опасности?

267 Какие документы застройщик или технический заказчик обязан предоставить исполнителю работ по подготовке проектной документации линейного объекта в случае, если подготовка указанной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком?

268 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации технический заказчик - это...

269 Какая процедура не предусмотрена в отношении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте?

270 Кто может направить проектную документацию объектов капитального строительства, указанных в частях 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу?

271 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

272 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

273 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

274 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

275 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

276 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

277 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

278 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

279 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

280 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

281 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

282 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

283 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

284 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

285 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

286 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

287 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

288 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

289 Что такое «строительная конструкция»?

290 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

291 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

292 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

293 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

294 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

295 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

296 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

297 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

298 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

299 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

300 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

301 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

302 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

303 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

304 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

305 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

306 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

307 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

308 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

309 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

310 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

311 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

312 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

313 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

314 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

315 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

316 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

317 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

318 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

319 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

320 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.2 Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование. ВВК. Система газоснабжения

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в организации исполнительной власти РФ, уполномоченные на проведение государственной экспертизы?

38 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

39 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

40 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

41 Из каких составляющих состоит проектная документация?

42 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

43 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

44 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

45 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

46 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

47 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

48 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

49 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

50 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

51 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

52 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

53 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

54 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

55 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

57 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

58 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

59 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

60 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

61 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

62 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

63 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

64 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

65 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

66 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

67 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

68 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

69 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

70 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

71 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

72 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

73 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

74 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

75 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

76 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

77 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

78 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

79 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

80 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

81 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

82 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

83 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

84 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

85 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

86 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

87 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

88 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

89 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

90 Каков срок действия экспертных заключений?

91 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

92 Какие документы входят в дело экспертизы?

93 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

94 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

95 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

96 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

97 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

98 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

99 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

100 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

103 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

104 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

105 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

106 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

107 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

108 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

109 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

110 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

111 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

112 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

114 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

117 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

118 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

119 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

120 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

122 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

123 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

124 Что является результатом государственной экспертизы ?

125 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

126 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

127 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

128 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

129 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

130 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

131 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

132 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

133 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

134 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

135 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

136 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

137 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

138 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

139 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

140 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

141 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

142 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

143 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

144 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

145 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

146 Технический регламент устанавливает

147 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

148 К документам в области стандартизации относятся:

149 Документами в области стандартизации считаются:

150 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

156 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

157 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

158 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

159 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

160 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

161 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

164 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

165 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

166 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

169 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

170 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

171 Как согласовываются специальные технические условия?

172 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

173 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

175 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

176 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

177 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

178 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

180 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

181 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

182 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

183 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

184 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

185 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

186 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

187 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

188 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

189 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

190 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

191 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

193 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

194 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

195 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

196 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

197 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

198 На добровольной основе принимается:

199 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

200 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

201 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

202 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

203 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

204 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

205 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

206 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

207 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

208 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

209 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

210 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

211 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

212 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

213 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

215 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

216 Разработчиками сводов правил могут быть:

217 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

218 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

219 Допускается ли предусматривать примыкание строений к ограждению водопроводных сооружений?

220 Размеры прямоугольных и диаметры круглых емкостных сооружений в плане следует принимать кратными

221 Лестницы для выхода из заглубленных помещений должны быть шириной не менее:

222 Емкостные сооружения надлежит проектировать, как правило, из:

223 Допускается ли для стволов водонапорных башен использовать сталь или местные несгораемые материалы?

224 Утепление закрытых емкостных сооружений следует предусматривать, как правило:

225 Укажите минимальную толщину грунта для утепления закрытых емкостных сооружений.

226 Гидравлические испытания на прочность и водонепроницаемость емкостных сооружений с антикоррозийным покрытием должны проводиться:

227 Гидравлические испытания на прочность и водонепроницаемость емкостных сооружений должны проводиться при температуре поверхности наружных стен:

228 Чему равна минимальная величина высоты засыпки от верха покрытия колодца до ее поверхности?

229 Должны ли крышки люков колодца на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, быть выше поверхности земли?

230 Как должны располагаться крышки люков на проезжей части с усовершенствованным покрытием?

231 Какой категории должны отвечать внутренние поверхности бетонных и железобетонных конструкций в резервуарах для хранения питьевой воды?

232 Допускается ли объединение производственных сточных вод нескольких предприятий?

233 Какой максимально допустимой может быть перегрузка функционирующих сооружений канализации при аварии или ремонте одного из них?

234 Какой следует принимать санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации, производительностью менее 15 м3/сут?

235 Какой следует принимать санитарно-защитную зону от шламонакопителей?

236 Каким следует принимать удельное водоотведение, в неканализованных районах, на одного жителя?

237 При каком наполнении должен осуществляться проверочный расчет самотечных трубопроводов и каналов поперечным сечением любой формы на пропуск увеличенного расхода?

238 Какой наименьший диаметр следует принимать для напорных илопроводов?

239 По каким системам следует предусматривать канализование населенных пунктов?

240 По какой системе следует предусматривать канализацию промышленных предприятий?

241 Допустимо ли отводить самостоятельным потоком сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство?

242 Как может производиться очистка производственных и городских сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях?

243 Используются ли регулирующие емкости для снижения гидравлической нагрузки на очистные сооружения?

244 Какие перепадные колодцы следует предусмотреть на коллекторах дождевой канализации при высоте перепадов до 1 м?

245 Как следует предусматривать дождеприемники при раздельной системе канализации?

246 Каким следует принимать диаметр труб дюкеров?

247 Как необходимо принимать дюкеры при пересечении водоемов и водотоков?

248 Какие выпуски необходимо предусматривать при сбросе очищенных сточных вод в моря и водохранилища?

249 Какие трубы необходимо принимать для трубопроводов русловых и глубоководных выпусков?

250 Каким должно быть расстояние от трубопроводов, отводящих сточные воды, содержащие агрессивные вещества, до подвальных помещений?

251 Нужно ли предусматривать повышенную герметичность для запорных, ревизионных и соединительных устройств на трубопроводах сточных вод, содержащих летучие токсичные вещества?

252 От какого объекта в непосредственной близости следует располагать сливные станции?

253 Куда поступает дренажная вода из песковых бункеров?

254 Как надлежит предусматривать перемещение выпавшего осадка к приямкам?

255 Для какого способа очистки применяются септики?

256 Можно ли использовать флотационные установки для глубокой очистки биологически очищенных сточных вод?

257 Как следует предусматривать выпуск смеси сточных вод с активным илом из циркуляционных каналов во вторичный отстойник?

258 Какие фильтры следует применять для механической очистки производственных сточных вод?

259 Когда используется реагентная обработка сточных вод?

260 Используется ли в качестве реагента известь для очистки сточных вод?

261 Какой реагент следует использовать для обезвреживания хромосодержащих сточных вод?

262 Что следует применять для глубокой очистки сточных вод от минеральных и органических ионизированных соединений в производстве и утилизации ценных компонентов?

263 Что используется для очистки концентрированных маслосодержащих сточных вод?

264 Возможно ли использование обработанных осадков городских и близких к ним по составу производственных сточных вод в качестве органоминеральных удобрений?

265 С какой целью следует применять метантенки для анаэробного сбраживания осадков городских сточных вод?

266 Какие реагенты следует применять при коагулировании осадков городских сточных вод?

267 Что следует контролировать в высоконагружаемых биофильтрах?

268 Где требуется контролировать работу илососов?

269 На каких сооружениях надлежит предусматривать биологическую очистку сточных вод?

270 Допускается ли размещать поля фильтрации на подрабатываемых территориях?

271 Какие трубы следует применять для безнапорной канализации?

272 Каким следует предусматривать расстояние между канализационными колодцами на прямолинейных участках трубопроводов канализации в условиях подрабатываемых территорий?

273 Укажите общий расход воды для мойки со смесителем на предприятиях общественного питания.

274 Укажите общий расход воды для умывальника со смесителем.

275 Укажите минимальный диаметр подводки к умывальнику, раковине, мойке.

276 Укажите минимальный диаметр отвода умывальника.

277 Укажите минимальный диаметр отвода для унитаза.

278 Укажите минимальную скорость движения жидкости в канализационной трубе.

279 Укажите коэффициент наполнения. канализационных труб при диаметре трубы, 150-200мм.

280 Гидравлический расчет сетей внутреннего водопровода следует производить по:

281 Диаметр труб внутренних водопроводов надлежит назначать из расчета:

282 Укажите максимальную скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей.

283 Чему равна максимальная скорость горячей воды в трубопроводах?

284 Как увязывают давления в сети трубопроводов горячего водоснабжения?

285 Допускается ли для регулирования давления предусматривать установку кранов?

286 Пересечение ввода со стенами подвалов следует выполнять в сухих грунтах с зазором:

287 Где следует размещать очистные сооружения производственной и дождевой канализации?

288 Чему равен наименьший уклон трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрам 150 мм?

289 Какие должны принимать расчетные наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы?

290 Какие Расчетные наполнение допускается принимать для каналов прямоугольного поперечного сечения?

291 Чему равен наименьший уклон лотка проезжей части при покрытии асфальтобетонном покрытии?

292 Чему равны наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения, ширина по дну?

293 По какой системе следует предусматривать канализации для малых населенных пунктов?

294 При каких условиях допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации?

295 Какие сооружения следует применять для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации?

296 Какую систему канализование надлежит предусматривать для промышленных предприятий?

297 Допускается ли надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов?

298 Чему равен уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать?

299 Допускается ли предусматривать присоединения дождеприемника к водосточной трубе здания?

300 Какая должна быть температура горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения?

301 Какая должна быть температура горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых закрытым системам теплоснабжения?

302 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать?

303 Допускается ли присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам?

304 Чему равен расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой 60м и объемом 20 000 м3?

305 Чему равен расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой 60м и объемом 80 000 м3?

306 На какой высоте над полом помещения следует размещать пожарные краны?

307 Гидравлический расчет сетей внутренних водопроводов холодной воды необходимо производить?

308 Какое значение должна иметь скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, при проверке пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем?

309 Какое значение не должна превышать скорость движения воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения?

310 На какую величину, в % не должны отличаться потери давления в режиме циркуляции в отдельных ветвях системы горячего водоснабжения (включая циркуляционные трубопроводы) для разных ветвей?

311 Какие системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12?

312 Какое должно быть расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков при диаметре ввода свыше 200 мм?

313 Допускается ли совместная прокладка вводов водопровода различного назначения?

314 Для каких помещений следует предусматривать скрытую прокладку трубопроводов?

315 В помещениях с каким температурным режимом следует предусматривать прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия?

316 Для каких систем горячего водоснабжения необходимо предусматривать тепловую изоляцию трубопроводов?

317 К какой категории по надежности электроснабжения для насосных установок следует принимать для насосных установок подающих воду на противопожарные нужды при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с для жилых зданий высотой 10-16 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с?

318 Какое должно быть расстояние от верха гидропневматического бака до перекрытия и между баками и до стен?

319 В соответствии с каким документом следует проектировать Резервуары для сбора воды в системах с повторным использованием воды и допускается размещать внутри и вне зданий?

320 Какие воды должны использоваться для пополнения запасов подземных вод эксплуатируемых водоносных пластов?

321 Пополнение запасов подземных вод следует предусматривать через инфильтрационные сооружения какого вида?

322 Какими документами подтверждается соответствие труб, соединительных деталей и элементов из полимерных материалов, уплотнительные материалы, вещества для смазки применяемые в системах водоснабжения и канализации, в соответствии с СП 40-102-2000?

323 Какой расход воды и число струй предусматривается на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3

324 Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать

325 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей, в том числе при пожаротушении не должна превышать

326 Располагать водопроводные насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими и групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями и другими подобными помещениями

327 Продолжительность тушения пожара для промышленных зданий:

328 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии

329 На какую глубину прокладываются трубы водоснабжения, считая до низа?

330 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть

331 Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из

332 На территории первого пояса санитарной защиты источника водоснабжения все виды строительства (за исключением основных водопроводных сооружений), размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе

333 Какая должна быть температура воздуха в машинном зале насосных станций?

334 Количество напорных линий от насосных станций І и ІІ категории должно быть

335 Насосные станции размером машинного зала в плане 6х9 и более

336 Какую интенсивность дождя принимают для определения расчетного расхода дождевых вод с водосборной площади для кровель с уклоном до 1,5 % включительно?

337 Скорость движения жидкости при гидравлическом расчете канализационных трубопроводов должна быть

338 Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать

339 Высота вывода вытяжной части канализационного стояка от плоской эксплуатируемой кровли должна быть

340 Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать как правило

341 Какой процент годового стока в системе дождевой канализации должен быть обеспечен очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий?

342 Допускается ли надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов?

343 Диаметр канализационного колодца при глубине заложения свыше 3,0 м следует принимать

344 Как открывается и закрывается запорное устройство на подводящем коллекторе канализационной станции?

345 Полный расчетный объем септика надлежит принимать при расходе сточных вод до 5,0 м3/сут принимается:

346 На какую глубину укладываются трубы водопроводной сети?

347 Какова минимальная глубина заложения канализационных трубопроводов на равнинных участках городских и промышленных территорий?

348 Какова глубина заложения теплопроводов?

349 Какие потребители теплоты относятся к первой категории по надежности теплоснабжения?

350 Какова предельная температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах?

351 Живучесть системы централизованного теплоснабжения это:

352 Допускается ли непосредственный водоразбор сетевой воды у потребителей в закрытых системах теплоснабжения?

353 В каком исполнении допускается проектировать тепловые сети, транспортирующие в открытых системах теплоснабжения сетевую воду в одном направлении, при надземной прокладке?

354 Какими могут быть тепловые сети?

355 Каков минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе?

356 Какой протяженностью допускается не резервировать участки надземной прокладки?

357 Какой температуры должна быть вода в подающем трубопроводе для закрытых систем теплоснабжения?

358 Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей?

359 Какие трубы следует предусматривать для трубопроводов тепловых сетей?

360 В каком случае допускается применять для тепловых сетей трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом?

361 В каком случае для трубопроводов тепловых сетей допускается применять неметаллические трубы?

362 Для каких систем теплоснабжения допускается применять трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом?

363 Должны ли рабочее давление и температура теплоносителя приниматься едиными для всего трубопровода?

364 При какой температуре теплоносителя на трубопроводах тепловых сетей допускается применение арматуры из латуни и бронзы?

365 Из какого материала не допускается устанавливать арматуру для трубопроводов тепловых сетей (кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения) в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30°С?

366 Допускается ли применять арматуру из серого чугуна на спускных, продувочных и дренажных устройствах?

367 Допускается ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей?

368 Где должны размещаться задвижки и затворы с электроприводом при подземной прокладке?

369 Допускается ли устройство обводных трубопроводов вокруг грязевиков и регулирующих клапанов?

370 Допускается ли спуск воды из трубопроводов непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли?

371 Допускается ли предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приямков в естественные водоемы и на рельеф местности?

372 В зависимости от чего должны выбираться материалы тепловой изоляции и покровного слоя теплопроводов?

373 В каких случаях допускается применять горючие материалы теплоизоляционного и покровного слоев?

374 Через какое количество метров следует разделять тоннель (проходной канал) на отсеки?

375 Какой длины следует предусматривать вставки из негорючих материалов при прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов?

376 Какой принимается температура внутреннего воздуха и температура на поверхности конструкции теплопроводов при размещении теплопроводов в служебных помещениях, технических подпольях и подвалах жилых зданий?

377 Какой следует принимать температуру воздуха при определении толщины теплоизоляции теплопроводов, проложенных в проходных каналах и тоннелях?

378 Что необходимо предусмотреть при прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод?

379 Как часто на углах поворота и на прямых участках попутных дренажей следует предусматривать устройство смотровых колодцев?

380 Каким должен быть уклон попутного дренажа при прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод?

381 Какой должна быть температура нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения?

382 Какую запорную, регулирующую и предохранительную арматуру следует принимать при проектировании тепловых сетей и сооружений на них, в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов?

383 Что такое вентиляция?

384 Что такое взрывоопасная смесь?

385 Что такое избыток явной теплоты?

386 Что такое кладовая?

387 Что такое место постоянного пребывания людей в помещении?

388 Что такое отопление?

389 Что такое пожароопасная смесь?

390 Что такое прямое испарительное охлаждение?

391 Что такое резервная система вентиляции?

392 Что такое рециркуляция воздуха?

393 Что такое транзитный воздуховод?

394 Механическую вентиляцию следует предусматривать:

395 Кондиционирование воздуха следует принимать:

396 Допускается ли применять окраску из горючих материалов для антикоррозийной защиты воздуховодов?

397 Допускается ли использовать существующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, жилых, общественных и административно-бытовых зданий?

398 Нормируются ли метеорологические условия в теплый период года в помещениях жилых зданий и в общественных, административно-бытовых и производственных в периоды, когда они не используются и в нерабочее время?

399 Нормируются ли относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием?

400 Предельно допустимые параметры теплоносителя в системах центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов:

401 Допустимая высота размещения нагревательных приборов от поверхности проступей и площадок в лестничных клетках:

402 Средняя температура поверхности полов со встроенными нагревательными элементами для помещений с постоянным пребыванием людей:

403 Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать:

404 Какая допускается максимальная температура теплоносителя в водяных системах отопления с радиаторами и панелями в палатах, операционных и других помещений лечебного назначения в больницах (кроме психиатрических и наркологических)?

405 Теплообмен через ограждения между смежными отапливаемыми помещениями учитывается только при разности расчетных температур внутреннего воздуха этих помещений:

406 Допустимая температура в холодный период в общественных и административных помещениях отапливаемых зданий, когда они не используются и в нерабочее время:

407 Для систем внутреннего теплоснабжения кроме воды допускается применять другие теплоносители при условии:

408 В системах центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов максимальная температура теплоносителя допускается:

409 В системах центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов максимальное допустимое давление теплоносителя допускается:

410 При каких расходах теплоты зданием следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте в системах центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов:

411 Для каких потребителей следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты:

412 Число подкачивающих и смесительных насосов в тепловых системах должно быть:

413 Общие приемные устройства наружного воздуха не допускается проектировать:

414 Расстояние по горизонтали между проемами для забора воздуха, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть:

415 Для каких помещений без естественного проветривания с постоянным пребыванием людей допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную системы с резервными вентиляторами или с резервными электродвигателями:

416 Минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на 1 человека для общественных помещений и помещений административного назначения с естественным проветриванием:

417 Исполнительные механизмы (приводы) противопожарных нормально закрытых (в том числе дымовых) клапанов приточно-вытяжных систем противодымной вентиляции запрещенные к применению:

418 Расстояние между выбросами продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений и воздухозаборными устройствами приточной противодымной вентиляции должно быть:

419 Не допускается объединение общим теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции:

420 Применение вертикальных коллекторов в зданиях лечебно-профилактического назначения:

421 При каких условиях устанавливаются воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к к горизонтальному коллектору ?

422 При каких условиях допускается переток воздуха из коридора в помещения общественные, административно-бытовые или производственные (кроме складов) категорий Г, Д и В4, отделенные от коридора противопожарными перегородками и имеющие двери с нормируемым пределом огнестойкости?

423 При каких условиях допускается прокладка транзитных воздуховодов через лифтовые холлы?

424 Системы противодымной вентиляции должны быть:

425 В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладка:

426 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует предусматривать:

427 Какая должна быть максимальная длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством?

428 Какое избыточное давление следует обеспечить расходом наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции в лифтовых шахтах при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа)?

429 На сколько категорий делятся потребители теплоты по надежности теплоснабжения?

430 Как подразделяются тепловые пункты?

431 Какие требования к размещению ИТП?

432 Какие рекомендованы схемы присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям?

433 Как производится заполнение и подпитка систем теплопотребления, присоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме?

434 Как присоединяются трубопроводы горячего водоснабжения в открытых cистемах теплоснабжения?

435 Какие трубы должны применяться в закрытых системах горячего водоснабжения?

436 Какая должна быть температура воды в системах горячего водоснабжения?

437 Какие параметры внутреннего и наружного воздуха требуется принимать для систем отопления, вентиляции и кондиционирования жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий?

438 Какие требования предъявляются к системам общеобменной вентиляции для производственных, административно-бытовых и общественных помещений с постоянным пребыванием людей без естественного проветривания?

439 Какие требования следует выполнять при размещении вентиляционных установок с расходом 5 тыс. куб. м/ч и менее?

440 К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить помещение для оборудования приточных систем, если в них размещены установки с маслом вместимостью 75 л и более в одной установке?

441 Возможно ли объединения систем обслуживающих производственные помещения одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4?

442 Трубопроводы каких систем нельзя прокладывать через помещения для вентиляционного оборудования?

443 Какие требования следует соблюдать при обеспечении электропитания цепей управления защиты от замораживания для приточных систем вентиляции?

444 Где не допускается прокладывать транзитные воздуховоды?

445 Согласно какому документу следует осуществлять определение теплозащитных показателей строительных конструкций здания:

446 Допускается ли определение теплозащитных показателей строительных конструкций здания по нормативному значению удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию здания в целом за отопительный период?

447 Сколько процентов общей площади стен не должна превышать площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций здания?

448 По каким документам следует принимать расчетные параметры наружного воздуха?

449 Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать:

450 Дайте определение термину «газораспределительная сеть»?

451 Какой газопровод относится к Iа категории?

452 Какой газопровод относится к II категории?

453 Какое может быть рабочее давление газа в газопроводе среднего давления?

454 Какое может быть рабочее давление газа в газопроводе высокого давления?

455 Какое может быть рабочее давление газа в газопроводе низкого давления?

456 Какие производят испытания газопроводов?

457 Возможно ли сокращение расстояния к зданиям и сооружениям при прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в земле?

458 Как должны выводиться концы футляра на участках сближения газопровода при сокращении расстояния до 50% к зданиям и сооружениям?

459 Какой должна быть глубина заложения газопровода при прокладке на расстоянии менее 50 м. от железных дорог общего пользования?

460 Какой коэффициент запаса прочности должны иметь полиэтиленовые трубы при прокладке газопровода на расстоянии менее 50 м. от железных дорог общего пользования?

461 Допускается ли надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов?

462 Допускается ли транзитная прокладка газопроводов по стенам общественных, административно-бытовых с массовым пребыванием людей?

463 Допускается ли транзитная прокладка газопроводов через территории предприятий, организаций?

464 Разрешается ли прокладка газопроводов по стенам, над и под помещениями, категорий А и Б, определяемыми нормами противопожарной безопасности?

465 Допускается прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах?

466 Какой должна быть глубина прокладки газопровода до верха трубы или футляра в местах, где может быть движение транспорта?

467 Каким должно быть расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями в местах их пересечений?

468 На какое расстояние должны выводиться концы футляра газопровода в местах пересечений газопровода с подземными коммуникационными коллекторами и каналами?

469 На какое расстояние должны выводиться концы футляра газопровода (в местах пересечений) от крайнего рельса трамвайного пути и железных дорог?

470 На какое расстояние должны выводиться концы футляра газопровода (в местах пересечений) от крайнего рельса железных дорог необщего пользования?

471 На какое расстояние должны выводиться концы футляра газопровода (в местах пересечений) от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва)?

472 Допускается пли прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений?

473 Допускается ли прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб на территории межпоселковых поселений?

474 Допускается ли прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб для поселений, численностью до 200 жителей?

475 Допускается ли прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений с одно - двухэтажной коттеджной застройкой?

476 Какой должна быть глубина прокладки газопровода, давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа, до верха трубы или футляра при прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений с одно -двухэтажной коттеджной застройкой?

477 Какой должна быть глубина укладки газопровода от подошвы рельса железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм, верха покрытия автомобильной дороги, до верха футляра при пересечении открытым способом?

478 Какой должна быть глубина укладки газопровода от подошвы рельса железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм, верха покрытия автомобильной дороги, до верха футляра при пересечении методом наклонно направленного бурения?

479 Какой должна быть глубина укладки газопровода от подошвы рельса железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм, верха покрытия автомобильной дороги, до верха футляра при пересечении методом прокола железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм?

480 Допускается ли прокладка газопроводов по пешеходным и автомобильным мостам?

481 На каком расстоянии должны располагаться отключающие устройства на наружных газопроводах низкого давления от открывающихся оконных проемов?

482 На каком расстоянии должны располагаться отключающие устройства на наружных газопроводах, давлением до 0,6 МПа, от дверных и открывающихся оконных проемов?

483 На каком расстоянии должны располагаться отключающие устройства на наружных газопроводах, давлением до 1,2 МПа, от дверных и открывающихся оконных проемов?

484 Допускается ли установка отключающих устройств на участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий?

485 На каком расстоянии от ГРП на наружном газопроводе должно предусматриваться отключающее устройство?

486 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до зданий и сооружений с давлением газа до 0,6 МПа на входе?

487 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до зданий и сооружений с давлением газа от 0,6 до 1,2 МПа на входе?

488 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до железнодорожных и трамвайных путей с давлением газа до 0,6 МПа?

489 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до железнодорожных и трамвайных путей с давлением газа от 0,6 до 1,2 МПа на входе?

490 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до обочины автомобильных дорог с давлением газа до 0,6 МПа на входе?

491 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до обочины автомобильных дорог с давлением газа от 0,6 до 1,2 МПа на входе?

492 С каким давлением газа на вводе допускается установка ШРП на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий

493 С каким давлением газа на вводе допускается установка ШРП на наружных стенах производственных зданий, котельных и бытовых зданий?

494 При каком входном давлении газа допускается установка ГРУ в помещении?

495 Ограничивается ли количество ГРУ, размещаемых в одном помещении?

496 Сколько линий регулирования должно быть в ГРУ, размещаемых в одном помещении?

497 Разрешается ли подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других помещениях одного здания?

498 В каких помещениях не допускается размещать ГРУ?

499 В каком случае ГРУ должно оборудоваться двумя линиями редуцирования?

500 В каком случае ШРП должно оборудоваться двумя линиями редуцирования?

501 При каком значении повышения давления должна быть прекращена подача газа к потребителям ПЗК?

502 При каком значении в случае кратковременного повышения давления, сверх установленного, должно автоматически обеспечиваться открытие ПСК?

503 Где должен устанавливаться на газопроводе по ходу газа предохранительно запорный клапан?

504 Где должен устанавливаться на газопроводе по ходу газа предохранительно сбросной клапан?

505 Допускается ли размещаться ПСК до узла учета расхода газа?

506 Продувочный газопровод на входном газопроводе должен предусматриваться:

507 Должны ли предусматриваться продувочные трубопроводы на газопроводах производственных зданий (в том числе котельных) от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода?

508 Допускается ли использовать на внутренних газопроводах трубы из полимеров?

509 Допускается ли прокладка газопровода в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б?

510 Допускается ли прокладка газопровода во взрывоопасных зонах всех помещений?

511 Допускается ли размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях цокольных и подвальных этажей зданий?

512 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе и перед газоиспользующими установками в производственных зданиях, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства?

513 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе и перед газоиспользующими установками в бытовых зданиях, отдельно стоящих, пристроенных к производственным зданиям и встроенных в эти здания?

514 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе и перед газоиспользующими установками в административных, общественных и складских зданиях.

515 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе отдельно стоящей котельной на территории промышленных предприятий?

516 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе отдельно стоящей на территории поселений котельной?

517 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе котельных пристроенных и встроенных, крышных производственных зданий?

518 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе котельных, пристроенных и встроенных, крышных административно бытовых зданий?

519 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе котельных, пристроенных и встроенных, крышных жилых зданий?

520 Какое расстояние должно быть по горизонтали от оконных и дверных проемов при установке счетчика газа на стене газифицируемого дома?

521 Допускается ли размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажах зданий общественных зданий?

522 В каких случаях допускается не предусматривать установку отключающего устройства при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий?

523 Допустимые расстояния на ГНС между надземными резервуарами, установленные в группе в 2 ряда и больше:

524 Из каких зон производственных помещений категории А зданий ГНС следует предусматривать вытяжку воздуха?

525 Чем должны быть оснащены газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 до 1,2 МВт?

526 В какой промежуток времени должно произойти защитное отключение подачи газа на горелку, оборудованную автоматикой безопасности, при погасании контролируемого пламени?

527 Что относится к мероприятиям, предусмотренным проектом, для защиты взрывопожароопасных помещений от последствий взрыва?

528 Какой запорный орган предусматривается на отводе газопровода к котлоагрегату на ТЭС?

529 Какое управление отключающими устройствами горелок котла предусматривается при газоснабжении ТЭС?

530 Следует ли предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы в ГРП?

531 Какими допускается проектировать газовоздухопроводы внутри котельной?

532 При каком входном давлении газа могут устанавливаться ГРУ в помещениях производственных зданий?

533 Верхний предел срабатывания предохранительно-запорного клапана в ГРП и ГРУ не должен превышать:

534 Допускается ли прокладка газопроводов транзитом через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения, где газ не используется?

1) Допускается при соблюдении оговоренных СНиП 42-01-2002 требований по давлению газа и в случае, если на 

535 В каких документах оговариваются требования по устройству легкосбрасываемых конструкций?

536 Какие здания относятся к категории «А»?

537 Какая предельная расчетная нагрузка допускается от массы легкосбрасываемых конструкций?

538 Какая высота устья должна быть у дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных?

539 На основании каких расчетов следует определять диаметры выходных отверстий и высоту дымовых труб?

540 Каков % суммарной площади ослабления в одном горизонтальном сечении при вводе в металлическую трубу трех газоходов?

541 Какое должно быть минимальное напряжение на грунт под фундаментом трубы?

542 Чем должны быть оснащены газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт?

543 Верхний предел срабатывания предохранительно-сбросного клапана в ГРП и ГРУ не должен превышать:

544 Где, преимущественно, следует размещать подземные сети газораспределения низкого давления?

545 Допускается ли прокладка полиэтиленовых газопроводов высокого давления на территории поселений?

546 Допускается ли прокладка полиэтиленовых газопроводов под железными дорогами общего пользования?

547 Какие требования предъявляются к устройству газоходов?

548 Какой чугун применяется при изготовлении запорных органов продувочных, спускных и дренажных линий?

549 Какова величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением 0,4 МПа (кгс/см&sup2;)?

550 На каком расстоянии должны предусматриваться устройства для отбора проб на утечку газа по обе стороны от газопровода при его пересечении с каналом тепловых сетей?

551 Что понимается под определением газопровод внутренний в соответствие с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

552 Что понимается под определением газопровод наружный в соответствие с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

553 Что понимается под определением газопровод сбросной в соответствие с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

554 Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов - с давлением,равным?

555 Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, равным?

556 Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ

557 Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, равным ?

558 C учетом каких факторов должны осуществляться проектирование, строительство, реконструкция, монтаж, эксплуатация, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления?

559 В каких местах при проектировании наружных газопроводов должны быть предусмотрены защитные покрытия стойкие к внешним воздействиям и обеспечивающие сохранность газопровода?

560 На какие газопроводы и сооружения распространяются требования «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»?

561 Для внутренних газопроводов допускается применять соединения:

562 Какую прокладку газопроводов следует предусматривать в проектах?

563 На каком расстоянии до верха трубы следует предусматривать заглубление газопроводов?

564 На каком расстоянии до верха трубы следует предусматривать Заглубление для стальных газопроводов в 

565 Какой толщины должны быть стенки трубы газопроводов для подземных и наземных в обваловании газопроводов?

566 Какой толщины должны быть стенки трубы газопроводов для надземных и наземных без обвалования газопроводов?

567 Какой толщины следует принимать стенки труб газопроводов для подводных переходов?

568 Какой толщины следует принимать стенки труб газопроводов на переходах через железные дороги общей сети?

569 Полиэтиленовые трубы, используемые при строительстве газопроводов, должны быть изготовлены из полиэтилена с минимальной длительной прочностью (MRS) не менее

570 С каким давлением на территории поселений с одно-двухэтажной и коттеджной застройкой допускается предусматривать прокладку подземных газопроводов из полиэтиленовых труб?

571 С каким коэффициентом запаса прочности допускается предусматривать прокладку подземных газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений с одно-двухэтажной и коттеджной застройкой?

572 Для поселений с какой численностью жителей допускается прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5?

573 Отключающие устройства на надземных газопроводах для газопроводов низкого давления, проложенных по стенам зданий следует размещать на расстоянии от дверных проемов не менее:

574 Отключающие устройства на надземных газопроводах для газопроводов высокого давления II категории, проложенных по стенам зданий следует размещать на расстоянии от дверных проемов не менее:

575 Отключающие устройства на надземных газопроводах для газопроводов высокого давления I категории, проложенных по стенам зданий следует размещать на расстоянии от оконных проемов не менее:

576 Допускается ли на участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств?

577 Какое расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями и сооружениями в местах их пересечений следует принимать?

578 При каком давление по пешеходным и автомобильным мостам, построенным из негорючих материалов, разрешается прокладка газопроводов из бесшовных или электросварных труб?

579 Требованиям какого документа должны соответствовать медные газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, предназначенные для подачи к газовому оборудованию и приборам природного газа?

580 Требованиям какого документа должны соответствовать медные газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, предназначенные для подачи к газовому оборудованию и приборам сжиженного углеводородного газа?

581 При каких условиях не рекомендуется применение медных газопроводов?

582 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода:

583 Высоту от уровня земли до низа трубы (или изоляции) газопровода, прокладываемого на опорах, следует принимать в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) не менее:

584 Высоту от уровня земли до низа трубы (или изоляции) газопровода, прокладываемого на опорах, следует принимать в местах пересечения с трамвайными путями от головки рельса, не менее:

585 Требованием какого документа следует руководствоваться при прокладке надземных газопроводов вдоль воздушных линий электропередачи?

586 Для обеспечения проектного положения газопроводов на подводных переходах, на участках прогнозного обводнения, на периодически обводняемых участках применяются какие виды балластировки:

587 Какое должно быть соединение полиэтиленовых труб наружных газопроводов при толщине стенки труб не менее 5 мм?

588 Какое должно быть соединение полиэтиленовых труб наружных газопроводов при толщине стенки труб менее 5 мм?

589 В качестве отключающих устройств на полиэтиленовых газопроводах

590 Какую следует предусматривать установку полиэтиленовых кранов на полиэтиленовых газопроводах?

591 На участках пересечения трассой газопровода активных тектонических разломов рекомендуется применять какую прокладку труб?

592 Переходы газопроводов через реки, овраги и железнодорожные пути в выемках рекомендуется предусматривать какую прокладку труб?

593 Для каких газопроводов ударная вязкость металла стальных труб и соединительных деталей толщиной стенки 5 мм и более должна быть не ниже 30 Дж/см2 ?

594 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

595 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

596 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

597 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

598 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

599 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

600 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

601 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

602 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

603 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

604 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

605 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

606 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

607 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

608 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

609 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

610 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

611 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

612 Что такое «строительная конструкция»?

613 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

614 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

615 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

616 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

617 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

618 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

619 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

620 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

621 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

622 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

623 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

624 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

625 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

626 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

627 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

628 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

629 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

630 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

631 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

632 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

633 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

634 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

635 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

636 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

637 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

638 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

639 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

640 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

641 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

642 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

643 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.2.1 Водоснабжение, водоотведение и канализация

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в организации исполнительной власти РФ, уполномоченные на проведение государственной экспертизы?

38 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

39 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

40 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

41 Из каких составляющих состоит проектная документация?

42 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

43 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

44 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

45 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

46 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

47 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

48 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

49 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

50 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

51 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

52 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

53 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

54 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

55 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

57 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

58 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

59 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

60 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

61 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

62 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

63 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

64 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

65 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

66 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

67 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

68 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

69 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

70 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

71 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

72 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

73 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

74 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

75 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

76 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

77 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

78 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

79 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Допускается ли предусматривать примыкание строений к ограждению водопроводных сооружений?

218 Размеры прямоугольных и диаметры круглых емкостных сооружений в плане следует принимать кратными

219 Лестницы для выхода из заглубленных помещений должны быть шириной не менее:

220 Емкостные сооружения надлежит проектировать, как правило, из:

221 Допускается ли для стволов водонапорных башен использовать сталь или местные несгораемые материалы?

222 Утепление закрытых емкостных сооружений следует предусматривать, как правило:

223 Укажите минимальную толщину грунта для утепления закрытых емкостных сооружений.

224 Гидравлические испытания на прочность и водонепроницаемость емкостных сооружений с антикоррозийным покрытием должны проводиться:

225 Гидравлические испытания на прочность и водонепроницаемость емкостных сооружений должны проводиться при температуре поверхности наружных стен:

226 Чему равна минимальная величина высоты засыпки от верха покрытия колодца до ее поверхности?

227 Должны ли крышки люков колодца на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, быть выше поверхности земли?

228 Как должны располагаться крышки люков на проезжей части с усовершенствованным покрытием?

229 Какой категории должны отвечать внутренние поверхности бетонных и железобетонных конструкций в резервуарах для хранения питьевой воды?

230 Допускается ли объединение производственных сточных вод нескольких предприятий?

231 Какой максимально допустимой может быть перегрузка функционирующих сооружений канализации при аварии или ремонте одного из них?

232 Какой следует принимать санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации, производительностью менее 15 м3/сут?

233 Какой следует принимать санитарно-защитную зону от шламонакопителей?

234 Каким следует принимать удельное водоотведение, в неканализованных районах, на одного жителя?

235 При каком наполнении должен осуществляться проверочный расчет самотечных трубопроводов и каналов поперечным сечением любой формы на пропуск увеличенного расхода?

236 Какой наименьший диаметр следует принимать для напорных илопроводов?

237 По каким системам следует предусматривать канализование населенных пунктов?

238 По какой системе следует предусматривать канализацию промышленных предприятий?

239 Допустимо ли отводить самостоятельным потоком сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство?

240 Как может производиться очистка производственных и городских сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях?

241 Используются ли регулирующие емкости для снижения гидравлической нагрузки на очистные сооружения?

242 Какие перепадные колодцы следует предусмотреть на коллекторах дождевой канализации при высоте перепадов до 1 м?

243 Как следует предусматривать дождеприемники при раздельной системе канализации?

244 Каким следует принимать диаметр труб дюкеров?

245 Как необходимо принимать дюкеры при пересечении водоемов и водотоков?

246 Какие выпуски необходимо предусматривать при сбросе очищенных сточных вод в моря и водохранилища?

247 Какие трубы необходимо принимать для трубопроводов русловых и глубоководных выпусков?

248 Каким должно быть расстояние от трубопроводов, отводящих сточные воды, содержащие агрессивные вещества, до подвальных помещений?

249 Нужно ли предусматривать повышенную герметичность для запорных, ревизионных и соединительных устройств на трубопроводах сточных вод, содержащих летучие токсичные вещества?

250 От какого объекта в непосредственной близости следует располагать сливные станции?

251 Куда поступает дренажная вода из песковых бункеров?

252 Как надлежит предусматривать перемещение выпавшего осадка к приямкам?

253 Для какого способа очистки применяются септики?

254 Можно ли использовать флотационные установки для глубокой очистки биологически очищенных сточных вод?

255 Как следует предусматривать выпуск смеси сточных вод с активным илом из циркуляционных каналов во вторичный отстойник?

256 Какие фильтры следует применять для механической очистки производственных сточных вод?

257 Когда используется реагентная обработка сточных вод?

258 Используется ли в качестве реагента известь для очистки сточных вод?

259 Какой реагент следует использовать для обезвреживания хромосодержащих сточных вод?

260 Что следует применять для глубокой очистки сточных вод от минеральных и органических ионизированных соединений в производстве и утилизации ценных компонентов?

261 Что используется для очистки концентрированных маслосодержащих сточных вод?

262 Возможно ли использование обработанных осадков городских и близких к ним по составу производственных сточных вод в качестве органоминеральных удобрений?

263 С какой целью следует применять метантенки для анаэробного сбраживания осадков городских сточных вод?

264 Какие реагенты следует применять при коагулировании осадков городских сточных вод?

265 Что следует контролировать в высоконагружаемых биофильтрах?

266 Где требуется контролировать работу илососов?

267 На каких сооружениях надлежит предусматривать биологическую очистку сточных вод?

268 Допускается ли размещать поля фильтрации на подрабатываемых территориях?

269 Какие трубы следует применять для безнапорной канализации?

270 Каким следует предусматривать расстояние между канализационными колодцами на прямолинейных участках трубопроводов канализации в условиях подрабатываемых территорий?

271 Укажите общий расход воды для мойки со смесителем на предприятиях общественного питания.

272 Укажите общий расход воды для умывальника со смесителем.

273 Укажите минимальный диаметр подводки к умывальнику, раковине, мойке.

274 Укажите минимальный диаметр отвода умывальника.

275 Укажите минимальный диаметр отвода для унитаза.

276 Укажите минимальную скорость движения жидкости в канализационной трубе.

277 Укажите коэффициент наполнения. канализационных труб при диаметре трубы, 150-200мм.

278 Гидравлический расчет сетей внутреннего водопровода следует производить по:

279 Диаметр труб внутренних водопроводов надлежит назначать из расчета:

280 Укажите максимальную скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей.

281 Чему равна максимальная скорость горячей воды в трубопроводах?

282 Как увязывают давления в сети трубопроводов горячего водоснабжения?

283 Допускается ли для регулирования давления предусматривать установку кранов?

284 Пересечение ввода со стенами подвалов следует выполнять в сухих грунтах с зазором:

285 Где следует размещать очистные сооружения производственной и дождевой канализации?

286 Чему равен наименьший уклон трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрам 150 мм?

287 Какие должны принимать расчетные наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы?

288 Какие Расчетные наполнение допускается принимать для каналов прямоугольного поперечного сечения?

289 Чему равен наименьший уклон лотка проезжей части при покрытии асфальтобетонном покрытии?

290 Чему равны наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения, ширина по дну?

291 По какой системе следует предусматривать канализации для малых населенных пунктов?

292 При каких условиях допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации?

293 Какие сооружения следует применять для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации?

294 Какую систему канализование надлежит предусматривать для промышленных предприятий?

295 Допускается ли надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов?

296 Чему равен уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать?

297 Допускается ли предусматривать присоединения дождеприемника к водосточной трубе здания?

298 Какая должна быть температура горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения?

299 Какая должна быть температура горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых закрытым системам теплоснабжения?

300 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать?

301 Допускается ли присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам?

302 Чему равен расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой 60м и объемом 20 000 м3?

303 Чему равен расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой 60м и объемом 80 000 м3?

304 На какой высоте над полом помещения следует размещать пожарные краны?

305 Гидравлический расчет сетей внутренних водопроводов холодной воды необходимо производить?

306 Какое значение должна иметь скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, при проверке пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем?

307 Какое значение не должна превышать скорость движения воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения?

308 На какую величину, в % не должны отличаться потери давления в режиме циркуляции в отдельных ветвях системы горячего водоснабжения (включая циркуляционные трубопроводы) для разных ветвей?

309 Какие системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12?

310 Какое должно быть расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков при диаметре ввода свыше 200 мм?

311 Допускается ли совместная прокладка водопровода различного назначения?

312 Для каких помещений следует предусматривать скрытую прокладку трубопроводов?

313 В помещениях с каким температурным режимом следует предусматривать прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия?

314 Для каких систем горячего водоснабжения необходимо предусматривать тепловую изоляцию трубопроводов?

315 К какой категории по надежности электроснабжения для насосных установок следует принимать для насосных установок подающих воду на противопожарные нужды при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с для жилых зданий высотой 10-16 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с?

316 Какое должно быть расстояние от верха гидропневматического бака до перекрытия и между баками и до стен?

317 В соответствии с каким документом следует проектировать Резервуары для сбора воды в системах с повторным использованием воды и допускается размещать внутри и вне зданий?

318 Какие воды должны использоваться для пополнения запасов подземных вод эксплуатируемых водоносных пластов?

319 Пополнение запасов подземных вод следует предусматривать через инфильтрационные сооружения какого вида?

320 Какими документами подтверждается соответствие труб, соединительных деталей и элементов из полимерных материалов, уплотнительные материалы, вещества для смазки применяемые в системах водоснабжения и канализации, в соответствии с СП 40-102-2000?

321 Какой расход воды и число струй предусматривается на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3

322 Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать

323 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей, в том числе при пожаротушении не должна превышать

324 Располагать водопроводные насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими и групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями и другими подобными помещениями

325 Продолжительность тушения пожара для промышленных зданий:

326 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии

327 На какую глубину прокладываются трубы водоснабжения, считая до низа?

328 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть

329 Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из

330 На территории первого пояса санитарной защиты источника водоснабжения все виды строительства (за исключением основных водопроводных сооружений), размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе

331 Какая должна быть температура воздуха в машинном зале насосных станций?

332 Количество напорных линий от насосных станций І и ІІ категории должно быть

333 Насосные станции размером машинного зала в плане 6х9 и более

334 Какую интенсивность дождя принимают для определения расчетного расхода дождевых вод с водосборной площади для кровель с уклоном до 1,5 % включительно?

335 Скорость движения жидкости при гидравлическом расчете канализационных трубопроводов должна быть

336 Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать

337 Высота вывода вытяжной части канализационного стояка от плоской эксплуатируемой кровли должна быть

338 Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать как правило

339 Какой процент годового стока в системе дождевой канализации должен быть обеспечен очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий?

340 Допускается ли надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов?

341 Диаметр канализационного колодца при глубине заложения свыше 3,0 м следует принимать

342 Как открывается и закрывается запорное устройство на подводящем коллекторе канализационной станции?

343 Полный расчетный объем септика надлежит принимать при расходе сточных вод до 5,0 м3/сут принимается:

344 На какую глубину укладываются трубы водопроводной сети?

345 Какова минимальная глубина заложения канализационных трубопроводов на равнинных участках городских и промышленных территорий?

346 Какова глубина заложения теплопроводов?

347 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

348 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

349 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

350 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

351 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

352 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

353 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

354 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

355 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

356 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

357 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

358 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

359 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

360 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

361 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

362 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

363 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

364 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

365 Что такое «строительная конструкция»?

366 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

367 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

368 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

369 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

370 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

371 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

372 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

373 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

374 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

375 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

376 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

377 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

378 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

379 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

380 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

381 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

382 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

383 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

384 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

385 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

386 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

387 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

388 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

389 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

390 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

391 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

392 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

393 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

394 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

395 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

396 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.2.2 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование


1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Какие потребители теплоты относятся к первой категории по надежности теплоснабжения?

218 Какова предельная температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах?

219 Живучесть системы централизованного теплоснабжения это:

220 Допускается ли непосредственный водоразбор сетевой воды у потребителей в закрытых системах теплоснабжения?

221 В каком исполнении допускается проектировать тепловые сети, транспортирующие в открытых системах теплоснабжения сетевую воду в одном направлении, при надземной прокладке?

222 Какими могут быть тепловые сети?

223 Каков минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе?

224 Какой протяженностью допускается не резервировать участки надземной прокладки?

225 Какой температуры должна быть вода в подающем трубопроводе для закрытых систем теплоснабжения?

226 Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей?

227 Какие трубы следует предусматривать для трубопроводов тепловых сетей?

228 В каком случае допускается применять для тепловых сетей трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом?

229 В каком случае для трубопроводов тепловых сетей допускается применять неметаллические трубы?

230 Для каких систем теплоснабжения допускается применять трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом?

231 Должны ли рабочее давление и температура теплоносителя приниматься едиными для всего трубопровода?

232 При какой температуре теплоносителя на трубопроводах тепловых сетей допускается применение арматуры из латуни и бронзы?

233 Из какого материала не допускается устанавливать арматуру для трубопроводов тепловых сетей (кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения) в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30°С?

234 Допускается ли применять арматуру из серого чугуна на спускных, продувочных и дренажных устройствах?

235 Допускается ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей?

236 Где должны размещаться задвижки и затворы с электроприводом при подземной прокладке?

237 Допускается ли устройство обводных трубопроводов вокруг грязевиков и регулирующих клапанов?

238 Допускается ли спуск воды из трубопроводов непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли?

239 Допускается ли предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приямков в естественные водоемы и на рельеф местности?

240 В зависимости от чего должны выбираться материалы тепловой изоляции и покровного слоя теплопроводов?

241 В каких случаях допускается применять горючие материалы теплоизоляционного и покровного слоев?

242 Через какое количество метров следует разделять тоннель (проходной канал) на отсеки?

243 Какой длины следует предусматривать вставки из негорючих материалов при прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов?

244 Какой принимается температура внутреннего воздуха и температура на поверхности конструкции теплопроводов при размещении теплопроводов в служебных помещениях, технических подпольях и подвалах жилых зданий?

245 Какой следует принимать температуру воздуха при определении толщины теплоизоляции теплопроводов, проложенных в проходных каналах и тоннелях?

246 Что необходимо предусмотреть при прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод?

247 Как часто на углах поворота и на прямых участках попутных дренажей следует предусматривать устройство смотровых колодцев?

248 Каким должен быть уклон попутного дренажа при прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод?

249 Какой должна быть температура нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения?

250 Какую запорную, регулирующую и предохранительную арматуру следует принимать при проектировании тепловых сетей и сооружений на них, в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов?

251 Что такое вентиляция?

252 Что такое взрывоопасная смесь?

253 Что такое избыток явной теплоты?

254 Что такое кладовая?

255 Что такое место постоянного пребывания людей в помещении?

256 Что такое отопление?

257 Что такое пожароопасная смесь?

258 Что такое прямое испарительное охлаждение?

259 Что такое резервная система вентиляции?

260 Что такое рециркуляция воздуха?

261 Что такое транзитный воздуховод?

262 Механическую вентиляцию следует предусматривать:

263 Кондиционирование воздуха следует принимать:

264 Допускается ли применять окраску из горючих материалов для антикоррозийной защиты воздуховодов?

265 Допускается ли использовать существующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, жилых, общественных и административно-бытовых зданий?

266 Нормируются ли метеорологические условия в теплый период года в помещениях жилых зданий и в общественных, административно-бытовых и производственных в периоды, когда они не используются и в нерабочее время?

267 Нормируются ли относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием?

268 Предельно допустимые параметры теплоносителя в системах центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов:

269 Допустимая высота размещения нагревательных приборов от поверхности проступей и площадок в лестничных клетках:

270 Средняя температура поверхности полов со встроенными нагревательными элементами для помещений с постоянным пребыванием людей:

271 Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать:

272 Какая допускается максимальная температура теплоносителя в водяных системах отопления с радиаторами и панелями в палатах, операционных и других помещений лечебного назначения в больницах (кроме психиатрических и наркологических)?

273 Теплообмен через ограждения между смежными отапливаемыми помещениями учитывается только при разности расчетных температур внутреннего воздуха этих помещений:

274 Допустимая температура в холодный период в общественных и административных помещениях отапливаемых зданий, когда они не используются и в нерабочее время:

275 Для систем внутреннего теплоснабжения кроме воды допускается применять другие теплоносители при условии:

276 В системах центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов максимальная температура теплоносителя допускается:

277 В системах центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов максимальное допустимое давление теплоносителя допускается:

278 При каких расходах теплоты зданием следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте в системах центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов:

279 Для каких потребителей следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты:

280 Число подкачивающих и смесительных насосов в тепловых системах должно быть:

281 Общие приемные устройства наружного воздуха не допускается проектировать:

282 Расстояние по горизонтали между проемами для забора воздуха, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть:

283 Для каких помещений без естественного проветривания с постоянным пребыванием людей допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную системы с резервными вентиляторами или с резервными электродвигателями:

284 Минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на 1 человека для общественных помещений и помещений административного назначения с естественным проветриванием:

285 Исполнительные механизмы (приводы) противопожарных нормально закрытых (в том числе дымовых) клапанов приточно-вытяжных систем противодымной вентиляции запрещенные к применению:

286 Расстояние между выбросами продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений и воздухозаборными устройствами приточной противодымной вентиляции должно быть:

287 Не допускается объединение общим теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции:

288 Применение вертикальных коллекторов в зданиях лечебно-профилактического назначения:

289 При каких условиях устанавливаются воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к к горизонтальному коллектору ?

290 При каких условиях допускается переток воздуха из коридора в помещения общественные, административно-бытовые или производственные (кроме складов) категорий Г, Д и В4, отделенные от коридора противопожарными перегородками и имеющие двери с нормируемым пределом огнестойкости?

291 При каких условиях допускается прокладка транзитных воздуховодов через лифтовые холлы?

292 Системы противодымной вентиляции должны быть:

293 В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладка:

294 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует предусматривать:

295 Какая должна быть максимальная длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством?

296 Какое избыточное давление следует обеспечить расходом наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции в лифтовых шахтах при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа)?

297 На сколько категорий делятся потребители теплоты по надежности теплоснабжения?

298 Как подразделяются тепловые пункты?

299 Какие требования к размещению ИТП?

300 Какие рекомендованы схемы присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям?

301 Как производится заполнение и подпитка систем теплопотребления, присоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме?

302 Как присоединяются трубопроводы горячего водоснабжения в открытых cистемах теплоснабжения?

303 Какие трубы должны применяться в закрытых системах горячего водоснабжения?

304 Какая должна быть температура воды в системах горячего водоснабжения?

305 Какие параметры внутреннего и наружного воздуха требуется принимать для систем отопления, вентиляции и кондиционирования жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий?

306 Какие требования предъявляются к системам общеобменной вентиляции для производственных, административно-бытовых и общественных помещений с постоянным пребыванием людей без естественного проветривания?

307 Какие требования следует выполнять при размещении вентиляционных установок с расходом 5 тыс. куб. м/ч и менее?

308 К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить помещение для оборудования приточных систем, если в них размещены установки с маслом вместимостью 75 л и более в одной установке?

309 Возможно ли объединения систем обслуживающих производственные помещения одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4?

310 Трубопроводы каких систем нельзя прокладывать через помещения для вентиляционного оборудования?

311 Какие требования следует соблюдать при обеспечении электропитания цепей управления защиты от замораживания для приточных систем вентиляции?

312 Где не допускается прокладывать транзитные воздуховоды?

313 Согласно какому документу следует осуществлять определение теплозащитных показателей строительных конструкций здания:

314 Допускается ли определение теплозащитных показателей строительных конструкций здания по нормативному значению удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию здания в целом за отопительный период?

315 Сколько процентов общей площади стен не должна превышать площадь светопрозрачных поверхностей 

316 По каким документам следует принимать расчетные параметры наружного воздуха?

317 Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать:

318 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

319 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

320 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

321 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

322 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

323 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

324 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

325 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

326 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

327 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

328 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

329 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

330 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

331 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

332 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

333 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

334 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

335 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

336 Что такое «строительная конструкция»?

337 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

338 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

339 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

340 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

341 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

342 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

343 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

344 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

345 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

346 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

347 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

348 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

349 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

350 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

351 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

352 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

353 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

354 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

355 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

356 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

357 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

358 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

359 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

360 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

361 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

362 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

363 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

364 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

365 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

366 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

367 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.2.3 Системы газоснабжения
1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?
63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

1) путем проставления на титульном листе согласующей подписи Министра регионального развития Российской 

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:
190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Дайте определение термину «газораспределительная сеть»?

218 Какой газопровод относится к Iа категории?

219 Какой газопровод относится к II категории?

220 Какое может быть рабочее давление газа в газопроводе среднего давления?

221 Какое может быть рабочее давление газа в газопроводе высокого давления?

222 Какое может быть рабочее давление газа в газопроводе низкого давления?

223 Какие производят испытания газопроводов?

224 Возможно ли сокращение расстояния к зданиям и сооружениям при прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в земле?

225 Как должны выводиться концы футляра на участках сближения газопровода при сокращении расстояния до 50% к зданиям и сооружениям?
226 Какой должна быть глубина заложения газопровода при прокладке на расстоянии менее 50 м. от железных дорог общего пользования?

227 Какой коэффициент запаса прочности должны иметь полиэтиленовые трубы при прокладке газопровода на расстоянии менее 50 м. от железных дорог общего пользования?

228 Допускается ли надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов?

229 Допускается ли транзитная прокладка газопроводов по стенам общественных, административно-бытовых с массовым пребыванием людей?

230 Допускается ли транзитная прокладка газопроводов через территории предприятий, организаций?

231 Разрешается ли прокладка газопроводов по стенам, над и под помещениями, категорий А и Б, определяемыми нормами противопожарной безопасности?

232 Допускается прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах?

233 Какой должна быть глубина прокладки газопровода до верха трубы или футляра в местах, где может быть движение транспорта?

234 Каким должно быть расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями в местах их пересечений?

235 На какое расстояние должны выводиться концы футляра газопровода в местах пересечений газопровода с подземными коммуникационными коллекторами и каналами?

236 На какое расстояние должны выводиться концы футляра газопровода (в местах пересечений) от крайнего рельса трамвайного пути и железных дорог?

237 На какое расстояние должны выводиться концы футляра газопровода (в местах пересечений) от крайнего рельса железных дорог необщего пользования?

238 На какое расстояние должны выводиться концы футляра газопровода (в местах пересечений) от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва)?

239 Допускается пли прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений?

240 Допускается ли прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб на территории межпоселковых поселений?

241 Допускается ли прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб для поселений, численностью до 200 жителей?

242 Допускается ли прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений с одно - двухэтажной коттеджной застройкой?

243 Какой должна быть глубина прокладки газопровода, давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа, до верха трубы или футляра при прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений с одно -двухэтажной коттеджной застройкой?

244 Какой должна быть глубина укладки газопровода от подошвы рельса железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм, верха покрытия автомобильной дороги, до верха футляра при пересечении открытым способом?

245 Какой должна быть глубина укладки газопровода от подошвы рельса железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм, верха покрытия автомобильной дороги, до верха футляра при пересечении методом наклонно направленного бурения?

246 Какой должна быть глубина укладки газопровода от подошвы рельса железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм, верха покрытия автомобильной дороги, до верха футляра при пересечении методом прокола железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм?

247 Допускается ли прокладка газопроводов по пешеходным и автомобильным мостам?

248 На каком расстоянии должны располагаться отключающие устройства на наружных газопроводах низкого давления от открывающихся оконных проемов?

249 На каком расстоянии должны располагаться отключающие устройства на наружных газопроводах, давлением до 0,6 МПа, от дверных и открывающихся оконных проемов?
250 На каком расстоянии должны располагаться отключающие устройства на наружных газопроводах, давлением до 1,2 МПа, от дверных и открывающихся оконных проемов?

251 Допускается ли установка отключающих устройств на участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий?

252 На каком расстоянии от ГРП на наружном газопроводе должно предусматриваться отключающее устройство?

253 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до зданий и сооружений с давлением газа до 0,6 МПа на входе?

254 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до зданий и сооружений с давлением газа от 0,6 до 1,2 МПа на входе?

255 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до железнодорожных и трамвайных путей с давлением газа до 0,6 МПа?

256 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до железнодорожных и трамвайных путей с давлением газа от 0,6 до 1,2 МПа на входе?

257 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до обочины автомобильных дорог с давлением газа до 0,6 МПа на входе?

258 Какое расстояние в свету должно быть от отдельно стоящих ГРП, ШРП, ГРПБ до обочины автомобильных дорог с давлением газа от 0,6 до 1,2 МПа на входе?

259 С каким давлением газа на вводе допускается установка ШРП на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий

260 С каким давлением газа на вводе допускается установка ШРП на наружных стенах производственных зданий, котельных и бытовых зданий?

261 При каком входном давлении газа допускается установка ГРУ в помещении?

262 Ограничивается ли количество ГРУ, размещаемых в одном помещении?

263 Сколько линий регулирования должно быть в ГРУ, размещаемых в одном помещении?

264 Разрешается ли подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других помещениях одного здания?

265 В каких помещениях не допускается размещать ГРУ?

266 В каком случае ГРУ должно оборудоваться двумя линиями редуцирования?

267 В каком случае ШРП должно оборудоваться двумя линиями редуцирования?

268 При каком значении повышения давления должна быть прекращена подача газа к потребителям ПЗК?

269 При каком значении в случае кратковременного повышения давления, сверх установленного, должно автоматически обеспечиваться открытие ПСК?

270 Где должен устанавливаться на газопроводе по ходу газа предохранительно запорный клапан?

271 Где должен устанавливаться на газопроводе по ходу газа предохранительно сбросной клапан?

272 Допускается ли размещаться ПСК до узла учета расхода газа?

273 Продувочный газопровод на входном газопроводе должен предусматриваться:

274 Должны ли предусматриваться продувочные трубопроводы на газопроводах производственных зданий (в том числе котельных) от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода?

275 Допускается ли использовать на внутренних газопроводах трубы из полимеров?

276 Допускается ли прокладка газопровода в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б?

277 Допускается ли прокладка газопровода во взрывоопасных зонах всех помещений?

278 Допускается ли размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях цокольных и подвальных этажей зданий?

279 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе и перед газоиспользующими установками в производственных зданиях, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства?

280 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе и перед газоиспользующими установками в бытовых зданиях, отдельно стоящих, пристроенных к производственным зданиям и встроенных в эти здания?

281 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе и перед газоиспользующими установками в административных, общественных и складских зданиях.

282 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе отдельно стоящей котельной на территории промышленных предприятий?

283 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе отдельно стоящей на территории поселений котельной?

284 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе котельных пристроенных и встроенных, крышных производственных зданий?

285 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе котельных, пристроенных и встроенных, крышных административно бытовых зданий?

286 Какое давление газа должно быть во внутреннем газопроводе котельных, пристроенных и встроенных, крышных жилых зданий?

287 Какое расстояние должно быть по горизонтали от оконных и дверных проемов при установке счетчика газа на стене газифицируемого дома?

288 Допускается ли размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажах зданий общественных зданий?

289 В каких случаях допускается не предусматривать установку отключающего устройства при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий?

290 Допустимые расстояния на ГНС между надземными резервуарами, установленные в группе в 2 ряда и больше:

291 Из каких зон производственных помещений категории А зданий ГНС следует предусматривать вытяжку воздуха?

292 Чем должны быть оснащены газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 до 1,2 МВт?

293 В какой промежуток времени должно произойти защитное отключение подачи газа на горелку, оборудованную автоматикой безопасности, при погасании контролируемого пламени?

294 Что относится к мероприятиям, предусмотренным проектом, для защиты взрывопожароопасных помещений от последствий взрыва?

295 Какой запорный орган предусматривается на отводе газопровода к котлоагрегату на ТЭС?

296 Какое управление отключающими устройствами горелок котла предусматривается при газоснабжении ТЭС?

297 Следует ли предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы в ГРП?

298 Какими допускается проектировать газовоздухопроводы внутри котельной?

299 При каком входном давлении газа могут устанавливаться ГРУ в помещениях производственных зданий?

300 Верхний предел срабатывания предохранительно-запорного клапана в ГРП и ГРУ не должен превышать:

301 Допускается ли прокладка газопроводов транзитом через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения, где газ не используется?
302 В каких документах оговариваются требования по устройству легкосбрасываемых конструкций?

303 Какие здания относятся к категории «А»?
304 Какая предельная расчетная нагрузка допускается от массы легкосбрасываемых конструкций?

305 Какая высота устья должна быть у дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных?

306 На основании каких расчетов следует определять диаметры выходных отверстий и высоту дымовых труб?

307 Каков % суммарной площади ослабления в одном горизонтальном сечении при вводе в металлическую трубу трех газоходов?

308 Какое должно быть минимальное напряжение на грунт под фундаментом трубы?

309 Чем должны быть оснащены газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт?

310 Верхний предел срабатывания предохранительно-сбросного клапана в ГРП и ГРУ не должен превышать:

311 Где, преимущественно, следует размещать подземные сети газораспределения низкого давления?

312 Допускается ли прокладка полиэтиленовых газопроводов высокого давления на территории поселений?

313 Допускается ли прокладка полиэтиленовых газопроводов под железными дорогами общего пользования?

314 Какие требования предъявляются к устройству газоходов?

315 Какой чугун применяется при изготовлении запорных органов продувочных, спускных и дренажных линий?

316 Какова величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением 0,4 МПа (кгс/см&sup2;)?

317 На каком расстоянии должны предусматриваться устройства для отбора проб на утечку газа по обе стороны от газопровода при его пересечении с каналом тепловых сетей?

318 Что понимается под определением газопровод внутренний в соответствие с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

319 Что понимается под определением газопровод наружный в соответствие с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

320 Что понимается под определением газопровод сбросной в соответствие с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

321 Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов - с давлением,равным?

322 Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, равным?

323 Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, - с давленим не превышающим:

324 Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, равным ?

325 C учетом каких факторов должны осуществляться проектирование, строительство, реконструкция, монтаж, эксплуатация, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления?

326 В каких местах при проектировании наружных газопроводов должны быть предусмотрены защитные покрытия стойкие к внешним воздействиям и обеспечивающие сохранность газопровода?

327 На какие газопроводы и сооружения распространяются требования «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»?

328 Для внутренних газопроводов допускается применять соединения:

329 Какую прокладку газопроводов следует предусматривать в проектах?

330 На каком расстоянии до верха трубы следует предусматривать заглубление газопроводов?

331 На каком расстоянии до верха трубы следует предусматривать Заглубление для стальных газопроводов в местах, где не предусмотрено движение транспорта и сельскохозяйственных машин?

332 Какой толщины должны быть стенки трубы газопроводов для подземных и наземных в обваловании газопроводов?

333 Какой толщины должны быть стенки трубы газопроводов для надземных и наземных без обвалования газопроводов?

334 Какой толщины следует принимать стенки труб газопроводов для подводных переходов?

335 Какой толщины следует принимать стенки труб газопроводов на переходах через железные дороги общей сети?

336 Полиэтиленовые трубы, используемые при строительстве газопроводов, должны быть изготовлены из полиэтилена с минимальной длительной прочностью (MRS) не менее

337 С каким давлением на территории поселений с одно-двухэтажной и коттеджной застройкой допускается предусматривать прокладку подземных газопроводов из полиэтиленовых труб?

338 С каким коэффициентом запаса прочности допускается предусматривать прокладку подземных газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений с одно-двухэтажной и коттеджной застройкой?

339 Для поселений с какой численностью жителей допускается прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5?

340 Отключающие устройства на надземных газопроводах для газопроводов низкого давления, проложенных по стенам зданий следует размещать на расстоянии от дверных проемов не менее:

341 Отключающие устройства на надземных газопроводах для газопроводов высокого давления II категории, проложенных по стенам зданий следует размещать на расстоянии от дверных проемов не менее:

342 Отключающие устройства на надземных газопроводах для газопроводов высокого давления I категории, проложенных по стенам зданий следует размещать на расстоянии от оконных проемов не менее:

343 Допускается ли на участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств?

344 Какое расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями и сооружениями в местах их пересечений следует принимать?

345 При каком давление по пешеходным и автомобильным мостам, построенным из негорючих материалов, разрешается прокладка газопроводов из бесшовных или электросварных труб?

346 Требованиям какого документа должны соответствовать медные газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, предназначенные для подачи к газовому оборудованию и приборам природного газа?

347 Требованиям какого документа должны соответствовать медные газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, предназначенные для подачи к газовому оборудованию и приборам сжиженного углеводородного газа?

348 При каких условиях не рекомендуется применение медных газопроводов?

349 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода:

350 Высоту от уровня земли до низа трубы (или изоляции) газопровода, прокладываемого на опорах, следует принимать в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) не менее:

351 Высоту от уровня земли до низа трубы (или изоляции) газопровода, прокладываемого на опорах, следует принимать в местах пересечения с трамвайными путями от головки рельса, не менее:

352 Требованием какого документа следует руководствоваться при прокладке надземных газопроводов вдоль воздушных линий электропередачи?

353 Для обеспечения проектного положения газопроводов на подводных переходах, на участках прогнозного обводнения, на периодически обводняемых участках применяются какие виды балластировки:

354 Какое должно быть соединение полиэтиленовых труб наружных газопроводов при толщине стенки труб не менее 5 мм?
355 Какое должно быть соединение полиэтиленовых труб наружных газопроводов при толщине стенки труб менее 5 мм?

356 В качестве отключающих устройств на полиэтиленовых газопроводах могут использоваться:

357 Какую следует предусматривать установку полиэтиленовых кранов на полиэтиленовых газопроводах?

358 На участках пересечения трассой газопровода активных тектонических разломов рекомендуется применять какую прокладку труб?

359 Переходы газопроводов через реки, овраги и железнодорожные пути в выемках рекомендуется предусматривать какую прокладку труб?

360 Для каких газопроводов ударная вязкость металла стальных труб и соединительных деталей толщиной стенки 5 мм и более должна быть не ниже 30 Дж/см2 ?

361 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

362 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

363 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

364 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

365 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

366 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

367 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

368 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

369 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

370 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

371 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

372 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

373 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

374 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

375 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

376 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

377 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

378 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

379 Что такое «строительная конструкция»?

380 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

381 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?
382 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

383 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

384 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

385 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

386 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

387 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

388 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

389 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

390 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

391 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

392 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

393 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

394 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

395 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

396 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

397 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

398 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

399 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

400 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

401 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

402 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

403 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

404 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?
405 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

406 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

407 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

408 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

409 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

410 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.3 Электроснабжение, системы автоматизации, связи и сигнализации

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?
10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?
29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?
53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?
60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?
62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?
105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:
155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:
156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":
212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Какая классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)?

219 Какие помещения относятся к электропомещениям?

220 Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений?

221 Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства?

222 Какие помещения называются сырыми?

223 Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома?

224 Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?

225 Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?

226 Какой цвет установлен для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети?

227 Какой цвет установлен для обозначения проводников защитного заземления или нулевого защитного проводника в электроустановках, напряжением до 1000 В с глухо заземленной нейтралью?

228 Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников?

229 Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1000 В, размещенными вне зоны досягаемости?

230 К каким помещениям, в отношении опасности поражения людей электрическим током, относятся помещения с постоянной температурой более +35 градусов?

231 Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников первой категории?

232 Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников второй категории?

233 Какой наибольший перерыв электроснабжения установлен для электроприемников третьей категории?

234 Что понимается под косвенным прикосновением?

235 Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью?

236 Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью?

237 Что понимается под напряжением прикосновения?

238 Что понимается под напряжением шага?

239 При каком минимальном значении напряжения постоянного тока следует выполнять защиту при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?

240 В каком случае не требуется выполнять защиту от прямого прикосновения в помещениях без повышенной опасности с электроустановками переменного тока?

241 Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN для защиты при косвенном прикосновении?

242 Обязательно или нет присоединение к нейтрали источника в системе TN металлических отрезков труб механической защиты электропроводки, выполненной кабелем, в местах прохода их через стены и перекрытия?

243 Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?

244 Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?

245 Что может использоваться в электроустановках в качестве искусственных заземлителей?
246 В каком случае разрешается использовать алюминиевые оболочки кабелей в качестве естественных заземлителей?

247 В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN - проводников на вводе в электроустановке здания?

248 Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью?

249 При каком значении напряжения переменного тока обязательно выполнение защиты при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?

250 Какое сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN, для переносных электроприемников?

251 В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в качестве РЕ-проводников?

252 В чем отличие устройств зануления системы TN-C от TN-S?

253 В чем отличие устройств зануления системы TN-C-S от системы TT?

254 Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического отключения питания в качестве меры защиты при косвенном прикосновении?

255 В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?

256 Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях?

257 Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при монтаже рабочего заземления?

258 Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в производственном помещении?

259 Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В?

260 Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям повторного заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока?

261 Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в электроустановках до 1000 В?

262 Каким должно быть наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения на системы TN при номинальном фазном напряжении 220 В?

263 Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов, напряжением 220 В, в помещениях без повышенной опасности?

264 Какая система заземления принята в электрической сети для питания электроприемников жилых домов?

265 Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания?

266 Каким образом устанавливаются розетки напряжением 220 В в ванных комнатах квартир?

267 Разрешается или не допускается прохождение воздушной линии с неизолированными проводами над служебными зданиями?

268 Какие помещения относятся к особо опасным ?

269 Каким цветом обозначается РЕN проводник?

270 Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки переменного трёхфазного тока ?

271 Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки переменного однофазного тока ?

272 Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки постоянного тока?

273 Что такое независимый источник питания?

274 Какие условия работы электрических сетей напряжением 2-35 кВ?

275 Дайте определение электроприёмника второй категории надёжности электроснабжения ?

276 Каков порядок выбора сечений силовых кабелей напряжением 0.4 кВ?

277 Электроустановки напряжением до 1 кВ в отношении мер электробезопасности разделяются на:

278 Электроустановки напряжением свыше
279 В каких типах систем заземления нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём его протяжении?

280 Дайте формулировку определения «защита от прямого прикосновения» в соответствии с определениями ПУЭ

281 Дайте формулировку определения «защита от косвенного прикосновения» в соответствии с определениями ПУЭ.

282 Укажите наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN при номинальном фазном напряжении ~380 В.
283 Укажите наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT при номинальном линейном напряжении ~380В.

284 Сколько существует классов применяемого электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 12.2.007.0-75?

285 Укажите наименьшие размеры вертикальных заземлителей, выполняемых из круглой стали и прокладываемых в земле.

286 Указать наименьшие размеры горизонтальных заземлителей, выполняемых из полосовой (прямоугольной) стали и прокладываемых в земле.

287 Что допускается использовать в качестве защитных (РЕ) проводников?

288 Что запрещается использовать в качестве защитных (РЕ) проводников?

289 В каком случае допускаются совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (РЕN проводники) в многофазных цепях в системе TN при стационарной прокладке кабеля?

290 Допускается ли применение переносного ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками, в наружных установках или в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

291 Какие существуют способы прокладки кабелей и проводов при скрытой электропроводке ?

292 Допускается ли прокладка проводов в земле (вне зданий) с защитой стальными трубами и коробами?

293 Каков размер охранной зоны для подземной кабельной линии напряжением до 1 кВ?

294 Каков размер охранной зоны для подземной кабельной линии напряжением свыше 1 кВ?

295 Укажите рекомендуемое количество силовых кабелей напряжением до 35 кВ, прокладываемых в одной кабельной траншее.

296 Допускается ли применение одножильных кабелей для прокладки подземных кабельных линий напряжением до 35 кВ?

297 Указать минимальное расстояние в свету, по горизонтали, между контрольными кабелями при прокладке в земле.

298 Какова минимальная высота установки аппаратуры для подключения электроприёмников на опорах ВЛИ-0.4 кВ?

299 Какое допускается наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ- 0.4 В до покрытия проезжей части автомобильных дорог (при пересечении) в населённой местности?

300 Укажите расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0.4 кВ в труднодоступной местности.

301 Какое допускается наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛИ- 0.4 В до покрытия проезжей части автомобильных дорог (при пересечении) в ненаселённой местности?

302 Укажите расстояние по вертикали от проводов ВЛЗ-10 кВ до поверхности земли в населённой местности.

303 Какое допускается расстояние от ВЛ-10 кВ по горизонтали до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий?

304 Указать наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ-10 кВ до поверхности земли в населённой местности.

305 Высота установки светильника наружного освещения, размещаемого над контактной троллейбусной сетью, должна быть:

306 Укажите наименьшую высоту установки светильника наружного освещения, установленного на опоре и размещаемого над проезжей частью улиц, дорог и площадей.

307 Допускается ли устанавливать опоры наружного освещения на разделительных полосах улиц и дорог?

308 Указать наибольшую высоту установки светильников от уровня пола в общественных зданиях.

309 Допускается ли размещение встроенных трансформаторных подстанций в жилых зданиях?

310 Степень защиты распределительных пунктов и групповых щитков, устанавливаемых в общественных, административных и бытовых зданиях вне электрощитовых помещений, должна быть не менее:
311 В каких из перечисленных случаях допускается использование кабелей и проводов с алюминиевыми жилами в электроустановках жилых и общественных зданий?
312 Указать наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов распределительных линий (стояков) для питания квартир

313 Для электроустановок жилых и общественных зданий сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть:

314 Допускается ли установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, в помещениях с нагревателями для саун, в стиральных помещениях прачечных?

315 Указать, в каких случаях запрещается применение УЗО:

316 В каких случаях рекомендуется применение на вводе в квартиру УЗО с током срабатывания 300 мА?

317 Какой тип системы заземления электроустановок зрелищных, клубных учреждений и спортивных сооружений необходимо предусматривать в соответствии с требованиями ПУЭ?

318 Допускается ли присоединение к линиям 0.4 кВ, питающим зрелищное предприятие, электроустановок других потребителей?

319 В каком случае допускается питание зрелищного предприятия от одного трансформатора ТП общего пользования?

320 Какие существуют обозначения взрывоопасных зон по классификации ПУЭ?

321 Какие существуют обозначения пожароопасных зон по классификации ПУЭ?

322 Какое должно быть расстояние от жилых домов до трансформаторных подстанций?:

323 Возможно ли прохождение ВЛ до 1кВ по территориям спортивных и игровых площадок:

324 Уровень напряжения, при котором проводники проверяются по условиям короны и радиопомех:

325 Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией:

326 Основания, по которым определяются категории по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения:

327 При равномерном распределении нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий разница в токах наиболее и наименее загруженных фаз не должна превышать:

328 Прокладка проводов без защитной оболочки под штукатуркой:

329 Коммутационный аппарат перед счетчиком должен быть установлен на расстоянии:

330 Токоотводы следует располагать не ближе, чем:

331 Прокладка нулевых жил отдельно от фазных в 4-х проводных сетях:

332 Последовательное включение проводящих систем к ОСУП:

333 Нормально допустимые значения отклонения напряжения от номинального на выводах наиболее удаленного электроприемника не должно превышать в рабочем режиме:

334 Применение электротеплоснабжения (ГВС, электроопление) в жилых и общественных зданиях:

335 Сечение РЕN-проводника кабеля в системе TN должно быть:

336 Отсутствие аппарата защиты в месте присоединения защищаемых проводников ответвления к питающей линии допускается при длине ответвления:

337 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах и душевых:

338 Наружная электропроводка по крышам жилых и общественных зданий:

339 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок должно быть:
340 Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться:

341 Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать:

342 Каким требованиям должны соответствовать применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы.

343 На основании каких критериев должно проводиться проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок:

344 Количество источников питания и перерыв их электроснабжения для электроприёмников первой категории в нормальных режимах:

345 Количество источников питания и перерыв их электроснабжения для электроприёмников второй категории в нормальных режимах:

346 Количество источников питания и перерыв их электроснабжения для электроприёмников третьей категории в нормальных режимах:

347 Площадь помещения для хранения и ремонта светильников и электрооборудования в общественных зданиях при числе светильников 300 и более:

348 По каким лампам должна выбираться освещённость в помещениях, в которых для общего освещения применяются одновременно люминесцентные лампы и лампы накаливания?

349 Какие коэффициенты запаса при расчётах осветительных установок с нормальной средой и высотой подвеса до 5м следует принимать?

350 Какие коэффициенты запаса при расчётах осветительных установок с нормальной средой и высотой подвеса более 5м следует принимать?

351 Порядок отключения или регулирования светильников в учебных классах, спортивных и актовых залах учебных заведений, помещений детских дошкольных учреждений, в конструкторских бюро:

352 Высота установки потолочных или настенных светильников от пола в лестницах, вестибюлях и коридорах общественных зданий:

353 Какова степень обеспечения надёжности электроснабжения противопожарных устройств жилых домов?

354 Требуется ли компенсация реактивной нагрузки для потребителей жилых и общественных зданий?
355 Максимальная нагрузка питающей линии, отходящей от ВРУ:

356 Количество питающих линий электроприёмников ЦТП от ТП:

357 Какие силовые кабели разрешается прокладывать по подвалу и техподполью здания?

358 Допускается ли устанавливать розетки в сети аварийного освещения?

359 На какой высоте от пола допускается устанавливать выключатели и розетки в школах и детских учреждениях?

360 Допускается ли открытая прокладка кабелей и проводов в лестничных клетках?

361 Какими следует выполнять групповые сети в помещениях?

362 Как определяется продолжительно допустимые токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле?

363 Какие проводники проверяются по условиям образования короны?

364 Какие аппараты и проводники не проверяются по условиям КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ?

365 Требуют ли проверки на коммутационную способность при КЗ отделители и разъединители?

366 Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства в электроустановках напряжением выше 1кВ с изолированной нейтралью при прохождении расчетного тока замыкания на землю?

367 Какая глубина заложения кабелей до 20 кВ от планировочной отметки земли при пересечении улиц и площадей?
368 На какой глубине прокладываются электрокабели напряжением до 10 кВ?

369 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

370 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

371 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

372 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

373 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

374 Допускается ли производство строительных работ и монтаж санитарно-технических систем после сдачи специальных помещений, предназначенных для систем автоматизации, под монтаж систем автоматизации?

375 На какой стадии работ по монтажу систем автоматизации следует выполнять разметку трасс и установку опорных и несущих конструкций для электрических и трубных проводок, исполнительных механизмов, приборов?

376 Какое числовое значение должна составлять общая ширина группы горизонтальных и вертикальных трубных проводок, закрепляемых на одной конструкции?

377 Какое числовое значение должна составлять минимальная высота прокладки наружных трубных проводок (в свету) в местах пересечений с автодорогами?

378 Каким способом должно производиться закрепление трубных проводок на опорных и несущих конструкциях?

379 На каком расстоянии должны быть закреплены трубные проводки от ответвительных частей (с каждой стороны)?

380 На каких расстояниях следует располагать соединение труб от мест крепления?

381 Где применяются неподвижные крепления?

382 При каком значении расстояния от вершины поворота пластмассовые трубы и пневмокабели должны быть закреплены подвижными креплениями?

383 Допускается ли осуществлять прокладку бронированных пневмокабелей в коробах?

384 Какой должен быть класс точки манометров, применяемых для испытаний?

385 Кем производится проверка приборов и средств автоматизации?

386 При каком значении температуры испытательной среды должны производиться испытания пластмассовых трубных проводок и пневмокабелей?

387 В течение какого времени следует производить продувку?

388 На какое напряжение осуществляется измерение при помощи мегомметра сопротивления изоляции электропроводок систем автоматизации (цепей измерения, управления, питания, сигнализации и т. п.)?

389 Какие кабели запрещается прокладывать по кабельным полкам?

390 Через какое расстояние должны устанавливаться опоры при прокладке оптического кабеля по одиночным опорам?

391 Допускается ли передача монтажных работ под наладку отдельными системами или отдельными частями комплекса?

392 На какой стадии осуществления пусконаладочных работ по системе автоматизации выполняются работы по автономной наладке систем автоматизации после завершения их монтажа?

393 Какая температура должна поддерживаться в специальных помещениях, предназначенных для системы автоматизации?

394 В каком виде детали трубных проводок на давление свыше 10 МПа (100 кгс/см2) должны передаваться в монтаж?

395 Допускается ли закрепление трубных проводок на разбираемом технологическом оборудовании у отборных устройств? 

396 Разрешается ли закрепление трубных проводок на внешней стороне щитов, корпусах приборов и средств автоматизации?
397 С каким интервалом должны закрепляться трубы и кабели в случае осуществления их прокладки в коробах и лотках, расположенных вертикально?

398 С каким пределом огнестойкости должны устанавливаться несгораемые перегородки в коробах при прокладке пластмассовых труб и пневмокабелей?

399 Через какое количество опор должно осуществляться крепление пневмокабеля в случае горизонтальной прокладки?

400 Во сколько слоев должны быть уложены пневмокабели в случае прокладки пневмокабелей на кабельных конструкциях?

401 Крепление одиночных металлических трубных проводок при горизонтальной прокладке должно осуществляться:

402 Через какое время разрешается производить испытание пластмассовых трубных проводок после выполнения последней сварки труб?

403 Допускается ли в одном помещении осуществлять установку оборудования систем связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования зданий и электрочасофикации?

404 В каком документе изложено требование о необходимости прокладки стояков и магистральных участков сетей связи и сигнализации объектов непроизводственного назначения только в помещениях, доступных для обслуживающего персонала в любое время суток?

405 Назовите числовое значение коэффициента заполнения, с учётом которого следует выбирать диаметры труб и каналов для прокладки проводов и кабелей?

406 При какой протяжённости допускается осуществление совместной прокладки проводов и кабелей ПВ с проводами и кабелями ТФ?

407 На каком расстоянии от уровня земли, пола помещений или перекрытия чердаков провода и кабели, прокладываемые открытым способом, должны быть защищены от механических повреждений?

408 Металлические шкафы, каркасы и другие металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока, должны иметь защитное зануление путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением:

409 В каком в диапазоне частот работают антенны радиорелейных систем связи?

410 Назовите числовое значение волнового сопротивления антенны, устройства фидерного тракта:

411 В каком диапазоне частот работают антенны систем фиксированной связи высокой плотности HDFS?

412 В каких диапазонах частот работают антенны систем фиксированной связи миллиметрового диапазона частот mmwFS?

413 При ветре с какой скоростью воздушного потока сохраняют свои электрические параметры антенны и фидерные устройства, предназначенные для установки на открытом воздухе?

414 При какой температуре окружающей среды сохраняют свои электрические параметры антенны и фидерные устройства, предназначенные для установки в неотапливаемых помещениях?

415 При относительной влажности воздуха сохраняют свои электрические параметры антенны и фидерные устройства, предназначенные для установки в отапливаемых помещениях?

416 В каком разделе проектной документации должно содержаться обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения?
417 Что следует предусматривать в общественных зданиях в соответствии со СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»?

418 Что следует предусматривать в общественных зданиях в соответствии со СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»?

419 Дефекты в трубной проводке устраняются после:
420 По результатам измерения сопротивления изоляции составляется:
421 Трубные проводки должны быть закреплены на расстояниях не более:

422 Общая ширина группы горизонтальных и вертикальных трубных проводок, закрепляемых на одной конструкции, должна быть не более:

423 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

424 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

425 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

426 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

427 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

428 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

429 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

430 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

431 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

432 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

433 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

434 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

435 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

436 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

437 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

438 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

439 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

440 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

441 Что такое «строительная конструкция»?
442 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

443 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

444 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

445 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?
446 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?
447 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

448 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

449 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

450 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

451 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

452 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

453 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

454 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

455 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

456 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

457 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

458 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

459 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

460 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

461 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

462 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

463 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

464 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

465 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

466 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

467 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

468 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

469 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

470 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

471 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

472 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.3.1 Электроснабжение и электропотребление
1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?
8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:
162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?
164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Какая классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)?

218 Какие помещения относятся к электропомещениям?

219 Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений?

220 Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства?

221 Какие помещения называются сырыми?

222 Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома?

223 Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?

224 Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?

225 Какой цвет установлен для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети?
226 Какой цвет установлен для обозначения проводников защитного заземления или нулевого защитного проводника в электроустановках, напряжением до 1000 В с глухо заземленной нейтралью?

227 Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников?

228 Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1000 В, размещенными вне зоны досягаемости?

229 К каким помещениям, в отношении опасности поражения людей электрическим током, относятся помещения с постоянной температурой более +35 градусов?

230 Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников первой категории?

231 Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников второй категории?

232 Какой наибольший перерыв электроснабжения установлен для электроприемников третьей категории?

233 Что понимается под косвенным прикосновением?

234 Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью?

235 Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью?

236 Что понимается под напряжением прикосновения?

237 Что понимается под напряжением шага?

238 При каком минимальном значении напряжения постоянного тока следует выполнять защиту при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?

239 В каком случае не требуется выполнять защиту от прямого прикосновения в помещениях без повышенной опасности с электроустановками переменного тока?

240 Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN для защиты при косвенном прикосновении?

241 Обязательно или нет присоединение к нейтрали источника в системе TN металлических отрезков труб механической защиты электропроводки, выполненной кабелем, в местах прохода их через стены и перекрытия?

242 Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?

243 Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?

244 Что может использоваться в электроустановках в качестве искусственных заземлителей?

245 В каком случае разрешается использовать алюминиевые оболочки кабелей в качестве естественных заземлителей?

246 В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN - проводников на вводе в электроустановке здания?

247 Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью?

248 При каком значении напряжения переменного тока обязательно выполнение защиты при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?

249 Какое сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN, для переносных электроприемников?

250 В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в качестве РЕ-проводников?

251 В чем отличие устройств зануления системы TN-C от TN-S?

252 В чем отличие устройств зануления системы TN-C-S от системы TT?

253 Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического отключения питания в качестве меры защиты при косвенном прикосновении?

254 В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?

255 Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях?

256 Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при монтаже рабочего заземления?

257 Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в производственном помещении?

258 Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В?

259 Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям повторного заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока?

260 Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в электроустановках до 1000 В?

261 Каким должно быть наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения на системы TN при номинальном фазном напряжении 220 В?

262 Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов, напряжением 220 В, в помещениях без повышенной опасности?

263 Какая система заземления принята в электрической сети для питания электроприемников жилых домов?

264 Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания?

265 Каким образом устанавливаются розетки напряжением 220 В в ванных комнатах квартир?

266 Разрешается или не допускается прохождение воздушной линии с неизолированными проводами над служебными зданиями?

267 Какие помещения относятся к особо опасным ?

268 Каким цветом обозначается РЕN проводник?

269 Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки переменного трёхфазного тока ?

270 Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки переменного однофазного тока ?

271 Как обозначаются и какие цвета имеют шины установки постоянного тока?

272 Что такое независимый источник питания?

273 Какие условия работы электрических сетей напряжением 2-35 кВ?

274 Дайте определение электроприёмника второй категории надёжности электроснабжения ?

275 Каков порядок выбора сечений силовых кабелей напряжением 0.4 кВ?

276 Электроустановки напряжением до 1 кВ в отношении мер электробезопасности разделяются на:

277 Электроустановки напряжением свыше 1 кВ в отношении мер электробезопасности разделяются на:

278 В каких типах систем заземления нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём его протяжении?

279 Дайте формулировку определения «защита от прямого прикосновения» в соответствии с определениями ПУЭ

280 Дайте формулировку определения «защита от косвенного прикосновения» в соответствии с определениями ПУЭ.

281 Укажите наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN при номинальном фазном напряжении ~380 В.

282 Укажите наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT при номинальном линейном напряжении ~380В.
283 Сколько существует классов применяемого электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 12.2.007.0-75?

284 Укажите наименьшие размеры вертикальных заземлителей, выполняемых из круглой стали и прокладываемых в земле.

285 Указать наименьшие размеры горизонтальных заземлителей, выполняемых из полосовой (прямоугольной) стали и прокладываемых в земле.

286 Что допускается использовать в качестве защитных (РЕ) проводников?

287 Что запрещается использовать в качестве защитных (РЕ) проводников?

288 В каком случае допускаются совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (РЕN проводники) в многофазных цепях в системе TN при стационарной прокладке кабеля?

289 Допускается ли применение переносного ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками, в наружных установках или в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

290 Какие существуют способы прокладки кабелей и проводов при скрытой электропроводке ?

291 Допускается ли прокладка проводов в земле (вне зданий) с защитой стальными трубами и коробами?

292 Каков размер охранной зоны для подземной кабельной линии напряжением до 1 кВ?

293 Каков размер охранной зоны для подземной кабельной линии напряжением свыше 1 кВ?

294 Укажите рекомендуемое количество силовых кабелей напряжением до 35 кВ, прокладываемых в одной кабельной траншее.

295 Допускается ли применение одножильных кабелей для прокладки подземных кабельных линий напряжением до 35 кВ?

296 Указать минимальное расстояние в свету, по горизонтали, между контрольными кабелями при прокладке в земле.

297 Какова минимальная высота установки аппаратуры для подключения электроприёмников на опорах ВЛИ-0.4 кВ?

298 Какое допускается наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ- 0.4 В до покрытия проезжей части автомобильных дорог (при пересечении) в населённой местности?

299 Укажите расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0.4 кВ в труднодоступной местности.

300 Какое допускается наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛИ- 0.4 В до покрытия проезжей части автомобильных дорог (при пересечении) в ненаселённой местности?

301 Укажите расстояние по вертикали от проводов ВЛЗ-10 кВ до поверхности земли в населённой местности.

302 Какое допускается расстояние от ВЛ-10 кВ по горизонтали до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий?

303 Указать наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ-10 кВ до поверхности земли в населённой местности.

304 Высота установки светильника наружного освещения, размещаемого над контактной троллейбусной сетью, должна быть:
305 Укажите наименьшую высоту установки светильника наружного освещения, установленного на опоре и размещаемого над проезжей частью улиц, дорог и площадей.

306 Допускается ли устанавливать опоры наружного освещения на разделительных полосах улиц и дорог?

307 Указать наибольшую высоту установки светильников от уровня пола в общественных зданиях.

308 Допускается ли размещение встроенных трансформаторных подстанций в жилых зданиях?

309 Степень защиты распределительных пунктов и групповых щитков, устанавливаемых в общественных, административных и бытовых зданиях вне электрощитовых помещений, должна быть не менее:

310 В каких из перечисленных случаях допускается использование кабелей и проводов с алюминиевыми жилами в электроустановках жилых и общественных зданий?
311 Указать наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов распределительных линий (стояков) для питания квартир

312 Для электроустановок жилых и общественных зданий сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть:

313 Допускается ли установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, в помещениях с нагревателями для саун, в стиральных помещениях прачечных?

314 Указать, в каких случаях запрещается применение УЗО:

315 В каких случаях рекомендуется применение на вводе в квартиру УЗО с током срабатывания 300 мА?

316 Какой тип системы заземления электроустановок зрелищных, клубных учреждений и спортивных сооружений необходимо предусматривать в соответствии с требованиями ПУЭ?

317 Допускается ли присоединение к линиям 0.4 кВ, питающим зрелищное предприятие, электроустановок других потребителей?

318 В каком случае допускается питание зрелищного предприятия от одного трансформатора ТП общего пользования?

319 Какие существуют обозначения взрывоопасных зон по классификации ПУЭ?

320 Какие существуют обозначения пожароопасных зон по классификации ПУЭ?

321 Какое должно быть расстояние от жилых домов до трансформаторных подстанций?:

322 Возможно ли прохождение ВЛ до 1кВ по территориям спортивных и игровых площадок:

323 Уровень напряжения, при котором проводники проверяются по условиям короны и радиопомех:

324 Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией:

325 Основания, по которым определяются категории по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения:

326 При равномерном распределении нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий разница в токах наиболее и наименее загруженных фаз не должна превышать:

327 Прокладка проводов без защитной оболочки под штукатуркой:

328 Коммутационный аппарат перед счетчиком должен быть установлен на расстоянии:
329 Токоотводы следует располагать не ближе, чем:

330 Прокладка нулевых жил отдельно от фазных в 4-х проводных сетях:

331 Последовательное включение проводящих систем к ОСУП:

332 Нормально допустимые значения отклонения напряжения от номинального на выводах наиболее удаленного электроприемника не должно превышать в рабочем режиме:

333 Применение электротеплоснабжения (ГВС, электроопление) в жилых и общественных зданиях:
334 Сечение РЕN-проводника кабеля в системе TN должно быть:
335 Отсутствие аппарата защиты в месте присоединения защищаемых проводников ответвления к питающей линии допускается при длине ответвления:

336 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах и душевых:

337 Наружная электропроводка по крышам жилых и общественных зданий:

338 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок должно быть:

339 Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться:
340 Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать:

341 Каким требованиям должны соответствовать применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы.
342 На основании каких критериев должно проводиться проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок:

343 Количество источников питания и перерыв их электроснабжения для электроприёмников первой категории в нормальных режимах:

344 Количество источников питания и перерыв их электроснабжения для электроприёмников второй категории в нормальных режимах:

345 Количество источников питания и перерыв их электроснабжения для электроприёмников третьей категории в нормальных режимах:

346 Площадь помещения для хранения и ремонта светильников и электрооборудования в общественных зданиях при числе светильников 300 и более:

347 По каким лампам должна выбираться освещённость в помещениях, в которых для общего освещения применяются одновременно люминесцентные лампы и лампы накаливания?

348 Какие коэффициенты запаса при расчётах осветительных установок с нормальной средой и высотой подвеса до 5м следует принимать?

349 Какие коэффициенты запаса при расчётах осветительных установок с нормальной средой и высотой подвеса более 5м следует принимать?

350 Порядок отключения или регулирования светильников в учебных классах, спортивных и актовых залах учебных заведений, помещений детских дошкольных учреждений, в конструкторских бюро:

351 Высота установки потолочных или настенных светильников от пола в лестницах, вестибюлях и коридорах общественных зданий:

352 Какова степень обеспечения надёжности электроснабжения противопожарных устройств жилых домов?

353 Требуется ли компенсация реактивной нагрузки для потребителей жилых и общественных зданий?

354 Максимальная нагрузка питающей линии, отходящей от ВРУ:

355 Количество питающих линий электроприёмников ЦТП от ТП:

356 Какие силовые кабели разрешается прокладывать по подвалу и техподполью здания?

357 Допускается ли устанавливать розетки в сети аварийного освещения?

358 На какой высоте от пола допускается устанавливать выключатели и розетки в школах и детских учреждениях?

359 Допускается ли открытая прокладка кабелей и проводов в лестничных клетках?

360 Какими следует выполнять групповые сети в помещениях?

361 Как определяется продолжительно допустимые токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле?

362 Какие проводники проверяются по условиям образования короны?

363 Какие аппараты и проводники не проверяются по условиям КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ?

364 Требуют ли проверки на коммутационную способность при КЗ отделители и разъединители?

365 Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства в электроустановках напряжением выше 1кВ с изолированной нейтралью при прохождении расчетного тока замыкания на землю?

366 Какая глубина заложения кабелей до 20 кВ от планировочной отметки земли при пересечении улиц и площадей?

367 На какой глубине прокладываются электрокабели напряжением до 10 кВ?

368 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

369 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

370 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

371 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

372 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

373 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

374 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

375 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

376 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

377 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

378 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

379 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

380 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

381 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

382 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

383 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

384 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

385 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

386 Что такое «строительная конструкция»?

387 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

388 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

389 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

390 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

391 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

392 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

393 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

394 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

395 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

396 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

397 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

398 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

399 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

400 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

401 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?
402 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

403 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

404 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

405 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

406 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

407 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

408 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

409 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

410 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

411 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

412 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

413 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

414 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

415 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

416 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

417 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.3.2 Системы автоматизации, связи и сигнализации

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

218 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

219 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

220 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

221 Подраздел «Сети связи» раздела 5 должен содержать:

222 Допускается ли производство строительных работ и монтаж санитарно-технических систем после сдачи специальных помещений, предназначенных для систем автоматизации, под монтаж систем автоматизации?

223 На какой стадии работ по монтажу систем автоматизации следует выполнять разметку трасс и установку опорных и несущих конструкций для электрических и трубных проводок, исполнительных механизмов, приборов?

224 Какое числовое значение должна составлять общая ширина группы горизонтальных и вертикальных трубных проводок, закрепляемых на одной конструкции?

225 Какое числовое значение должна составлять минимальная высота прокладки наружных трубных проводок (в свету) в местах пересечений с автодорогами?

226 Каким способом должно производиться закрепление трубных проводок на опорных и несущих конструкциях?

227 На каком расстоянии должны быть закреплены трубные проводки от ответвительных частей (с каждой стороны)?

228 На каких расстояниях следует располагать соединение труб от мест крепления?

229 Где применяются неподвижные крепления?

230 При каком значении расстояния от вершины поворота пластмассовые трубы и пневмокабели должны быть закреплены подвижными креплениями?

231 Допускается ли осуществлять прокладку бронированных пневмокабелей в коробах?

232 Какой должен быть класс точки манометров, применяемых для испытаний?

233 Кем производится проверка приборов и средств автоматизации?

234 При каком значении температуры испытательной среды должны производиться испытания пластмассовых трубных проводок и пневмокабелей?

235 В течение какого времени следует производить продувку?

236 На какое напряжение осуществляется измерение при помощи мегомметра сопротивления изоляции электропроводок систем автоматизации (цепей измерения, управления, питания, сигнализации и т. п.)?

237 Какие кабели запрещается прокладывать по кабельным полкам?

238 Через какое расстояние должны устанавливаться опоры при прокладке оптического кабеля по одиночным опорам?

239 Допускается ли передача монтажных работ под наладку отдельными системами или отдельными частями комплекса?

240 На какой стадии осуществления пусконаладочных работ по системе автоматизации выполняются работы по автономной наладке систем автоматизации после завершения их монтажа?

241 Какая температура должна поддерживаться в специальных помещениях, предназначенных для системы автоматизации?

242 В каком виде детали трубных проводок на давление свыше 10 МПа (100 кгс/см2) должны передаваться в монтаж?

243 Допускается ли закрепление трубных проводок на разбираемом технологическом оборудовании у отборных устройств?

244 Разрешается ли закрепление трубных проводок на внешней стороне щитов, корпусах приборов и средств автоматизации?

245 С каким интервалом должны закрепляться трубы и кабели в случае осуществления их прокладки в коробах и лотках, расположенных вертикально?

246 С каким пределом огнестойкости должны устанавливаться несгораемые перегородки в коробах при прокладке пластмассовых труб и пневмокабелей?

247 Через какое количество опор должно осуществляться крепление пневмокабеля в случае горизонтальной прокладки?

248 Во сколько слоев должны быть уложены пневмокабели в случае прокладки пневмокабелей на кабельных конструкциях?

249 Крепление одиночных металлических трубных проводок при горизонтальной прокладке должно осуществляться:

250 Через какое время разрешается производить испытание пластмассовых трубных проводок после выполнения последней сварки труб?

251 Допускается ли в одном помещении осуществлять установку оборудования систем связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования зданий и электрочасофикации?

252 В каком документе изложено требование о необходимости прокладки стояков и магистральных участков сетей связи и сигнализации объектов непроизводственного назначения только в помещениях, доступных для обслуживающего персонала в любое время суток?

253 Назовите числовое значение коэффициента заполнения, с учётом которого следует выбирать диаметры труб и каналов для прокладки проводов и кабелей?

254 При какой протяжённости допускается осуществление совместной прокладки проводов и кабелей ПВ с проводами и кабелями ТФ?

255 На каком расстоянии от уровня земли, пола помещений или перекрытия чердаков провода и кабели, прокладываемые открытым способом, должны быть защищены от механических повреждений?

256 Металлические шкафы, каркасы и другие металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока, должны иметь защитное зануление путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением:

257 В каком в диапазоне частот работают антенны радиорелейных систем связи?

258 Назовите числовое значение волнового сопротивления антенны, устройства фидерного тракта:

259 В каком диапазоне частот работают антенны систем фиксированной связи высокой плотности HDFS?

260 В каких диапазонах частот работают антенны систем фиксированной связи миллиметрового диапазона частот mmwFS?

261 При ветре с какой скоростью воздушного потока сохраняют свои электрические параметры антенны и фидерные устройства, предназначенные для установки на открытом воздухе?

262 При какой температуре окружающей среды сохраняют свои электрические параметры антенны и фидерные устройства, предназначенные для установки в неотапливаемых помещениях?

263 При относительной влажности воздуха сохраняют свои электрические параметры антенны и фидерные устройства, предназначенные для установки в отапливаемых помещениях?

264 В каком разделе проектной документации должно содержаться обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения?

265 Что следует предусматривать в общественных зданиях в соответствии со СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»?

266 Что следует предусматривать в общественных зданиях в соответствии со СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»?

267 Дефекты в трубной проводке устраняются после:

268 По результатам измерения сопротивления изоляции составляется:

269 Трубные проводки должны быть закреплены на расстояниях не более:

270 Общая ширина группы горизонтальных и вертикальных трубных проводок, закрепляемых на одной конструкции, должна быть не более:

271 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

272 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

273 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

274 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

275 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

276 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

277 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

278 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

279 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

280 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

281 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

282 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

283 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

284 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

285 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

286 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

287 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

288 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

289 Что такое «строительная конструкция»?

290 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

291 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

292 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

293 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

294 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

295 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

296 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

297 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

298 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

299 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

300 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

301 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

302 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

303 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

304 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

305 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

306 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

307 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

308 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

309 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

310 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

311 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

312 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

313 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

314 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

315 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

316 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

317 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

318 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

319 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

320 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.4 Охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологическая безопасность

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в организации исполнительной власти РФ, уполномоченные на проведение государственной экспертизы?

38 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

39 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

40 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

41 Из каких составляющих состоит проектная документация?

42 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

43 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

44 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

45 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

46 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

47 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

48 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

49 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

50 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

51 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

52 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

53 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

54 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

55 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

57 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

58 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

59 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

60 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

61 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

62 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

63 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

64 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

65 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

66 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

67 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

68 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

69 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

70 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

71 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

72 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

73 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

74 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

75 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

76 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

77 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

78 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

79 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) 

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200ь Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Какой документ устанавливает, что относится к компонентам природной среды?

219 Какой документ устанавливает виды негативного воздействия на окружающую среду?

220 Каким документом регламентируются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение по упрощенной (декларативной) форме?

221 Какой документ регламентирует необходимость очистки загрязненной части поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий?

222 Каким документом регламентируются границы первого пояса ЗСО (зона санитарной охраны) подземного источника при использовании недостаточно защищенных подземных вод?

223 Каким нормативным документом регламентируется размер СЗЗ (санитарно-защитных зон)?

224 На основании каких документов на предприятиях устанавливаются санитарные полосы отчуждения?

225 Какой документ регламентирует требование в области охраны окружающей среды при размещении и строительстве зданий, строений и иных объектов?

226 Какой документ устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха?

227 Какой документ запрещает проектирование и строительство объектов, которые могут привести к неблагоприятному изменению климата и озонового слоя атмосферы?

228 Какой документ устанавливает объекты окружающей среды?

229 Что определяет основу управления в области охраны окружающей среды?

230 Кем оформляется разрешение на выброс вредных (загрязняющих) и потенциально опасных веществ в атмосферный воздух и кто регистрирует эти выбросы?

231 Какой документ устанавливает порядок и содержание научных исследований в области охраны окружающей среды?

232 Каким документом регламентируется проведение государственного мониторинга окружающей среды?

233 Какой документ устанавливает содержание единой системы экологичесого мониторинга?

234 Порядок создания и эксплуатации фонда данных государственного мониторинга окружающей среды?

235 Какой нормативно-правовой акт регламентирует состав природоохранных разделов при проектировании объектов капитального строительства?

236 В соответствии с каким нормативным документом необходимо предусмотреть проектные решения по восстановлению природной среды?

237 Какие ограничения действуют в зонах санитарной охраны территорий с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха?

238 Какой законодательный акт регламентирует правовые основы охраны атмосферного воздуха?

239 Какой нормативный документ регламентирует размеры санитарно-защитной зоны для проектируемых производственных зданий (сооружений)?

240 Каким документом регламентируется высота наземных источников загрязнений, принимаемая в расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ?

241 На основе каких документов рассчитывают загрязнение атмосферы при залповых выбросах загрязняющих веществ? Два одинаковых по сути ответа

242 Какие объекты разрешают размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства?

243 Какой документ разрешает при нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не учитывать фоновых концентраций?

244 Какой документ устанавливает размеры СЗЗ для проектируемых промышленных предприятий?

245 Для каких предприятий изменение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) осуществляется Постановлением главного санитарного врача субъекта Российской Федерации?

246 Источник сведений о фоновом загрязнении приземного слоя атмосферы при наличии экспериментальных наблюдений?

247 Каким документом разрешается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры?

248 Каким документом устанавливается ширина защитных лесных полос для крупных и крупнейших городов?

249 Каким документом запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры по экологическим требованиям, требованиям безопасности и возможных экологических последствий?

250 Для каких предприятий изменение размера СЗЗ осуществляется Постановлением главного государственного санитарного врача?

251 Каким документом устанавливаются земли особо охраняемых территорий и объектов?

252 Каким документом устанавливается территория водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы?

253 Какой документ обязывает предусматривать в проектной документации мероприятия по охране окружающей среды?

254 Каким документом устанавливается обязательный перечень мероприятий по охране окружающей среды?

255 Каким документом устанавливаются классы опасности отходов?

256 Каким документом устанавливаются требования в размещению отходов?

257 Каким документом допускается строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающего комплекса – объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки?

258 Для каких предприятий устанавливаются санитарные полосы отчуждения?

259 Каким нормативным документом регламентируется оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами?

260 Каким документом регламентируется размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры с учетом требований безопасности и негативных экологических последствий?

261 Какой нормативный документ определяет условия размещения посадочной площадки вертолетов?

262 Какой документ предусматривает мероприятия по охране окружающей среды при размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов?

263 Какой документ определяет объекты, которые относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения?

264 Какой документ допускает размещение хозяйственных и иных объектов границах водоохранных зон ?

265 Какой документ запрещает сброс сточных и дренажных вод в водные объекты?

266 На основании каких документов осуществляется в целях охраны земель реализация программы мелиорации земель и повышение плодородия почв?

267 Какой документ запрещает сброс в водохозяйственную систему сточных вод без соответствующей санитарной очистки?

268 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

269 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

270 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

271 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

272 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

273 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

274 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

275 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

276 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

277 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

278 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

279 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

280 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

281 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

282 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

283 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

284 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

285 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

286 Что такое «строительная конструкция»?

287 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

288 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

289 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

290 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

291 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

292 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

293 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

294 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

295 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

296 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

297 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

298 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

299 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

300 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

301 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

302 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

303 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

304 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

305 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

306 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

307 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

308\ На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

309 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

310 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

311 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

312 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

313 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

314 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

315 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

316 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

317 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.4.1 Охрана окружающей среды

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный 

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

218 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

219 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

220 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

221 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

222 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

223 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

224 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

225 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

226 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

227 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

228 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

229 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

230 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

231 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

232 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

233 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

234 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

235 Что такое «строительная конструкция»?

236 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

237 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

238 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

239 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

240 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

241 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

242 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

243 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

244 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

245 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

246 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

247 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

248 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

249 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

250 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

251 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

252 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

253 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

254 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

255 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

256 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

257 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

258 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

259 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

260 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

261 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

262 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

263 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

264 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

265 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

266 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

267 Основной нормативно-правовой акт, регламентирующий состав природоохранных разделов при проектировании объектов капитального строительства?

268 По результатам инженерно-экологических изысканий состояние компонентов окружающей среды не отвечает нормативным требованиям по содержанию химических веществ. В соответствии с каким нормативным документом необходимо предусмотреть проектные решения по восстановлению окружающей среды?

269 В соответствии с каким документом устанавливается класс опасности отхода, если в Федеральном классификационном каталоге отходов имеется код только для группы отходов (13-ти разрядный код, в котором не указан класс опасности отходов)?

270 Какие критерии учитываются при установлении зоны влияния предприятия по каждому загрязняющему веществу, выбрасываемому в атмосферный воздух?

271 Какие ограничения действуют в зонах санитарной охраны курортов, мест размещения крупных санаториев и домов отдыха, зоны отдыха городов, а также других территорий с повышенными требованиями по охране атмосферного воздуха?

272 От чего зависит ширина прибрежно-защитной полосы водного объекта?

273 При наличии ливневой канализации и набережной на водном объекте ширина водоохранной зоны устанавливается:

274 Каков интервал осреднения при определении расчетным путем разовых концентраций?

275 Какова высота наземных источников, принимаемая в расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ?

276 При расположении проектируемого предприятия в промзоне (промузле), оценка уровня загрязнения воздуха выполняется:

277 В каком случае при нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуется учет фоновых концентраций?

278 При наличии на проектируемом предприятии залповых выбросов загрязняющих веществ, расчеты загрязнения атмосферы выполняются:

279 Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливаются:

280 Для каких котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается?

281 Источник сведений о фоновом загрязнении приземного слоя атмосферы при наличии экспериментальных наблюдений?

282 Величина санитарного разрыва от территорий подземных гаражей стоянок до жилой зоны?

283 Какой нормативный документ устанавливает требуемые размеры санитарно-защитной зоны для проектируемых промышленных предприятий?

284 Для каких предприятий устанавливаются санитарные полосы отчуждения?

285 Для каких предприятий разработка проекта санитарно-защитной зоны является обязательной?

286 Для каких предприятий изменение размера санитарно-защитной зоны осуществляется Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации?

287 В каком случае граница СЗЗ определяется от источников выброса загрязняющих веществ?

288 Что является критерием определения размера СЗЗ?

289 Какой ориентировочный размер санитарно-защитной зоны устанавливается для промышленных объектов и производств первого класса?

290 Какая часть наиболее загрязненной части поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности должна подвергаться очистке?

291 Основной нормативный документ, на основании которого разработаны унифицированные программы загрязнения атмосферы?

292 При каком расходе бытовых сточных вод для отдельно стоящих зданий допускается устройство люфт-клозетов или выгребов?

293 Какой размер имеет граница первого пояса ЗСО подземного источника при использовании недостаточно защищенных подземных вод?

294 Какие факторы учитываются при определении границ второго пояса ЗСО подземного источника?

295 К какой категории относятся отходы I класса?

296 Каким нормативным документом регламентируется оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами?

297 В соответствии с Постановлением Правительства  87 от 16.02.2008 года Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:

298 В соответствии с Постановлением Правительства  87 от 16.02.2008 года Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:

299 В соответствии с Постановлением Правительства  87 от 16.02.2008 года Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:

300 В соответствии с Постановлением Правительства  87 от 16.02.2008 года Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:

301 В соответствии с Постановлением Правительства  87 от 16.02.2008 года Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:

302 В соответствии с Постановлением Правительства  87 от 16.02.2008 года Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:

303 На вопросы регулирования обращения с какими отходами не распространяется действие приказа  50 от 25.02.2010 года Министерства природных ресурсов и экологии РФ?

304 Лимиты на размещение отходов в недрах для юридических лиц - пользователей недр, имеющих лицензии на пользование участками недр для целей захоронения токсичных и иных опасных отходов, утверждаются на срок:

305 Что, в соответствии с приказом  50 от 25.02.2010 года Министерства природных ресурсов и экологии РФ, не включается в лимиты на размещение отходов?

306 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по упрощенной (декларативной) форме разрабатывается в случае образования у индивидуальных предпринимателей отходов:

307 В соответствии с ФЗ  89-ФЗ от 24 июня 1998 года ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ размещение отходов – это:

308 В соответствии с ФЗ  89-ФЗ от 24 июня 1998 года ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ запрещается захоронение отходов:

309 Кто определяет типовые формы паспортовотходов I - IV класса опасности?

310 В соответствии с ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ к природным компонентам относится:

311 В соответствии с ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ к видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

312 В соответствии с ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ запрещается ввод в эксплуатацию:

313 Допускается ли строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации?

314 При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов должны быть:

315 Допускается ли строительство объектов хранения нефти и газа, расположенных в исключительной экономической зоне Российской Федерации?

316 В каких пределах устанавливаются нормативы платы за сброс 1 тонны загрязняющих веществ?

317 Какой нормативный правовой документ устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха?

318 В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций,размеры которых определяются:

319 Запрещаются проектирование и строительство каких объектов ?

320 Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для:

321 Объекты, связанные с осуществлением какой деятельности, по истечении сроков выполнения соответствующих работ подлежат консервации в соответствии с Лесным Кодексом?

322 Объекты, связанные с осуществлением какой деятельности, по истечении сроков выполнения соответствующих работ подлежат ликвидации в соответствии с Лесным Кодексом?

323 Могут ли лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляться гражданам или юридическим лицам для строительства?

324 В соответствии с Земельным Кодексом РФ допускается ли в целях охраны земель осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв?

325 В какие водные объекты запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод?

326 Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, возможно использовать для целей:

327 На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать:

328 Допускается ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных для орошения и удобрения земель сточными водами?

329 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью до десяти километров в размере, равном:

330 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью от десяти до пятидесяти километровв размере, равном:

331 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью от пятидесяти километров и болеев размере, равном:

332 Ширина водоохранной зоны моря составляет:

333 Выбросы в атмосферу из источников загрязнения характеризуются по признакам:

334 Посадочные площадки вертолетов должны:

335 Основными видами вредных воздействий аэродрома на окружающую среду (атмосферный воздух, водоемы, ландшафт и почвы) являются:

336 Выброс каких веществ в атмосферный воздух запрещен?

337 Выброс каких веществ в атмосферный воздух запрещен?

338 Выброс каких веществ в атмосферный воздух запрещен?

339 Ширину защитных лесных полос следует принимать для крупнейших и крупных городов:

340 Где следует размещать производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений?

341 Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур по экологическим требованиями по требованиям безопасности и возможных экологических последствий запрещается:

342 Какие объекты следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам?

343 При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать:

344 На территориях национальных парков запрещается:

345 Какие объекты относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения?

346 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ 30.12.2009 ГОДА мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проектной документации здания или сооружения должны обеспечивать:

347 Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников в производственных условиях не должна превышать:

2.4.2 Санитарно-эпидемиологическая безопасность

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 В каком нормативном документе регламентируется продолжительность инсоляции в жилых зданиях?

219 Для каких типов зданий регламентируется продолжительность инсоляции?

220 Дать определение инсоляции

221 Перечислить помещения, для которых регламентируется продолжительность инсоляции в детских дошкольных учреждениях

222 Укажите площадки благоустройства на придомовой территории жилых домов, к которым предъявляются требования по инсоляции

223 Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается в зависимости

224 При каких условиях допускается прерывистость продолжительности инсоляции жилых зданий

225 Допускается ли прерывистость продолжительности инсоляции в регламентируемых помещениях детских дошкольных учреждений?

226 Для каких помещений лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) не требуется инсоляция?

227 Для каких помещений лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) регламентируется нормативная продолжительность инсоляции

228 Для каких типов зданий допускается обеспечение нормативной инсоляцией не менее 60% регламентируемых помещений

229 Размещение гаражей-стоянок под жилыми зданиями допускается:

230 Какие помещения не допускается размещать над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними?

231 Не допускается размещать над жилыми комнатами (выбрать наиболее правильный ответ):

232 Какие автостоянки допускается размещать на придомовой территории жилых домов:

233 Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует выполнять:

234 Загрузочные помещения для встроенных в жилые здания предприятий торговли следует предусматривать:

235 Указать нормативный уровень освещенности на детских и спортивных площадках придомовой территории:

236 До каких объектов на придомовой территории жилых домов регламентируется минимальное расстояние от площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО):

237 Максимально допустимое удаление площадки для сбора бытовых отходов и мусора от жилого дома:

238 Кратность вывоза бытовых отходов и мусора с территории жилой застройки должна составлять:

239 Условия временного хранения пищевых отходов на объектах торговли и общественного питания:

240 Где размещаются здания дошкольных образовательных организаций?

241 Какие функциональные зоны выделяют на земельном участке дошкольной организации

242 Въезд на территорию дошкольной организации должен быть организован:

243 На каком этаже здания дошкольной организации допускается размещать групповые ячейки для детей от 5 до 7 лет?

244 На каком этаже здания дошкольной организации допускается размещать групповые ячейки для детей ясельного возраста?

245 Групповые площадки для детей ясельного возраста должны располагаться:

246 Для каких возрастных групп детей в дошкольной организации должны быть предусмотрены раздельные для мальчиков и девочек туалетные комнаты?

247 Какой основной принцип должен быть обеспечен в планировочной структуре зданий дошкольных организаций:

248 Для организации питания детей во вновь строящихся и реконструируемых дошкольных организациях необходимо предусматривать:

249 Как должно быть организовано питание детей в дошкольной организации?

250 Допускается ли размещение игровых площадок на крыше зданий дошкольных организаций?

251 Назовите нормативный процент озеленения территории дошкольной организации:

252 Применение каких кустарников не допускается для озеленения территории дошкольной организации?

253 Как определяется площадь групповых площадок для детей дошкольного возраста на территории дошкольной организации?

254 Величина санитарного разрыва от автомагистралей и линий железнодорожного транспорта составляет:

255 Требуется ли санитарно-защитная зона для крышных и встроенно-пристроенных котельных и каков ее размер?

256 Какой размер санитарно-защитной зоны должен быть у спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа?

257 Какие функциональные зоны должны быть выделены на территории общеобразовательного учреждения?

258 Для каких возрастных групп детей должны быть предусмотрены спальные помещения в общеобразовательном учреждении?

259 Нормативная высота учебных помещений для вновь строящихся и реконструируемых зданий общеобразовательных учреждений должна составлять:

260 Для обучающихся каких возрастных групп должны быть предусмотрены комнаты личной гигиены в зданиях общеобразовательных учреждений?

261 Какова должна быть конфигурация учебных помещений и кабинетов во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных учреждений?

262 На каком расстоянии должно находиться самое удаленное от окна место занятий в учебных помещениях общеобразовательных учреждений?

263 Для каких учебных кабинетов общеобразовательных учреждений допускается отсутствие инсоляции

264 При каких условиях допускается прерывистость инсоляции в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных учреждений?

265 Допускается ли отсутствие инсоляции в спортивном и актовом залах общеобразовательных учреждений:

266 Каким нормативным документом регламентируется значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в помещениях общеобразовательных учреждений?

267 Перечислить помещения, входящие в состав медицинского блока общеобразовательных учреждений:

268 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

269 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

270 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

271 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

272 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

273 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

274 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

275 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

276 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

277 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

278 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

279 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

280 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

281 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

282 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

283 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

284 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

285 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

286 Что такое «строительная конструкция»?

287 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

288 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

289 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

290 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

291 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

292 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

293 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

294 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

295 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

296 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

297 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

298 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

299 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

300 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

301 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

302 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

303 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

304 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

305 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

306 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

307 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

308 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

309 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

310 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

311 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

312 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

313 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

314 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

315 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

316 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

317 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.4.2 Санитарно-эпидемиологическая безопасность

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 В каком нормативном документе регламентируется продолжительность инсоляции в жилых зданиях?

219 Для каких типов зданий регламентируется продолжительность инсоляции?

220 Дать определение инсоляции

221 Перечислить помещения, для которых регламентируется продолжительность инсоляции в детских дошкольных учреждениях

222 Укажите площадки благоустройства на придомовой территории жилых домов, к которым предъявляются требования по инсоляции

223 Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается в зависимости

224 При каких условиях допускается прерывистость продолжительности инсоляции жилых зданий

225 Допускается ли прерывистость продолжительности инсоляции в регламентируемых помещениях детских дошкольных учреждений?

226 Для каких помещений лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) не требуется инсоляция?

227 Для каких помещений лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) регламентируется нормативная продолжительность инсоляции

228 Для каких типов зданий допускается обеспечение нормативной инсоляцией не менее 60% регламентируемых помещений

229 Размещение гаражей-стоянок под жилыми зданиями допускается:

230 Какие помещения не допускается размещать над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними?

231 Не допускается размещать над жилыми комнатами (выбрать наиболее правильный ответ):

232 Какие автостоянки допускается размещать на придомовой территории жилых домов:

233 Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует выполнять:

234 Загрузочные помещения для встроенных в жилые здания предприятий торговли следует предусматривать:

235 Указать нормативный уровень освещенности на детских и спортивных площадках придомовой территории:

236 До каких объектов на придомовой территории жилых домов регламентируется минимальное расстояние от площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО):

237 Максимально допустимое удаление площадки для сбора бытовых отходов и мусора от жилого дома:

238 Кратность вывоза бытовых отходов и мусора с территории жилой застройки должна составлять:

239 Условия временного хранения пищевых отходов на объектах торговли и общественного питания:

240 Где размещаются здания дошкольных образовательных организаций?

241 Какие функциональные зоны выделяют на земельном участке дошкольной организации

242 Въезд на территорию дошкольной организации должен быть организован:

243 На каком этаже здания дошкольной организации допускается размещать групповые ячейки для детей от 5 до 7 лет?

244 На каком этаже здания дошкольной организации допускается размещать групповые ячейки для детей ясельного возраста?

245 Групповые площадки для детей ясельного возраста должны располагаться:

246 Для каких возрастных групп детей в дошкольной организации должны быть предусмотрены раздельные для мальчиков и девочек туалетные комнаты?

247 Какой основной принцип должен быть обеспечен в планировочной структуре зданий дошкольных организаций:

248 Для организации питания детей во вновь строящихся и реконструируемых дошкольных организациях необходимо предусматривать:

249 Как должно быть организовано питание детей в дошкольной организации?

250 Допускается ли размещение игровых площадок на крыше зданий дошкольных организаций?

251 Назовите нормативный процент озеленения территории дошкольной организации:

252 Применение каких кустарников не допускается для озеленения территории дошкольной организации?

253 Как определяется площадь групповых площадок для детей дошкольного возраста на территории дошкольной организации?

254 Величина санитарного разрыва от автомагистралей и линий железнодорожного транспорта составляет:

255 Требуется ли санитарно-защитная зона для крышных и встроенно-пристроенных котельных и каков ее размер?

256 Какой размер санитарно-защитной зоны должен быть у спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа?

257 Какие функциональные зоны должны быть выделены на территории общеобразовательного учреждения?

258 Для каких возрастных групп детей должны быть предусмотрены спальные помещения в общеобразовательном учреждении?

259 Нормативная высота учебных помещений для вновь строящихся и реконструируемых зданий общеобразовательных учреждений должна составлять:

260 Для обучающихся каких возрастных групп должны быть предусмотрены комнаты личной гигиены в зданиях общеобразовательных учреждений?

261 Какова должна быть конфигурация учебных помещений и кабинетов во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных учреждений?

262 На каком расстоянии должно находиться самое удаленное от окна место занятий в учебных помещениях общеобразовательных учреждений?

263 Для каких учебных кабинетов общеобразовательных учреждений допускается отсутствие инсоляции

264 При каких условиях допускается прерывистость инсоляции в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных учреждений?

265 Допускается ли отсутствие инсоляции в спортивном и актовом залах общеобразовательных учреждений:

266 Каким нормативным документом регламентируется значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в помещениях общеобразовательных учреждений?

267 Перечислить помещения, входящие в состав медицинского блока общеобразовательных учреждений:

268 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

269 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

270 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

271 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

272 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

273 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

274 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

275 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

276 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

277 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

278 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

279 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

280 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

281 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

282 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

283 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

284 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

285 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

286 Что такое «строительная конструкция»?

287 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

288 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

289 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

290 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

291 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

292 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

293 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

294 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

295 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

296 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

297 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

298 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

299 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

300 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

301 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

302 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

303 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

304 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

305 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

306 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

307 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

308 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

309 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

310 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

311 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

312 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

313 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

314 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

315 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

316 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

317 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

2.5 Пожарная безопасность

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области 

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации 

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Что такое декларация пожарной безопасности?

218 Индивидуальный пожарный риск – это:

219 Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков – это:

220 Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков – это:

221 Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество?

222 Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются:

223 Что представляет собой техническое регулирование в области пожарной безопасности?

224 Когда используется классификация пожаров по сложности их тушения?

225 Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество?

226 На чем основывается классификация веществ и материалов по пожарной опасности?

227 При каких параметрах горючести строительные материалы относятся к негорючим?

228 Какие горючие строительные материалы относятся к слабогорючим?

229 В каком случае технологическая среда признается пожароопасной?

230 Для чего применяется классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности?

231 Какое электрооборудование не классифицируется по уровням пожарной защиты и взрывозащиты?

232 Какую информацию должна содержать проектная документация на объекты капитального строительства и реконструкции?

233 Сколько выделяют степеней огнестойкости зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков?

234 Сколько выделяют классов конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков?

235 Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается:

236 Как осуществляется пожарно-техническая классификация строительных конструкций?

237 Кем определяется тип установки пожаротушения, способ тушения и вид огнетушащего вещества?

238 На какие виды в зависимости от конструктивного устройства подразделяются установки пожаротушения?

239 Каким должно быть противопожарное расстояние от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках)?

240 Каким должен быть предел огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах?

241 Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет:

242 Каким должен быть индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точке?

243 Допускается ли использовать взрывозащищенное электрооборудование во взрывоопасных 

244 Допускается ли использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции?

245 Допускается ли устройство общих систем противодымной вентиляции для защиты помещений с различными классами функциональной пожарной опасности?

246 Допускается ли одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара?

247 Какой должна быть общая площадь проемов в противопожарных преградах?

248 Каким должно быть расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 28 метров?

249 Сколько следует предусматривать выездов на расположенную вдоль улицы или автомобильной дороги площадку производственного объекта со стороной более 1000 метров?

250 Как следует располагать пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог?

251 В каком случае следует предусматривать земляное обвалование подземных резервуаров?

252 Допускается ли размещение наружных сетей с горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями производственного объекта?

253 На каком расстоянии от стен зданий с проемами следует размещать надземные сети трубопроводов для горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах и эстакадах?

254 На какой срок устанавливается действие декларации соответствия продукции требованиям пожарной безопасности?

255 Допустимый пожарный риск – это риск,

256 Что называется противопожарным разрывом?

257 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р утвержден:

258 К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, строений, сооружений и пожарных отсеков относятся:

259 Какие требования пожарной опасности предъявляются к стропилам и обрешетке чердачных покрытий при применении в общественных зданиях ? степени огнестойкости С0 класса конструктивной пожарной опасности?

260 При каких условиях допускается размещение взрывопожароопасных объектов на территориях городских поселений и городских округов?

261 Как должны выполняться противопожарные стены в зданиях с наружными стенами классов пожарной опасности К1, К2 и К3?

262 В каком случае допускается увеличивать на 100% площадь этажа зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4 в границах пожарного отсека?

263 Для создания избыточного давления при пожаре как следует предусматривать механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха?

264 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляция) рекомендуется предусматривать общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:

265 Системы вытяжной общеобменной вентиляции с естественным побуждением допускается применять для помещений категорий А и Б в случае:

266 Что такое высота здания?

267 При удалении продуктов горения из коридора, длина коридора при угловой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:

268 В каких помещениях следует предусматривать подогрев подаваемого воздуха системами приточной противодымной вентиляции?

269 Как обеспечивается естественное проветривание коридоров при пожаре?

270 Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, не допускается учитывать:

271 Как следует увеличить для группы помещений 2 по степени опасности развития пожара при удельной пожарной нагрузке более 1400 МДж/м? расход и интенсивность орошения водой или раствором пенообразователя по сравнению с нормативными значениями?

272 При каких условиях в здании (помещении) в целом, подлежащем защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1 - Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ допускается не защищать установками пожаротушения?

273 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) объемом до 0,1м? подлежат защите установками автоматического пожаротушения:

274 Электроснабжение систем противопожарной защиты от трех независимых взаимно резервирующих источников питания предусматривается

275 Спринклерные установки автоматического пожаротушения следует проектировать для:

276 Спринклерные оросители или распылители в воздушных установках устанавливаются:

277 В спринклерных АУП допускается установка пожарных кранов:

278 Какого класса пожарной опасности должны быть противопожарные преграды?

279 Какой шириной следует проектировать многоэтажные складские здания категорий Б и В?

280 Допускается ли надстраивать одним мансардным этажом здания?

281 Для зданий какого класса функциональной пожарной опасности распространяется следующее требование – в местах примыкания наружных стен смежных пожарных отсеков под углом 136° и менее участок наружной стены, образующей этот угол, общей длиной не менее 3 м для смежных пожарных отсеков должен быть выполнен таким образом, чтобы он отвечал требованиям, предъявляемым к противопожарной стене 1 типа?

282 В зданиях аэровокзалов площадь этажа между противопожарными стенами в границах пожарного отсека не ограничивают, при условии:

283 Здания специализированных школ и школ-интернатов (для детей с нарушением физического и умственного развития) должны быть:

284 Противопожарные расстояния допускается уменьшать:

285 В зданиях какого класса функциональной пожарной опасности не допускается, по условиям технологии, предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом?

286 В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними:

287 Помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, должны быть обеспечены:

288 Направление открывания дверей нормируется для:

289 В каком случае допускается увеличивать уклон лестниц до 2: 1?

290 Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для:

291 В объеме обычных лестничных клеток не допускается:

292 Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать:

293 Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:

294 В каких зданиях высотой более 28 м допускается вместо незадымляемых лестничных клеток типа Н1 предусматривать не более 50 % незадымляемых лестничных клеток иного типа?

295 Уклон пандусов на путях эвакуации людей в стационарах лечебных учреждений следует принимать:

296 В зданиях какого класса функциональной пожарной опасности использование наружных открытых лестниц 3 типа с уклоном не более 60° для эвакуации людей при пожаре не допускается?

297 В зданиях какого класса функциональной пожарной опасности открытые эвакуационные лестницы 2 типа в расчет эвакуации людей при пожаре не включаются?

298 Наружные открытые лестницы 3 типа в зданиях III степени огнестойкости рассчитаны на число эвакуируемых не более:

299 Какое число эвакуирующихся, из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С2, используется для определения ширины эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширины маршей лестниц?

300 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать, учитывая следующее:

301 Каким должно быть число подъемов в одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц на подземных этажах зданий общественного назначения?

302 Каким должно быть расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) с выходом в тупиковый коридор до выхода наружу или на лестничную клетку зданий детских дошкольных учреждений класса конструктивной пожарной опасности С1?

303 Допускается ли верхнее освещение лестничных клеток трехэтажных зданий гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов?

304 Что необходимо предусмотреть при надстройке существующих жилых зданий, высотой до 28 м одним этажом?

305 Как определяется число эвакуируемых людей со сцен зданий функциональной пожарной опасности Ф2?

306 Как определяется расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных при гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля в подвальном или цокольном этаже зданий функциональной пожарной опасности Ф2?

307 Общее число эвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационный люк спортивных сооружений функциональной пожарной опасности Ф2.3 при трибунах III степени огнестойкости?

308 Необходимое время эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов без колосниковой сцены объемом от 5 до 10 тыс. м? в зданиях класса пожарной опасности СО?

309 При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м? и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения время нормативное эвакуации следует уменьшать:

310 Уклон лестниц трибун спортивных сооружений функциональной пожарной опасности Ф2.1, при условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней или иных устройств их заменяющих, на высоте не менее 0,9 м, должен составлять не более:

311 Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале площадью свыше 100 м? до 150 м? должна быть:

312 Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в зале рыночной торговли, следует принимать из расчета:

313 Вместимость помещений учебных заведений функциональной пожарной опасности Ф 4.1, высотой не более 4 этажей, I-III степеней огнестойкости, выходящих в тупиковый коридор должна быть:

314 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения зданий функциональной пожарной опасности Ф5:

315 Автостоянки легковых автомобилей допускается встраивать в здания:

316 При необходимости компоновки автостоянки из нескольких блоков в надземных зданиях их следует разделять:

317 Допустимая общая вместимость (резервуаров и тары для хранения нефтепродуктов) склада горючих нефтепродуктов, входящих в состав предприятия, при подземном хранении не должна превышать:

318 На каком расстоянии от зданий и сооружений должны располагаться отдельно стоящие газорегуляторные пункты при давлении газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП свыше 0,6 до 1,2 Мпа в поселениях?

319 Двери с остеклением более 25 процентов в несущей стене с нормируемым пределом огнестойкости R45 должны предусматриваться с пределом огнестойкости:

320 Противодымные экраны, предназначенные для блокирования или ограничения распространения продуктов горения во внутренних объемах зданий через открытые проемы стен и перегородок при пожарах, должны предусматриваться с пределом огнестойкости:

321 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г.  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012  117-ФЗ) не применяется в отношении объектов:

322

Совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления – это:

323

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г.  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012  117-ФЗ), относятся:

324 Укажите способ, одним из которых должно обеспечиваться ограничение распространения пожара за пределы очага в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г.  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012  117-ФЗ):

325 Выберите верное требование Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г.  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012  117-ФЗ) к системам противодымной защиты в зданиях и сооружениях:

326 В здании II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 класс пожарной опасности несущих конструкций (колонны, несущие стены) должен быть предусмотрен:

327 В соответствии с «ГОСТ Р 53296-2009. Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» лифтовые холлы (тамбуры) шахт лифтов для пожарных должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре:

328 Укажите правильное определение эвакуационного выхода, приведённое в Федеральном законе Российской Федерации от 22 июля 2008 г.  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012  117-ФЗ):

329 В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более систему создания избыточного давления воздуха в шахте лифта необходимо предусматривать:

330 Выберите верное требование СП 2.13130.2012:

331 Специальные технические условия, разрабатываемые в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства могут использоваться для обоснования принятых решений в проектной документации после их согласования:

332 Согласно Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.  384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в случае пожара сохранялась прочность несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей. Укажите условия выполнения данного требования:

333 Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.  384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в случае возникновения пожара был обеспечен:

334 В состав раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" включают:

335 В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г.  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012  117-ФЗ) специальные технические условия разрабатываются в случае:

336 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.  87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и не выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности в состав раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" необходимо включать:

337 В соответствии с СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических повышенных районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» в зданиях высотой более трёх этажей при устройстве двух и более путей эвакуации людей:

338 В ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости EI 45, заполнение дверного проёма требуется предусматривать:

339 В здании I степени огнестойкости предел огнестойкости противопожарной стены 2-го типа, являющейся одновременно несущей стеной (участвует в устойчивости) для противопожарного перекрытия 1-го типа, должен составлять:

340 Для каждого пожарного отсека должны быть выполнены следующие требования:

341 В соответствии с СП 1.13130.2009 (с изм.1), эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения (безопасной эвакуации) людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем:

342 В незадымляемых лестничных клетках в соответствии с СП 1.13130.2009 (с изм. 1) допускается предусматривать:

343 Выберите вариант правильного устройства лестничной клетки типа Л2:

344 Ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне, ведущей к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, должна быть:

345 В административном здании высотой до 12 м, соответствующей степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, эвакуационные лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать при условии:

346 В производственном здании категории В высотой более 28 метров допускается предусматривать эвакуационные лестничные клетки:

347 К числу противопожарных мероприятий, направленных на снижение величины пожарного риска, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 30.06.2009  382 (ред. от 12.12.2011) относятся:

348 Этажность здания в соответствии с СП 4.13130.2009 это:

349 В здании I степени огнестойкости ограждающие конструкции лифтовых шахт, расположенных вне лестничной клетки должны предусматриваться с пределом огнестойкости:

350 В соответствии с СП 7.13130.2009, системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для групп помещений общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях), расположенных в пределах одного пожарного отсека:

351 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе общественных помещений (кроме помещений с массовым пребыванием людей) помещения другой группы:

352 Разность давления воздуха в тамбур-шлюзах помещений категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности и примыкающих к ним помещениях не должна превышать:

353 Помещения для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных пылевоздушных смесей с пылеуловителями мокрой очистки, размещенными перед вентиляторами, допускается при обосновании относить:

354 Помещения для оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции жилых помещений по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:

355 При нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60, противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах противопожарной преграды и в пересекающих её воздуховодах общеобменной вентиляции, в соответствии с СП 7.13130.2009 следует предусматривать с пределами огнестойкости:

356 В многофункциональном здании высотой не более 28 метров системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

357 При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать:

358 Каналы приточных систем противодымной вентиляции, защищающих шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений», должны выполняться с пределом огнестойкости:

359 В соответствии с СП 8.13130.2009 (с изм.1), резервуаром является:

360 В наружном противопожарном водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем:

361 Максимальный нормативный расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) жилого здания для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети при числе жителей в поселении 1 млн.чел. составляет:

362 На территории закрытого склада лесоматериалов площадью 140 га, на наружное пожаротушение трёх зданий склада, требующих наибольшего расхода воды, необходимо соответственно 20 л/с, 30 л/с и 40 л/с. Расход воды на наружное пожаротушение в этом случае составит:

363 Диаметр труб наружного водопровода, объединенного с противопожарным, в городских округах (поселениях) и на производственных объектах должен быть не менее:

364 В районе с сейсмичностью 8 баллов при проектировании системы противопожарного водоснабжения I категории для здания, оборудованного спринклерной автоматической системой пожаротушения, и хранении всего пожарного объёма воды в резервуарах, минимально возможное количество резервуаров составит:

365 В соответствии с СП 10.13130.2009 (с изм.1) для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения расход воды на внутреннее пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части. При этом расход воды на пожаротушение здания следует принимать по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды:

366 Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи в помещении высотой 10 метров, расположенном в общественном здания высотой более 50 метров, следует принимать равной:

367 Во внутреннем противопожарном водопроводе надлежит предусматривать устройство пожарных насосных установок:

368 Определите категорию складского здания, суммированной площадью всех помещений 2000 квадратных метров, оборудованного установкой автоматического пожаротушения по всей площади, если суммированная площадь помещений категории А составляет 5% и суммированная площадь помещений категории Б составляет 10% от площади всех помещений.

369 В проектируемом здании суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров). Всё здание оборудуется установками автоматического пожаротушения. Укажите категорию по пожарной и взрывопожарной опасности, к которой следует относить здание при заданных условиях:

370 В наружной установке присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки). Укажите категорию установки по СП 12.13130.2009 (с изм.1).

371 Интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов на расстоянии 30 м от наружной установки более 4 кВт/м2 является критерием, при котором наружная установка в соответствии с СП 12.13130.2009 (с изм.1) может быть отнесена к категории:

372 Выберите характеристику, не входящую в определение термина системы пожарной сигнализации:

373 Установка пожаротушения, воздействующая на отдельную технологическую единицу классифицируется как:

374 Автоматические установки пожаротушения (за исключением автономных):

375 Установка пожаротушения должна обеспечивать тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для:

376 В соответствии с СП 2.13130.2012 общая площадь заполнения проёмов не должна превышать:

377 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте:

378 Световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением, требуется применять:

379 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

380 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

381 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

382 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

383 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

384 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

385 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

386 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

387 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

388 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

389 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

390 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

391 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

392 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

393 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

394 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

395 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

396 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

397 Что такое «строительная конструкция»?

398 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

399 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

400 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

401 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

402 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

403 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

404 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

405 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

406 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

407 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

408 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

409 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

410 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

411 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

412 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

413 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

414 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

415 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

416 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

417 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

418 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

419 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

420 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

421 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

422 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

423 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

424 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

425 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

426 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

427 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

428 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

3.1 Организация экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Что представляет собой дело экспертизы, какие документы входят в его состав?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Кем и как осуществляется заявление о соответствии проектной документации, разработанной на стадии проектирования, требованиям Технических регламентов и результатам инженерных изысканий?

219 В каких целях выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

220 Какие существуют виды инженерных изысканий?

221 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий, кто определяет объем необходимых изысканий?

222 Каков порядок направленияна экспертизу результатов инженерных изысканий?

223 Каковы цель и задачи инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

224 Какова цель инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

225 В каких случаях проводится обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений?

226 Какова цель инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?

227 Какова цель инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно СНиП 11-02-96?

228 Цель выполнения инженерно-геотехнических изысканий

229 Для каких объектов в обязательном порядке необходимо выполнение инженерно-геотехнических изысканий?

230 Что обязан предоставить застройщик (технический заказчик) физическому или юридическому лицу, выполняющему по договору подготовку проектной документации?

231 На кого и как могут быть возложены обязанности по выполнению инженерных изысканий и получению технических условий?

232 Каким документом установлены Правила определения и предоставления технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения?

233 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений»?

234 Положениями каких стандартов следует руководствоваться отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

235 Какие лица могут выполнять инженерные изыскания?

236 Какое количество основных видов инженерных изысканий установлено Правительством Российской Федерации?

237 Какое количество специальных видов инженерных изысканий определено Правительством Российской Федерации?

238 Каким документом утверждено Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства?

239 В каком случае не проводится государственная экспертиза результатов инженерных изысканий?

240 Необходимо ли проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации?

241 Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации выдача разрешений на выполнение инженерных изысканий?

242 Что является основанием для выполнения инженерных изысканий?

243 Что должна содержать программа инженерных изысканий?

244 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

245 Кто определяет состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий?

246 В какой форме передаются заказчику результаты инженерных изысканий?

247 Что содержится в текстовой части технического отчета?

248 Что может содержаться в текстовой части технического отчета?

249 Что должно содержаться в текстовой части технического отчета?

250 Что относится к инженерным изысканиям для строительства?

251 Что должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

252 Может ли техническое задание на выполнение инженерных изысканий выдаваться на весь комплекс инженерных изысканий, а также раздельно по видам инженерных изысканий и стадиям проектирования?

253 Какие сведения и данные должно содержать техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

254 Что входит в техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

255 Что в соответствии с нормативными требованиями должны обеспечивать инженерные изыскания на стадии «проект»?

256 Что должно включаться в состав приложений к техническому отчету о выполненных инженерных изысканиях?

257 Кто подписывает техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, в случае если исполнитель инженерных изысканий и заказчик представляют одну проектную (проектно-изыскательскую) организацию?

258 Могут ли органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывать и утверждать порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации?

259 В соответствии с какими требованиями выполняются инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства согласно постановлению правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.  20?

260 Что является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

261 Что не является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

262 Каким документом утвержден перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства?

263 Кем устанавливаются требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий?

264 С какой целью выполняют инженерные изыскания для подготовки проектной документации, реконструкции объектов капитального строительства?

265 В каком порядке могут направляться на экспертизу результаты инженерных изысканий?

266 Каким правовым актом установлены обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемым при осуществлении геодезической и картографической деятельности?

267 Какие измерения входят в Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении геодезической деятельности? 

268 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

269 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

270 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

271 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

272 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

273 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

274 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

275 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

276 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

277 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

278 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

279 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

280 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

281 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

282 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

283 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

284 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

285 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

286 Что такое «строительная конструкция»?

287 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

288 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

289 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

290 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

291 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

292 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

293 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

294 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

295 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

296 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

297 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

298 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

299 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

300 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

301 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

302 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

303 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

304 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

305 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

306 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

307 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

308 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

309 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

310 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

311 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

312 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

313 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

314 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

315 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

316 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

317 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

4.1 Мосты и трубы

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:
184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 В соответствии с чем следует выполнять работы, не охваченные настоящими строительными нормами и правилами СНиП 3.06.04-91?

218 Допускаются ли вырубка леса и кустарника, складирование материалов, устройство свалок отходов на примыкающих территориях за пределами отведенных строительных площадок?

219 Должна ли быть проведена планировка поверхности грунта и выполнены предусмотренные работы по рекультивации и благоустройству территории до сдачи сооружения в постоянную эксплуатацию на территории, где велись строительные работы?

220 Допускается ли изготовление сборных железобетонных, металлических и деревянных конструкций для мостов и труб на полигонах строительных организаций?

221 Что необходимо обеспечивать при заготовке местных материалов (щебня, песка, лесоматериалов) на месте строительства?

222 Должны ли строительные организации до сдачи в эксплуатацию законченного строительством моста вести систематические наблюдения за его техническим состоянием?

223 Осмотр труб и контроль за положением их звеньев (секций) должны быть осуществлены строительной организацией:

224 Когда допускается загружение части моста, законченной в соответствии с проектом?

225 Каким документом устанавливается порядок загружения оконченной части моста?

226 Что принимается за рабочий горизонт воды при размещении строительной площадки и назначении вспомогательных сооружений и устройств?

227 Допускается ли принимать рабочий горизонт воды, соответствующий расчетному расходу ее с вероятностью превышения до 50%

228 Необходимо ли согласовывать со службами судоходства и рыбного надзора графики выполнения работ при строительстве мостов на судоходных и сплавных реках?

229 Испытания и обкатку мостов допускается проводить:

230 Обследованию при приемке в эксплуатацию подлежат:

231 Мосты с впервые применяемыми конструкциями, при приемке в эксплуатацию должны быть:

232 Испытания мостов и труб, находящихся в эксплуатации должны проводиться:

233 Решения о проведении испытаний мостов и труб, находящихся в эксплуатации принимаются:

234 Положения программ испытаний автодорожных мостов в части определения величины испытательной нагрузки и схем намечаемых загружений должны разрабатываться на основании:

235 Подготовительные работы, связанные с проведением обследований и испытаний эксплуатируемых мостов (устройство временных подмостей и смотровых приспособлений, предоставление испытательной нагрузки, регулирование движения на мосту и под мостом в период испытаний и др.), должны выполняться:

236 Испытания мостов и труб не следует производить при температуре наружного воздуха ниже минус:

237 При выполнении обследований мостов и труб, вид и необходимый объем контрольных промеров определяются:

238 Техническая документация, необходимая для ознакомления при обследованиях и испытаниях законченных строительством мостов и труб предоставляется:

239 Техническая документация, необходимая для ознакомления при обследованиях мостов и труб, находящихся в эксплуатации предоставляется:

240 Для оценки условий движения по мостам транспортных средств и определения соответствия этих условий установленным требованиям проводятся:

241 Измерения температуры грунта в имеющихся термометрических трубках необходимо измерять при обследовании мостов:

242 С какой целью производится обкатка мостов?

243 При испытаниях мостов, рассчитанных по предельным состояниям, усилия, возникающие в любых элементах сооружения от испытательной нагрузки, не должны быть выше:

244 Точность определения весовых характеристик транспортных средств, используемых при статических испытаниях мостов, должна быть не менее:

245 Обнаруженные при обследовании мостов и труб дефекты и повреждения конструкций следует оценивать с точки зрения их влияния на:

246 При проведении работ по обследованию и испытаниям мостов и труб, движение по которым прекращается частично, разработка необходимых мероприятий по обеспечению безопасности работающих и их осуществление производятся:

247 При проведении испытаний мостов ударной нагрузкой запрещается приближаться к намеченному месту падения груза на расстояние

248 Разрешается ли загружение СВСиУ сверх указанных в проекте значений нагрузок?

249 Должны ли СВСиУ, находящиеся в пределах судового хода, быть оборудованы судовой сигнализацией, специальными защитными конструкциями от навала судов и аварийными якорями?

250 В соответствии с чем следует выполнять земляные работы вблизи опор?

251 Допускается ли при перекатке пролетных строений употреблять катки, имеющие различные диаметры и дефекты: овальность, заусенцы, выбоины или кольцевой износ?

252 При выполнении работ с использованием плавучих систем всю акваторию следует предварительно обследовать и осуществить необходимые работы для обеспечения глубины воды под днищем:

253 Применяемые при выполнении работ плавучие краны должны иметь остойчивость, допускающую осуществление монтажных работ:

254 При перемещении самоходных портальных и козловых кранов, не имеющих синхронизации движения ходовых тележек, неравномерность перемещения ног кранов:

255 Опирание пролетных строений на домкраты допускается только через распределительную стальную плиту. Во всех случаях на верхнюю часть домкрата должна быть уложена:

256 Допускается ли приложение к домкратам усилий, не совпадающих с направлением хода поршня?

257 Когда необходимо производить осмотр и освидетельствование СВСиУ?

258 Чем должен быть оборудован командный пункт плавучей системы?

259 Чему следует принимать равной глубину лидерных скважин?

260 Число свайных элементов с предельными значениями допускаемых отклонений для однорядных фундаментов или опор не должно превышать:

261 Кто должен принимать решение о возможности использования элементов при фактических отклонениях свайных фундаментов от проектного положения, превышающих предельно допускаемые значения?

262 Избыточное давление воды или глинистый раствор допускается использовать для крепления поверхности скважин, разрабатываемых не ближе:

263 На какую глубину должен быть постоянно заглублен нож в грунт для предотвращения возможности наплыва песчаных или гравийно-песчаных грунтов в полость опускаемого колодца?

264 Допускается ли, как правило, перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента мелкого заложения?

265 Необходимо ли контролировать соответствие характеристик вскрытых грунтов основания, предусмотренных в проекте, в процессе устройства фундаментов?

266 Где допускается применение деревянных мостов?

267 Что следует понимать под термином «средний» мост?

268 Какой должна быть ширина пешеходных мостов и тоннелей?

269 Какие мосты следует предусматривать для пропуска селевых потоков?

270 Чему должна быть равна высота пешеходных тоннелей в свету?

271 Что должны иметь железнодорожные мосты полной длиной более 25 м, а также все мосты высотой более 3 м?

272 Допускается ли неорганизованный сброс воды через тротуары (по всей длине пролетного строения)?

273 Какой должна приниматься ширина служебных проходов на автодорожных мостах?

274 Чему должен быть равен внутренний диаметр водоотводных трубок?

275 Чему принимается равным показатель К - класс устанавливаемой нагрузки для капитальных сооружений?

276 Геодезической разбивочной основой для строительства моста (трубы) служат:

277 Геодезической разбивочной основой для строительства моста (трубы) служат:

278 При наличии результатов обследований и испытаний на мост разработка проекта уширения может осуществляться без дополнительных изысканий?

279 Исходными данными для разработки проекта уширения моста являются:

280 Допускается ли использовать существующие опоры без их усиления при уширении моста?

281 При выборе схем уширения сталежелезобетонных двухбалочных пролетных строений (со сплошной стенкой) возможно уширение способом:

282 Допускается на реконструируемых мостах, находящихся вне населенных пунктов, не устраивать тротуары и служебные проходы при условии:

283 Допускается в одном из опорных рядов мостового сооружения устанавливать ряд неподвижных опорных частей?

284 В сейсмоопасных районах строительства анкеровка опорных частей:

285 Расстояние от края резиновых (резинофторопластовых) опорных частей до края подферменников и до края опорных площадок железобетонных пролетных строений должно быть:

286 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные конструкции и основание сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации:

287 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений сооружение должно быть спроектировано образом, чтобы в процессе эксплуатации сооружения:

288 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений объекты транспортной инфраструктуры должны быть:

289 Допускается ли расположение железнодорожных мостов с безбалластной проезжей частью на уклонах круче 4%o

290 Продольный уклон проезжей части больших городских мостов должен быть не более ‰

291 В каких случаях толщину засыпки допускается принимать менее 1,0 м?

292 Струенаправляющие дамбы следует предусматривать:

293 Отверстие (и высоту в свету) труб при длине трубы 30 м следует назначать, как правило, не менее:

294 В каких случаях применяются трубы с отверстием 0,5 м?

295 Безбалластное мостовое полотно на железобетонных плитах должно иметь ширину:

296 Какие сооружения должны иметь служебные проходы с перилами, располагаемые вне габаритов приближений строений?

297 При наличии на сооружении трамвайного движения:

298 На мостовом сооружении должны быть отделены от проезжей части:

299 Какими ограждающими устройствами на мостовом сооружении не допускается отделять от проезжей части тротуары ?

300 Опоры контактной сети и освещения следует располагать, как правило:

301 До пускается ли на мостах прокладка газопроводов?

302 Какие мосты должны быть защищены предохранительными (улавливающими) тупиками?

303 Ширина раскрытия трещин в верхних плитах проезжей части автодорожных и городских мостов при устройстве на них гидроизоляции не должна превышать:

304 В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 к уровню ответственности Iб относятся:

305 В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 к уровню ответственности 2 относятся:

306 Схема нагружения для расчета конструкций мостовых сооружений должна отражать движение транспортных средств и пешеходов без каких-либо ограничений при выполнении следующего условия:

307 Схема нагружения для расчета конструкций мостовых сооружений должна отражать временное стеснение габарита проезда при выполнении следующего условия:

308 Габарит по высоте на проезжей части мостов на автомобильных дорогах III категории должен быть:

309 Ширина защитных полос на деревянных мостах с ездой понизу должна быть:

310 Наименьшее расстояние от бровки земляного полотна пересекаемой автомобильной дороги II категории до передней грани необсыпных устоев или конуса насыпи при обсыпных устоях при проектировании пешеходных мостов должно быть:

311 Расчетная сейсмичность для тоннелей и мостов длиной не более 500 м должна быть равна:

312 Большие мосты, как правило, следует располагать:

313 При расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов:

314 На площадках, сложенных вечномерзлыми грунтами, фундаменты допускается проектировать на грунтах, используемых в качестве основания по принципу II?

315 При расчете мостов с учетом сейсмических воздействий коэффициент сочетания следует принимать равным 0,8 для:

316 При расчете мостов с учетом сейсмических воздействий коэффициент сочетания  следует принимать равным 0,3 для:

317 В соответствии с СП 79.13330.2012 Мосты и трубы дефект – это:

318 Испытаниям при приемке в эксплуатацию следует подвергать мосты:

319 Испытаниям при приемке в эксплуатацию следует подвергать мосты:

320 В железобетонных конструкциях могут быть дефекты, встречающиеся на стадии изготовления:

321 При действии на железобетонные конструкции нагрузок и воздействий могут возникать трещины, образование и раскрытие которых:

322 Причинами развития коррозии арматуры может быть:

323 При наличии силовых поперечных трещин в стыках составных по длине предварительно напряженных железобетонных конструкций (без объедения арматурных каркасов в стыках), свидетельствующих о недостаточном обжатии стыков, движение по мосту:

324 Не требуют принятия защитных мер по признаку опасности коррозии арматуры элементы с трещинами:

325 Допускается износ граней массивных опор вследствие истирания бетона донными наносами с интенсивностью до 1 мм в год?

326 При транспортировании нефти и нефтепродуктов прокладка подводных переходов трубопровода при рыхлых слагающих породах должна производиться таким образом, чтобы верхняя образующая труба была ниже дна:

327 При транспортировании нефти и нефтепродуктов прокладка подводных переходов трубопровода при скальных породах должна производиться таким образом, чтобы верхняя образующая труба была ниже дна:

328 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

329 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

330 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

331 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

332 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

333 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

334 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

335 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

336 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

337 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

338 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

339 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

340 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

341 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

342 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

343 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

344 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

345 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

346 Что такое «строительная конструкция»?

347 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

348 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

349 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

350 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

351 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

352 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

353 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

354 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

355 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

356 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

357 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

358 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

359 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

360 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

361 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

362 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

363 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

364 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

365 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

366 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

367 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

368 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

369 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

370 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

371 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

372 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

373 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

374 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

375 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

376 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

377 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

4.2 Автомобильные дороги

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205  В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Щебень какой фракции следует использовать для устройства дорожного основания из активных доменных шлаков?

219 Какова расчетная интенсивность движения в транспортных единицах для магистральной федеральной дороги категории I-а (автомагистраль)?

220 Как следует прокладывать автомобильные дороги I-III категорий?

221 Допускается ли предусматривать стадийное устройство дорожной одежды при строительстве дорог в сложных инженерно-геологических условиях, когда сроки стабилизации земляного полотна существенно превышают установленные сроки строительства?

222 В каких случаях и для чего рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги?

223 Чему должно быть равно отношение максимальной яркости покрытия проезжей части к минимальной на участках дорог I категории?

224 Где следует располагать опоры светильников на дорогах?

225 Какие показатели следует учитывать при выборе вариантов трассы и конструкции автомобильной дороги?

226 Допускается ли проложение трасс по государственным заповедникам и заказникам, охраняемым урочинам и зонам, отнесенным к памятникам природы и культуры?

227 В каких случаях земляное полотно следует проектировать без устройства резервов и кавальеров?

228 Необходимо ли разрабатывать специальные мероприятия по обеспечению безопасного и беспрепятственного передвижения животных при пересечении автомобильной дорогой путей их миграции?

229 Что такое расчетная скорость?

230 Каково допустимое отличие расчетной скорости на смежных участках автомобильных дорог?

231 Равной чему следует принимать нагрузку на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля для расчета прочности дорожных одежд, а также проверки устойчивости земляного полотна для дорог I-IY категории?

232 Каким должно быть число полос движения для дорог II категории?

233 В зависимости от чего следует устанавливать число полос движения на дорогах I категории?

234 В зависимости от чего следует назначать поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане, на которых предусматривается устройство виражей)?

235 Чему принимают равный поперечный уклон на гравийных и щебеночных покрытиях?

236 Какими следует принимать поперечные уклоны обочин при двухскатном поперечном профиле относительно поперечных уклонов проезжей части?

237 Каким допустимо принять уклон для обочин, укрепленных дернованием, в районах с небольшой продолжительностью снегового покрова и отсутствием гололеда?

238 Каким образом следует проектировать трассу дорог?

239 Какой следует принимать ширину переходно-скоростных полос автодороги?

240 Допускается ли использовать в пределах рабочего слоя особые грунты без специальных технико-экономических обоснований, учитывающих результаты их непосредственных испытаний?

241 Какое возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова необходимо назначать для дорог I категории?

242 Какой класс следует принимать для нормативной нагрузки от транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов для расчета земляного полотна автомобильных дорог всех категорий?

243 Какой должна быть база тележки для нормативной нагрузки от автомобиля для автомобильных дорог?

244 Какой должна быть база тележки для нормативной нагрузки от автомобиля для мостовых?

245 Каким должен быть диаметр круга, равновеликий следу отпечатка колеса в статическом положении, для автомобильных дорог?

246 Каким должен быть диаметр круга, равновеликий следу отпечатка колеса в движении для автомобильных дорог?

247 Чему равна интенсивность нормативной нагрузки от пешеходов на тротуарах (служебных проходах) и пешеходных мостах без учета нагрузки от автомобилей?

248 Чему равна интенсивность нормативной нагрузки от пешеходов на тротуарах (служебных проходах) и пешеходных мостах при учете совместно с нагрузкой от автомобилей?

249 Где размещается ось нормативной нагрузки от автомобиля (АК) при расчете нежестких дорожных одежд?

250 Как загружается плита нормативной нагрузкой от автомобиля (АК) при расчете жесткой дорожной одежды?

251 На какую длину распространяется эквивалентный слой грунта вдоль земляного полотна?

252 В соответствии с ФЗ  257 от 08.11.2007 года к элементам обустройства автомобильных дорог относятся :

253 В соответствии с ФЗ  257 от 08.11.2007 года к объектам дорожного сервиса относятся:

254 Кем утверждается Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения"?

255 К автомагистралям относятся автомобильные дороги:

256 Федеральным законом «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» установлена ширина придорожной полосы устанавливается в размере 100 метров для автомобильных дорог:

257 В соответствии с СП 34.13330.2012 биклотоида – это кривая, состоящая из:

258 В соответствии с СП 34.13330.2012 отгон виража – это:

259 Автомобильные дороги общего пользования предназначены для пропуска автотранспортных средств габаритами:

260 Автомобильные дороги общего пользования предназначены для пропуска автотранспортных средств габаритами:

261 В каком случае для подъездных автомобильных дорог к промышленным предприятиям по нормам категорий IБ и II следует принимать расчетные скорости, соответствующие категории III?

262 При назначении элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров радиусы для кривых в плане следует принимать:

263 При назначении элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров длины непрерывно выпуклых криволинейных участков продольного профиля следует принимать:

264 На каких покрытиях поперечный уклон принимают 25‰ -30 ‰?

265 В зависимости от климатических условий и типа укрепления обочин допускаются величины поперечных уклонов:

266 Дополнительный продольный уклон наружной кромки проезжей части по отношению к проектному продольному уклону на участках отгона виража на категорий дороги I принимают:

267 Короткая прямая вставка между двумя кривыми в плане, направленными в одну сторону:

268 В каком случае допускается при соответствующем обосновании увеличение наибольших продольных уклонов против норм , но не более чем на 20 %?

269

Расстояние между концом сопрягаемой кривой одного серпантина и началом сопрягающей кривой другого следует принимать:

270 Во всех случаях, где по местным условиям возможно попадание на дорогу с придорожной полосы людей и животных, следует обеспечить боковую видимость прилегающей к дороге полосы на расстоянии:

271 Переход к уширенной проезжей части следует осуществлять на участке длиной:

272 Пересечения автомобильных дорог IV и V категорий с железными дорогами следует проектировать в разных уровнях из условия обеспечения безопасности движения при:

273 Ровность поверхности дорожного покрытия оценивается:

274 При каких условиях рекомендуется устраивать цементобетонные покрытия, армированные сетками?

275 Расстояние от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I- II категорий до жилой застройки следует принимать:

276 Расстояние от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети IV категории до садоводческих товариществ следует принимать:

277 Допускается ли устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог?

278 Радиусы закругления проезжей части магистральных улиц и дорогрегулируемого движения по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать:

279 В соответствии с ГОСТ 24451-80, расстояние, между боковыми ограждающими устройствами в автодорожном тоннеле длиной свыше 300 метров для автомобильных дорог II категории должно быть равным:

280В соответствии с ГОСТ 24451-80, расстояние, между боковыми ограждающими устройствами в автодорожном тоннеле длиной менее 300 метров для автомобильных дорог III категории должно быть равным:

281 Для каких автодорожных тоннелей, с одной стороны предусматривается устройство служебного прохода, с другой защитной полосы?

282 При расположении тоннелей на кривых участках дороги в плане с радиусом 1000 м и менее расстояние между боковыми ограждающими устройствами следует:

283 Допускается ли на автомобильных дорогах проектировать деревянные мосты?

284 Какие автодорожные мосты относятся к большим мостам?

285 Нормы и правила какого документа распространяются на проектирование и строительство новых и реконструкцию действующих тоннелей на автомобильных дорогах общего пользования всех категорий?

286 Автодорожные тоннели длиной более 1000 м при отсутствии остановочных полос должны иметь:

287 Класс бетона по прочности на сжатие для железобетонных монолитных обделок автодорожных тоннелей следует принимать не ниже:

288Класс бетона по прочности на сжатие для сборных железобетонных обделок автодорожных тоннелей следует принимать не ниже:

289 Класс бетона по прочности на сжатие для бетонных монолитных и набрызг-бетонных обделок автодорожных тоннелей следует принимать не ниже:

290 Горные тоннели, сооружаемые в обводненных грунтах при невозможности дренирования подземных вод должны иметь:

291 К постоянным нагрузкам на тоннельные конструкции следует относить:

292 К длительным нагрузкам и воздействиям на тоннельные конструкции следует относить:

293 При капитальном ремонте автомобильных дорог по дорожным одеждам проводятся следующие работы:

294 При капитальном ремонте автомобильных дорог по искусственным и защитным дорожным сооружениям проводятся следующие работы:

295 При капитальном ремонте автомобильных дорог проводятся следующие работы:

296 Пересечение обычных линий трамвая с какими автомобильными дорогами следует проектировать в разных уровнях ?

297 Остановочные пункты для трамвайных линий на мостах и эстакадах:

298 Остановочные пункты троллейбуса допускается размещать:

299 Ширина проезжей части улицы, необходимая для разворота троллейбусов на 180 градусов, должна быть:

300 Где, как правило, тротуары и служебные проходы не устраивают?

301 Допускается ли на пролетных строениях мостовых сооружений дорог IV – V категорий в качестве дорожной одежды применять сборные железобетонные плиты?

302 Содержание в крупных заполнителях зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм для бетона дорожных покрытий:

303 Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать, %, по массе:

304 Основные вредные примеси, вызывающие коррозию арматуры в бетоне:

305 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

306 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

307  Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

308 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

309 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

310 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

311 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

312 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

313 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

314 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

315 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

316 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

317 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

318 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

319 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

320 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

321 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

322 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

323 Что такое «строительная конструкция»?

324 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

325 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

326 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

327 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

328 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

329 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

330 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

331 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

332 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

333 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

334 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

335 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

336 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

337 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

338 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

339 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

340 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

341 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

342 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

343 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

344 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

345 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

346 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

347 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

348 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

349 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

350 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

351 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

352 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

353 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

354 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

4.3 Объекты ТЭК

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

80 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

81 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

82 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

83 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

84 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

85 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

86 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

87 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

88 Каков срок действия экспертных заключений?

89 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

90 Какие документы входят в дело экспертизы?

91 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

92 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

93 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

94 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

95 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

96 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

97 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

98 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

99 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

102 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

103 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

104 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

105 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

106 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

107 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

108 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

109 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

110 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

111 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

113 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

116 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

117 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

118 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

119 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

121 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

122 Что является результатом государственной экспертизы ?

123 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

124 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

125 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

126 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

127 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

128 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

129 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

130 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

131 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

132 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

133 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

134 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

135 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

136 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

137 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

138 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

139 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

140 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

141 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

142 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

143 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

144 Технический регламент устанавливает

145 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

146 К документам в области стандартизации относятся:

147 Документами в области стандартизации считаются:

148 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

149 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

155 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

156 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

157 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

158 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

159 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

160 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

163 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

164 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

165 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

168 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

169 Как согласовываются специальные технические условия?

170 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

171 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

172 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

174 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

175 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

176 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

177 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

178 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

179 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

180 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

181 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

182 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

183 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

184 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

185 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

186 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

187 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

188 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

189 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

190 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

192 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

193 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

194 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

195 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

196 На добровольной основе принимается:

197 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

198 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

199 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

200 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

201 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

202 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

203 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

204 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

205 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

206 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

207 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

208 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

209 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

210 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

211 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

212 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

214 Разработчиками сводов правил могут быть:

215 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

216 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

217 Федеральный закон N 256-ФЗ от 21 июля 2011 года устанавливает организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов:

218 К объектам топливно-энергетического комплекса относятся:

219 В соответствии с N 116-ФЗ О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ предельное количество опасного вещества фтористый водород должно быть равным:

220 В соответствии с N 116-ФЗ О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ предельное количество опасного вещества,представляющего опасность для окружающей среды должно быть равным:

221 Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области:

222 Расстояние от резервных складов фрезерного торфа до железнодорожных путей с организованным движением поездов (до оси крайнего железнодорожного пути) должно быть:

223 Расстояние между ресиверами водорода и кислорода:

224 Расстояние от подземного газопровода до ограждения ОРУ должно быть:

225 Трубопроводы аварийного или технологического сброса пара, а также выхлопные трубы дизельных агрегатов и т.п. должны проходить:

226 При проектировании надбункерного помещения:

227 Лифты, размещаемые в котельных отделениях между котлами:

228 Оконные переплеты в зданиях и сооружениях топливоподачи допускается проектировать:

229 Подземные кабельные туннели должны иметь:

230 Над каждым генератором с водородным охлаждением в покрытии машинного отделения необходимо устанавливать дефлектор диаметром:

231 Допускается ли водоотведение сточных и технологических вод ТЭС в водоисточники?

232 Системы технического водоснабжения электростанций при проектировании следует принимать:

233 В каких грунтах трубопроводы следует укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры?

234 Минимальная санитарно-защитная зона от золоотвала до транспортных магистралей должна быть:

235 К какому уровню ответственности согласно СП 90.13330.2012 "Электростанции тепловые" относятся дымовые трубы с газоходами высотой 80 метров?

236 К какому уровню ответственности согласно СП 90.13330.2012 "Электростанции тепловые" относятся фундаменты трансформаторов при суммарной мощности установленных в здании 

237 К какому уровню ответственности согласно СП 90.13330.2012 "Электростанции тепловые" относится дизель-генераторная при суммарной мощности установленных в здании турбоагрегатов до 150 МВт?

238 Ко 2 уровню ответственности, согласно СП ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ, относится:

239 Ко 2 уровню ответственности, согласно СП 13330.2012 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ, относится:

240 К какому уровню ответственности согласно СП 90.13330.2012 "Электростанции тепловые" относится хранилище радиоактивных изотопов при ТЭС суммарной мощностью свыше 1000 МВт?

241 В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 к уровню ответственности I а относятся:

242 В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 к уровню ответственности I а относятся:

243 Проектная документация объектов производственного назначения общей площадью 1400 м2 должна обеспечивать возможность оснащения и применения средств защиты, позволяющих обеспечить антитеррористическую защищенность объектов:

244 Проектная документация объектов производственного назначения должна обеспечивать возможность оснащения и применения средств защиты, позволяющих обеспечить антитеррористическую защищенность объектов:

245 Проектная документация объектов производственного назначения должна обеспечивать возможность оснащения и применения средств защиты, позволяющих обеспечить антитеррористическую защищенность объектов:

246 Место установки котлов в производственных помещениях должно быть отделено от остальной части помещения:

247 Внутри производственных помещений допускается установка:

248 В зависимости от гидрогеологических условий и компоновочных решений котла наружные газоходы должны предусматриваться:

249 Дымовые трубы могут выполняться:

250 Установку золоуловителей:

251 Магистральные подающие и обратные трубопроводы систем теплоснабжения, к которым присоединяются водогрейные котлы, водоподогревательные установки и сетевые насосы, должны предусматриваться:

252 Трубопроводы должны предусматриваться одинарными:

253 Горизонтальные участки трубопроводов в котельных должны прокладываться с уклоном:

254 Диаметры обводов и обратных клапанов для котлов теплопроизводительностью до 0,28 МВт должны быть приняты:

255 Допускается ли совместное размещение двух водоуказательных приборов на соединительной трубе (колонке)?

256 В котельных, предназначенных для работы только на жидком топливе, подача топлива от топливных насосов до котлов и подача теплоносителя к установкам топливоснабжения предусматривается:

257 При применении жидкого топлива в качестве резервного, аварийного или растопочного подача его к котлам предусматривается:

258 С уклоном не менее 0,003 должны прокладываться:

259 Предусматривать прокладку трубопроводов газообразного топлива:

260 Для паровых котлов, предназначенных для сжигания газообразного и жидкого топлива, независимо от давления пара и производительности следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:

261 Для водогрейных котлов при сжигании газообразного и жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:

262 Коэффициент условий работы нефтепродуктопроводов,прокладываемых вдоль водоемов и водотоковна отметках выше их по рельефупри расчете его на прочность, устойчивость и деформативность должен быть равен:

263 Допускается ли прокладка нефтепродуктопроводов на селитебной территории поселения?

264 Минимальное расстояние по горизонтали в свету от нефтепродуктопроводов до автозаправочных станций должно быть:

265 Переходы трубопроводов через водные преграды следует проектировать при условии:

266 Строительные конструкции сооружений на нефтепродуктопроводе надлежит принимать:

267 К опасным производственным объектам относятся объекты, на которых используются газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет:

268 Какие объекты относятся к опасным производственным объектам?

269 Какие объекты относятся к опасным производственным объектам?

270 Какие объекты относятся к опасным производственным объектам?

271 Объект, на котором получаются расплавы черных и цветных металлов, относится:

272 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

273 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

274 Какие тепловые электростанции относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

275 Какие объекты относятся к особо опасным и технически сложным?

276 Государственная экспертиза каких объектов не относится к исключительным полномочиям федерального уровня?

277 Какие объекты использования атомной энергии согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

278 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

279 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

280 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

281 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

282 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

283 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

284 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

285 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

286 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

287 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

288 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

289 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

290 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

291 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

292 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

293 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

294 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

295 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

296 Что такое «строительная конструкция»?

297 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

298 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

299 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

300 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

301 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

302 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

303 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

304 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

305 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

306 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

307 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

308 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

309 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

310 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

311 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

312 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

313 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

314 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

315 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

316 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

317 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

318 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

319 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

320 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

321 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

322 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

323 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

324 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

325 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

326 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

327 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

4.4 Объекты информатизации и связи

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ? 

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

219 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

220 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

221 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

222 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

223 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

224 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

225 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

226 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

227 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

228 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

229 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

230 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

231 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

232 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

233 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

234 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

235 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

236 Что такое «строительная конструкция»?

237 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

238 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

239 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

240 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

241 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

242 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

243 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

244 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и 

245 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

246 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

247 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

248 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

249 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

250 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

251 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

252 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

253 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

254 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

255 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

256 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

257 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

258 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

259 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

260 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

261 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

262 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

263 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

264 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

265 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

266 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

267 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

268 На что распространяется ГОСТ Р 34.201?

269 Что разрабатывается на стадии «Техническое задание»?

270 Что обозначает знак «Х» ?

271 На стадиях «Изготовление несерийных компонентов КСА» и «Ввод в действие» разрабатывают следующие организационно-распорядительные документы:

272 Из какого количества знаков состоит код документа?

273 Что такое документация на автоматизированную систему ?

274 Что такое рабочая документация на АС?

275 Как называется ГОСТ 34.201-89?

276 Что представляет процесс создания АС?

277 Сколько существует стадий создания автоматизированных систем-АС?

278 Какие этапы работ включает стадия «Формирование требований к АС»?

279 Какие этапы работ включает стадия «Разработка концепции АС»? (ГОСТ р. 34.601 п.2.1)

280 Какие этапы работ включает стадия «Техническое задание»?

281 Какие этапы работ включает стадия «Эскизный проект»?

282 Какие этапы работ включает стадия «Технический проект»?

283 Какие этапы работ включает стадия «Рабочая документация»?

284 Какие этапы работ включает стадия «Ввод а действие»?

285 Какие этапы работ в Обоснование правильного ответа: включает стадия «Сопровождение АС»?

286 Какие организации принимают участие в работах по созданию АС?

287 Назовите основные виды связи

288 Назовите основные линии трубных проводок

289 Для телеграфных станций, где установлено до пяти телеграфных аппаратов, какие измерительные заземляющие устройства допускается использовать?

290 Трансляционные, оконечные и абонентские пункты, не имеющие электропитающих установок при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом х м, должны быть оборудованы защитным заземляющим устройством с сопротивлением:

291 Трансляционные, оконечные и абонентские пункты, не имеющие электропитающих установок при удельном сопротивлении грунта более 100 Ом х м, должны быть оборудованы защитным заземляющим устройством с сопротивлением:

292 Сопротивление защитного или рабочего защитного заземляющего устройства электронных телефонных станций должно быть:

293 К рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству при помощи заземляющих проводов кратчайшим путем должны быть подключены:

294 Расстояние между отдельными неизолированными частями разных заземляющих устройств (между рабочим, защитным, измерительным и др.) на участке до ввода в здание не должно быть:

295 Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств для оболочек кабелей, оборудуемых на НУП или РП, при защите кабелей от ударов молнии должно быть для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом х м включ. не более:

296 Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств для оболочек кабелей, оборудуемых на НУП или РП, при защите кабелей от ударов молнии должно быть для грунтов с удельным сопротивлением св. 100 до 500 Ом х м включ:

297 Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств для оболочек кабелей, оборудуемых на НУП или РП, при защите кабелей от ударов молнии должно быть для грунтов с удельным сопротивлением св. 500 до 1000 Ом х м включ

298 Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств для оболочек кабелей, оборудуемых на НУП или РП, при защите кабелей от ударов молнии должно быть для грунтов с удельным сопротивлением св. 1000 Ом х м :

299 Сопротивление защитного или рабоче-защитного заземляющего устройства для станций ПВ должно быть:

300 К объектам технической эксплуатации (ОТЭ) относятся:

301 Кем осуществляется техническая эксплуатация на первичных сетях отдельных операторов? (Приказ Госкомсвязи РФ  187 от 19.10.1998 г.)

302 Техническая эксплуатация производится:

303 Что в себя включает процесс технической эксплуатации ?

304 Что в себя включает ПТО ?

305 Что в себя включает УТО ?

306 Сменный персонал обеспечивает:

307 Каким требованиям отвечает Федеральная сеть сотовой подвижной связи?

308 Исходные данные для расчета дополнительной нагрузки от абонентов сотовой сети связи на сеть общего пользования составляются:

309 Учет в проектах технических средств СОРМ и линий связи с ПУ выполняется:

310 На начальных этапах развития сотовых сетей принимается значение удельной нагрузки в ЧНН на одного подвижного абонента у0:

311 Что входит в состав базовой станции?

312 Оборудование базовой станции (за исключением антенн) может размещаться:

313 Рабочее освещение базовых станций рекомендуется обеспечивать люминесцентными светильниками, при этом освещенность должна составлять 200 люкс на вертикальных поверхностях стоек на высоте:

314 Размеры эксплуатационных проходов между лицевыми панелями оборудования при расположении стоек друг против друга:

315 Размеры эксплуатационных проходов между лицевыми панелями оборудования между группами стоек, расположенных в одном ряду:

316 Размеры эксплуатационных проходов между лицевыми панелями оборудования между рядами оборудования, установленного лицевой и монтажной стороной друг к другу:

317 Какие объекты связи относятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии с действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации?

4.5 Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

1 Что такое «проектная документация»?

2 Дайте определение понятия «этап строительства»

3 Дайте определение понятия «объект капитального строительства»

4 Какие существуют виды объектов капитального строительства?

5 Дайте определение понятия «здание»

6 Дайте определение понятия «сооружение»

7 Что такое реконструкция объекта капитального строительства?

8 Дайте определение понятия «капитальный ремонт объекта капитального строительства»

9 Что такое технический регламент?

10 Что устанавливает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

11 Что такое уровень ответственности здания?

12 Что такое опасные природные процессы и явления?

13 Что такое сложные природные условия?

14 Что такое модернизация здания?

15 Какие виды работ включает в себя обследование конструкций зданий и сооружений?

16 Что такое сеть инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

17 Что такое система инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства?

18 Каким законодательным документом введено определение понятия «теплоснабжение»?

19 Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ?

20 Будут ли иметь силу условия договора, если после его заключения принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора?

21 Могут ли стороны считать себя свободными от ответственности за нарушения условий договора, если срок его действия истек?

22 Каковы полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области проведения государственной экспертизы?

23 Каким законодательным актом установлены признаки идентификации зданий и сооружений по безопасности ?

24 Какие признаки установлены для идентификации зданий и сооружений по безопасности?

25 Какова цель идентификации зданий и сооружений по безопасности?

26 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?

27 Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности?

28 В каких документах и кем должны быть указаны идентификационные признаки?

29 Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?

30 Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной документации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?

31 Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным?

32 Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?

33 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

34 К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

35 Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экспертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение государственной экспертизы?

36 В отношении каких объектов в соответствии с п. 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ органы государственной экспертизы, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, наделены полномочиями по организации и проведению экспертизы проектной документации?

37 Каким документом определены состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства и отдельным этапам строительства и реконструкции?

38 Кто наделен исключительным правом давать разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  87?

39 Какие нормативные документы о порядке разработки проектной документации утратили силу с выходом Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  87?

40 Из каких составляющих состоит проектная документация?

41 Каким документом регламентирован порядок разработки специальных технических условий?

42 Каким законодательным актом установлены особенности подготовки проектной документации для объектов капитального ремонта?

43 Какие из указанных законодательных документов регулируют вопросы, связанные с осуществлением реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства?

44 Назовите основные признаки по видам работ, характеризующие понятия новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

45 Требуется ли наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении капитального ремонта?

46 Что является предметом экспертизы проектной документации в редакции Градостроительного кодекса?

47 Какие правовые акты регламентируют организацию и проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

48 Допускается ли проведение иных государственных экспертиз и в каких случаях?

49 В каком случае необходимо проведение экспертизы проектной документации в отношении объектов перечисленных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса как не подлежащих экспертизе?

50 В каком случае экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится?

51 Может ли быть проведена экспертиза результатов инженерных изысканий отдельно от проектной документации, для которой они выполнялись?

52 Кто наделен правом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

53 Каким законодательным документом установлен порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы?

54 Какие установлены минимально необходимые требования для аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

55 На какой орган Федеральной власти возложено осуществление функций по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

56 Какую информацию необходимо размещать на сайте юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

57 Основания для приостановления уполномоченным федеральным органом действия свидетельства об аккредитации юридического лица.

58 Кто наделен полномочиями по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий?

59 Каким правовым актом регламентирован порядок аттестации физических лиц на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий?

60 Каковы установлены условия подачи документов экспертом на переаттестацию?

61 Имеет ли право аттестованный по одному направлению деятельности эксперт аттестовываться на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по другим направлениям деятельности?

62 На каком основании квалификационный аттестат эксперта может быть аннулирован?

63 Каким документом установлены правила проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

64 Чем определяются срок проведения, стоимость и порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных документах?

65 Что является объектом проведения негосударственной экспертизы проектной документации?

66 Каким правовым документом следует руководствоваться в части организационных процедур при проведении негосударственной экспертизы?

67 Проводится ли экспертиза в отношении проектной документации на объекты капитального ремонта и в каких случаях?

68 Какова юридическая сила квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по территориальному признаку?

69 Какие основания предусматривает законодательство для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?

70 Что является результатом экспертизы результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации?

71 Каким документом регламентирован Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также размер и порядок взимания платы за её проведение?

72 Что является предметом государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2008  145?

73 В каких случаях юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы, не вправе участвовать в проведении негосударственной экспертизы?

74 Проводится ли экспертиза в отношении типовой или модифицированной проектной документации?

75 Какие дополнительные документы имеет право затребовать организация по проведению государственной или негосударственной экспертизы?

76 Может ли быть представлена на экспертизу проектная документация, разработанная для отдельного этапа строительства, реконструкции?

77 Куда направляются документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, если проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями?

78 В каких случаях документы, представленные в организацию по проведению государственной экспертизы, подлежат возврату заявителю без рассмотрения?

79 Какой срок проверки представленных для проведения государственной экспертизы документов установлен правовыми актами?

80 Зависит ли срок проведения государственной экспертизы отсложности объекта?

81 Могут ли устанавливаться иные сроки проведения государственной экспертизы и для каких государственных экспертных органов?

82 Для каких проектных материалов срок проведения государственной экспертизы установлен не более 45 дней?

83 Какое условие должно быть выполнено для начала проведения государственной экспертизы проектной документации?

84 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в процессе проведения государственной экспертизы?

85 Имеет ли право эксперт включать в состав как локального, так и общего заключения немотивированные выводы, без ссылки на требования или рекомендации нормативных и иных документов?

86 Кем могут быть подписаны экспертные заключения согласно правовым актам?

87 Порядок обжалования отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

88 Как и в скольких экземплярах производится выдача заключения государственной экспертизы проектной документации?

89 Каков срок действия экспертных заключений?

90 На кого возложено ведение реестра выданных заключений экспертизы и какие сведения должен содержать такой реестр?

91 Какие документы входят в дело экспертизы?

92 Каков срок и условия хранения Дела экспертизы?

93 В каких случаях предусматривается проведение повторной государственной экспертизы?

94 Какой состав документации подлежит представлению в организацию по проведению экспертизы на повторную экспертизу?

95 Какие материалы подлежат экспертной оценке при проведении повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

96 Могут ли привлекаться к проведению экспертизы иные организации и отдельные специалисты?

97 Каков порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы?

98 Чему равен размер платы за проведение повторной государственной экспертизы?

99 В каком случае плата за проведение повторной экспертизы не взимается?

100 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

101 Каким нормативным актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?

102 Обязанности организации по проведению государственной экспертизы?

103 Вправе ли организация по проведению государственной экспертизы участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий?

104 Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки строительства отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3 и предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)?

105 С каким количеством блоков жилые дома блокированной застройки, предназначенные для проживания одной семьи, имеющие общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, не подлежат государственной экспертизе?

106 С каким количеством блок-секций многоквартирные дома, имеющие количество этажей не более 3, несколько квартир и помещения общего пользования, а также каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, не подлежат государственной экспертизе?

107 Подлежат ли государственной экспертизе отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности?

108 Подлежат ли государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство?

109 Что подлежит государственной экспертизе, если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной документации?

110 К полномочиям какого государственного учреждения относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации?

111 Какие гидротехнические сооружения относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

112 Какие линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства относятся к особо опасным и технически сложным объектам?

113 При какой высоте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

114 При каком пролёте объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

115 При какой длине консоли объекты капитального строительства относятся к уникальным объектам ?

116 При каком заглублении подземной части ниже планировочной отметки объект капитального строительства относится к уникальному объекту ?

117 В какой срок заявитель должен представить истребованные дополнительные расчёты и материалы после получения соответствующего запроса?

118 В какой срок организация по проведению государственной экспертизы осуществляет проверку документов, полученных от заявителя?

119 Какой срок может установить организация по проведению государственной экспертизы для устранения недостатков в представленных заявителем документах ?

120 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства?

121 Какой максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам?

122 Может ли осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

123 Что является результатом государственной экспертизы ?

124 Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

125 Кем утверждается заключение государственной экспертизы ?

126 Может ли проектная документация быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы ?

127 Сколько экземпляров положительного заключения государственной экспертизы выдается заказчику ?

128 Куда направляется проектная документация и результаты инженерных после проведения государственной экспертизы и выдачи положительного заключения ?

129 Как организация по проведению государственной экспертизы учитывает выданные заключения ?

130 Кому выдаётся информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного запроса?

131 Какой установлен срок хранения дела государственной экспертизы ?

132 Допускается ли уничтожение дела государственной экспертизы, а также исправление и (или) изъятие, находящихся в них документов?

133 В какой срок, после получения письменного обращения, организация по проведению государственной экспертизы обязана бесплатно выдать заявителю дубликат утерянного положительного заключения ?

134 Сколько раз проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы ?

135 Какая плата взимается за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ?

136 В каком случае плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства не взимается?

137 За чей счёт осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий?

138 В каком случае производится оплата услуг по проведению государственной экспертизы ?

139 Каким условиям должен соответствовать претендент для аттестации его на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий?

140 Как понимается техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

141 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» безопасность продукции характеризуется:

142 Каким документом может быть утвержден технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?

143 Механизм утверждения технического регламента в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"?

144 В какой форме утвержден технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

145 Технический регламент устанавливает

146 Свод правил в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», по общему правилу, применяется:

147 К документам в области стандартизации относятся:

148 Документами в области стандартизации считаются:

149 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" под стандартизацией понимается:

150 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений жизненный цикл зданий или сооружения включает в себя

151 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под зданием понимается:

152 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под строительной конструкцией понимается:

153 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением понимается:

154 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под помещением с постоянным пребыванием людей понимается:

155 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений под нагрузкой понимается:

156 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимально необходимые требования, к зданиям и сооружениям, в том числе требования к:

157 Какие требования относятся к минимальным, устанавливаемым Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений?

158 Сколько уровней ответственности предусматривает Технический регламент о безопасности зданий и сооружений?

159 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений уровень ответственности должен быть указан:

160 Каким органом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического 

161 Каким документом утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

162 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являются обязательными для применения:

163 Национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации:

164 Какой орган утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

165 В каком случае требуется разработка специальных технических условий?

166 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований федерального закона?

167 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации?

168 Могут ли специальные технические условия предусматривать отступления от требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (приказами, зарегистрированными Минюстом России)?

169 Каким документом установлен порядок согласования специальных технических условий?

170 Как согласовываются специальные технические условия?

171 К каким зданиям и сооружениям не применяются требования, установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта?

172 Подлежит ли применению Технический регламент о безопасности зданий и сооружений при реконструкции здания, введенного в эксплуатацию до вступления в силу данного правового акта?

173 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

174 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) может осуществляться в форме:

175 В каких формах в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений может осуществляться обязательная оценка соответствия зданий и сооружений:

176 При осуществлении какой формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается составление лицом, подготовившим проектную документацию, заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона  384-ФЗ от 30.12.2009?

177 Какой контроль осуществляется при эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов и требованиям, установленным в проектной документации?

178 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений в проектной документации здания или сооружения исходные данные:

179 Предусматривается ли необходимость научного сопровождения проектирования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений задание на проектирование зданий повышенного уровня ответственности?

180 В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности может быть обосновано:

181 Чем обосновывается соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности:

182 Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на этапе строительства (в том числе консервации) здания или сооружения?

183 Какая информация должна содержаться в проектной документации здания или сооружения в целях защиты потребителей от недостоверной рекламы?

184 В перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений включены:

185 Какие технические нормы включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений:

186 На какой основе применяется остальная часть СНиПа, если часть СНиПа включена в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?

187 Если СНиП, включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, имеет актуализированную редакцию, не упомянутую в указанном перечне, применяется на обязательной основе:

188 В отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, применяются:

189 В каком году вступил в силу Федеральный закон  184 -ФЗ «О техническом регулировании»?

190 Федеральный закон О техническом регулировании" регулирует отношения, возникающие при:

191 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" подтверждение соответствия это:

192 В соответствии с ФЗ О техническом регулировании" свод правил - документ в области стандартизации:

193 Технический регламент, принимаемый Постановлением Правительства Российской Федерации вступает в силу:

194 Возможен ли доступ заинтересованным лицам к проекту технического регламента для ознакомления?

195 Возможна ли доработка проекта технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц?

196 Допускается ли издавать технический регламент без его публичного обсуждения?

197 На добровольной основе принимается:

198 Каким документом был утвержден ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

199 В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению инвестора СТУ могут разрабатываться как нормы:

200 Могут ли быть включены в состав СТУ отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран?

201 В течение какого срока принимается Решение о согласовании СТУ, продлении, либо об отказе в согласовании СТУ?

202 В каком году вступил в силу Федеральный закон «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»?

203 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ принимается в целях:

204 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года  384-ФЗ инженерная защита это:

205 В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации:

206 Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы:

207 Какие данные должны быть предусмотрены в проектной документации в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения?

208 В каких целях осуществляется идентификации зданий и сооружений?

209 Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на инженерные изыскания согласно Техническому регламенту О безопасности зданий и сооружений?

210 Каким правовым актом введены в состав проектной документации требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?

211 Понятие «Стандарт» в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании":

212 В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" какой перечень документов утверждается и опубликовывается национальным органом по стандартизации не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу технического регламента:

213 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ допускается ли применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в случае неприменения стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

214 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.  184-ФЗ разработчиком проекта технического регламента может быть:

215 Разработчиками сводов правил могут быть:

216 Понятие «авторский надзор» в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

217 По каким признакам идентифицируются здания и сооружения?

218 Какое количество разделов предусмотрено в проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 87?

219 Какой раздел включен в состав проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.  337-ФЗ?

220 Как именуется Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства?

221 Какой раздел проектной документации не разрабатывается применительно к линейным объектам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

222 Девятый раздел проектной документации объектов капитального строительства именуется:

223 Четвертый раздел проектной документации нелинейных объектов именуется:

224 Какой дополнительный раздел введен в проектную документацию в 2009 году?

225 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

226 Какой раздел проектной документации не разрабатывается для линейных объектов?

227 Какой раздел проектной документации может не разрабатываться, если объект финансируется без привлечения бюджетных средств?

228 Какой раздел проектной документации должен разрабатываться, если объект финансируется с привлечением бюджетных средств?

229 Включается ли в состав проектной документации декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов?

230 Какой документ обязательного применения содержит основные требования к проектной и рабочей документации?

231 Каково максимальное количество листов, включаемых в том проектной документации?

232 В соответствии с каким нормативным документом выполняют текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы?

233 Положениями каких стандартов следует руководствоваться при выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства?

234 Требования какого нормативного документа должны соблюдаться при выполнении документации в виде электронных документов и передаче документации на электронных носителях?

235 По каким сторонам плана здания и сооружения наносят обозначение координационных осей?

236 Что такое «строительная конструкция»?

237 В каком порядке комплектуют текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной документации?

238 Какой термин применяют, как правило, для горизонтальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

239 Какие документы представляются для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации?

240 Каким документом утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

241 Сколько уровней установлено для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов?

242 Какой уровень ответственности зданий и сооружений является нормальным?

243 Какой уровень ответственности следует принимать для уникальных зданий и сооружений?

244 Какой уровень ответственности следует принимать для жилых и общественных зданий и сооружений?

245 Для каких объектов капитального строительства в составе проектной документации разрабатывается раздел «Проект полосы отвода»?

246 Из какого количества разделов состоит проектная документация на линейные объекты капитального строительства?

247 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом?

248 На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию?

249 Из каких частей состоит проектная документация согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

250 Какие сведения в отношении объекта капитального строительства содержит текстовая часть проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  87?

251 Каким документом утверждены правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации?

252 Кем утверждается проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы указанной документации?

253 Каков максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации?

254 Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации?

255 Что входит в предмет негосударственной экспертизы проектной документации?

256 Какие лица могут выполнять работы по подготовке проектной документации?

257 Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без проведения инженерных изысканий?

258 На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации применительно к линейным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?

259 Что является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

260 Требованиям каких стандартов должны соответствовать содержательная и реквизитная части документации, выполненной в виде электронных документов?

261 Какой термин применяют, как правило, для вертикальных разрезов здания или сооружения в строительных чертежах?

262 Какой термин применяют, как правило, для главного вида здания или сооружения в строительных чертежах?

263 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

264 Как осуществляют изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, согласно ГОСТ 21.1101-2009?

265 Как согласно ГОСТ 21.1101-2009 нумеруют все листы сброшюрованной документации, подлежащей государственной экспертизе?

266 Что не является основанием для отказа в принятии документов, представленных заявителем на государственную экспертизу проектной документации?

267 Какие документы, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, согласно ГОСТ 2 1.1101-2009 в состав проектной документации не включают?

268 Какой из указанных ниже нормативных актов определяет задачи, правовые основы их осуществления, полномочия органов власти и организаций в области гражданской обороны?

269 Что такое гражданская оборона?

270 С какого момента начинается введение гражданской обороны?

271 Каким нормативным документом определяется порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне?

272 Каким нормативным документом определяется порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне?

273 Каким нормативным документом определяется Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны?

274 Какие объекты относятся к объектам гражданской обороны?

275 Каким нормативным документом определяется создание локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов?

276 Основными задачами в области гражданской обороны являются:

277 Какая территория может быть отнесена к группе по гражданской обороне?

278 Подготовка государства к введению гражданской обороны осуществляется:

279 Каким нормативным документом введено требование к содержанию в составе проектной документации на объекты капитального строительства Перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

280 Какой раздел проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения должен содержать Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

281 Какой нормативный акт определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

282 Что такое «чрезвычайная ситуация»?

283 Где осуществляется подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

284 Предупреждение чрезвычайных ситуаций это:

285 Каким нормативным актом определен порядок организации и функционирования РСЧС?

286 Ликвидация чрезвычайных ситуаций это:

287 Каким нормативным документом определяется классификация чрезвычайных ситуаций?

288 Сколько существует типов чрезвычайных ситуаций?

289 Каким документом утверждены Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения?

290 Сколько существует классов потенциально опасных объектов в соответствии с Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций?

291 В соответствии с Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах на этапе разработки проекта строительства предусматриваются мероприятия:

292 Разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в проектах строительства осуществляется:

293 В соответствии с требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций, применяемых к потенциально опасным объектам на этапе разработки проекта строительства, предусматриваются:

294 В соответствии с требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций, применяемых к потенциально опасным объектам на этапе разработки проекта строительства, предусматриваются мероприятия:

295 При разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте предусматриваются:

296 При разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте предусматриваются:

297 При разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы, предусматриваются:

298 При разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы, предусматриваются:

299 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", гражданская оборона – это:

300 Основными задачами в области гражданской обороны являются:

301 При содержании защитных сооружений гражданской обороны в мирное время запрещается:

302 При содержании защитных сооружений гражданской обороны в мирное время запрещается:

303 Допускается устройство в помещениях защитных сооружений гражданской обороны в мирное время временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов?

304 Основные помещения защитных сооружений гражданской обороны в мирное время разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

305 Разрешается ли использовать в мирное время вспомогательные помещения защитных сооружений гражданской обороны?

306 Противорадиационные укрытия создаются для защиты:

307 Убежища создаются для защиты:

308 Поражающие факторы источников техногенных ЧС подразделяют на факторы:

309 К поражающим факторам физического действия относят:

310 Предназначена ли СУКС, обеспечивающая связь и управление специальных формирований внутри объекта при ликвидации последствий аварий, вызванных террористическим актами?

311 Объектами контроля угроз возникновения аварий, ЧС должны являться:

312 СМИС подлежат обязательной установке на объектах:

313 СМИС подлежат обязательной установке на объектах:

314 Оснащение гидротехнического сооружения 3-го класса СМИС:

315 Прием в эксплуатацию объектов газораспределительных систем, на которых транспортируется сжиженный углеводородный газ без оборудования их СМИС:

316 Проектирование и строительство СМИС должны осуществлять:

317 Чрезвычайные ситуации в лесах в соответствии с Постановлением Правительства от 17.05.2011 года  376 подразделяются на:

318 При разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте, на стадии разработки проекта строительства предусматриваются:

319 При разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте, на стадии разработки проекта строительства предусматриваются:

320 При разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы, на стадии разработки проекта строительства предусматриваются:

321 При разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы, на стадии разработки проекта строительства предусматриваются:

322 В соответствии с "Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (утверждены Приказом МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. N 105) при разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на рядом расположенных опасных объектах, (на стадии разработки проекта строительства) предусматриваются:

323 В соответствии с "Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (утверждены Приказом МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. N 105) при разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (на стадии разработки проекта строительства) предусматриваются:

324 В соответствии с "Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (утверждены Приказом МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. N 105) при разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (на стадии разработки проекта строительства) предусматриваются:

325 В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, все объекты подразделяются на:

326 В проектной документации на объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилые помещения в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений до 500 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, должна быть предусмотрена возможность оснащения их средствами защиты:

327 В проектной документации на объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилые помещения в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 500 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, должна быть предусмотрена возможность оснащения их средствами защиты:

328 В проектной документации на объекты какого класса значимости социально-культурного и коммунально-бытового назначения при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, должна быть предусмотрена возможность оснащения их системой охранной и тревожной сигнализации?

329 В пределах границ земельного участка перед местом доступа посетителей на объект, где согласно заданию на проектирование возможно нахождение людей числом более 50, проектное решение должно обеспечивать возможность мониторинга указанного места доступа на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи:

330 Место доступа на объект коммунально-бытового назначения, предназначенного для посетителей, определяется:

331 Проектная документация объектов производственного назначения 1 класса по значимости общей площадью менее 1500 м2 должна обеспечивать возможность оснащения и применения средств защиты:

332 Проектная документация объектов производственного назначения 1-3 классов по значимости общей площадью более 1500 м2 должна обеспечивать возможность оснащения и применения средств защиты:

333 Каким нормативным правовым актом утверждено ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ?

334 Каким постановлением Правительства Российской Федерации в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию введен перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?

335 В соответствии с Постановлением Правительства О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:

336 Назначением комплексных систем безопасности является обеспечение комплексной защиты объектов от:

337 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53704-2009, в состав комплексных систем безопасности должны входить следующие технические подсистемы:

338 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53704-2009, в состав комплексных систем безопасности должны входить следующие технические подсистемы:

339 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53704-2009, функции сигнального освещения выполняет:

340 Для каких объектов следует применять автоматические и/или автоматизированные средства мониторинга технического состояния фундаментов, несущих строительных и металлических конструкций?

341 На объектах, оборудованных техническими средствами подсистем КСБ и ИСБ, должны быть:

342 Система тревожной сигнализации – это:

343 Система тревожной сигнализации должна отвечать требованиям:

344 Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации должны:

345 Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации должны

346 При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть:

347 Ширина общих (магистральных) коммуникационных путей в эвакуационных люках выходов с трибун открытых спортивных сооружений должна быть, не менее:

348 В каких помещениях допускается предусматривать один эвакуационный выход?

349 Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?
